문서번호	도로시설과-4090
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	도로시설과장		안전총괄관
이병일	김호성	송상영		04/06 이택근
협 조

스마트 터널조명 제어시스템 설치현장 방문계획

2016.4

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국도로공사
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

스마트 터널조명 제어시스템 설치현장 방문계획

최근 도로조명 디밍시스템을 설치한 산척3터널을 방문하여 에너지 절감효과, 유지관리 효율성 등을 파악, 향후 LED조명 설치시 적용여부를 검토코자함.

※ 산척3터널 : 연장 1,269m · 쌍굴 · 피난대피시설 5개소 등, 2015.6월 개통

□ 목 적

○ 터널, 지하차도 조명은 24시간 점등되어 에너지 절감이 필요한바

○ 디밍시스템을 통해 외부 조도의 밝기에 따라 조명을 제어하는 도로터널을 방문하여 기술적인 효율성 등을 조사, 우리시 조명계획 수립시 활용

※ 디밍(Dimming)시스템 : 센서 또는 컴퓨터 원격에 의해 입력전압을 변화시켜 조명밝기를 제어 및 감시하는 시스템

□ 추진개요

○ 일 시 : 2016.4.7.(목) 09:00~18:00

○ 위 치 : 산척3터널(충북 충주시 산척면 석천리, 평택제천간 고속도로 터널)

○ 참 석 : 기전시설팀장, 전기 및 기계 담당자 등 3명

○ 내 용

- 전력선을 이용한 터널조명 디밍제어시스템 등 기술적인 사항

- 외부 조도에 따른 단계별 조명제어스케줄 등 운영사항

- 기타 제트팬, 비상발전기 등 방재 및 전력설비 개선사항 등

※ PLC : Power Line Communication(전력선 통신장치)

< 터널조명 디밍제어시스템 개요도 >

※ 산척3터널 전경 및 위치도

	서울시청 산척3터널
< 터널전경 >	< 위치도 >

□ 산척3터널과 남산3호터널의 전기사용량 비교

터널명	산척3터널	남산3호터널
터널연장	1,269m	1,280m
조명규격	LED 100W × 592등 LED 200W × 780등	CDM 150W × 716등 CDM 250W × 510등
조명제어방식	디밍시스템, 21단계제어	5단계
전기용량	400kW	329kW
월평균 전기사용량	32,669kWh	56,674kWh
월평균 전기요금	4,047천원	6,617천원

※ 전기사용량은 2015.7월~12월 동안의 월평균 사용량임.

□ 세부일정

○ 09:00 : 서울시청 서소문별관 집결

○ 09:00~12:00 : 서울시청 → 충북 충주시 산척면 이동

○ 13:00~15:00 : 산척3터널 관리사무실 및 현장방문

○ 15:00~18:00 : 서울시청 서소문별관 이동 및 도착

□ 향후계획

○ 기술적인 효율성 등 조사·분석후 우리시 LED조명 설치시 적용 추진

붙임 : 산척3터널 시설현황 1부. 끝.

산척3터널 시설현황

□ 터널시설 설치도

□ 세부설비내역

구 분	시 설 물 명			규 격	단 위	설치수량			비 고
						계	산척3터널
							평택	제천
소화 설비	소화기구			3.3kg	대	104	52	52
	옥내소화전설비			비상콘센트 내장	대	52	26	26
	물분무설비			-	식	-	-	-
경보 설비	비상경보설비			20W	개	52	26	26
	자동화재탐지설비			ADW511	개		선형	선형
	비상방송설비			옥외형(스피커)	대	52	26	26
	비상전화			벽부형	대	14	7	7
	CCTV			-	대	13	7	6
	라디오재방송설비			FM / AM	식	2	1	1
	정보표시판			7.8m × 1.8m	개소	1	-	-
피난 설비	비상조명등			FL 32W × 3	등
	유도표지판			LED	개	94	47	47
	피난대 피시설	피난연락갱(차량용)		3.2m × 3.5m	개소	1	-	-
		피난연락갱(대인용)		1.35m x 2.0m	개소	4	-	-
소화 활동 설비	제연설비		제트팬	37 kW	대	12	6	6
			축류팬	400kW	대	-	-	-
	무선통신보조설비			무선접속	대	2	1	1
	연결송수관설비			Ø100 × 65 × 65	개소
	비상콘센트설비			-	개소	52	26	26
비상 전원 설비	무정전전원설비			UPS	대	3	-	-
	비상발전설비			비상발전기	대	1	-	-
기타 설비	차로이용규제신호등			800mm × 800mm	개소	7	4	3
	CO2 설비			케비넷형자동소화기	개소	1	-	-
	차단막			-	개소	2	1	1