서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	설계도서 검토요청에 대한 회시

1. 서초 물관리과 - 5906호(2016.4.11.)와 관련입니다.

2. 「강남역일대 배수구역 경계조정 공사(1,2차분)」와 관련 귀구에서 요청한 측구 및 경계석의 시공기초(하수암거 상단~표층간)두께가 5cm로 설계되어 시공이 불가한 부분의 검토요청에 대하여 시·구 및 설계용역사 합동으로 현장조사시(2016.3.31.) 결정한아래의 검토 내용과 같이 시공하여 주시고 우기전 완료될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 경계석 및 측구 시공제외 다만 붙임 배수평면도의 A구역은 측구시공, 미 시공구간은 도로포장시 횡단구배를 조정하여 측구역활 가능토록 조치

나. 도로 중앙 등 불규칙하게 설치되어 있는 빗물배수공은 전부 폐쇄하고 추후 평삭 및 재포장 후 기존 경계석 옆으로 역지변을 설치하여 선형유지

다. 도로포장은 현재의 지형에(붙임 배수 평면 종단구배 참조)맞추어 A구역은 현재 횡단구배를 유지하고, 나머지 구간은 집중호우로 인한 역지변 배수불량시를 대비 도면 ① ②지역으로 종단선형에 따라 배수가 가능하도록 포장하고 강남대로 측 건물에 빗물이 유입되지 않도록 적절히 횡단구배를 주어 포장

라. 유역경계조정공사 2차분에 따른 검토 요청은 붙임 검토서 참조 시공

붙임 : 1) 노면 배수계획 도면 1부.

2) 용역사 검토서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김상훈		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	04/18 하상문
협조자
시행	물재생계획과-5056	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3786	/전송		/	ksanghun@seoul.go.kr	/	대시민공개