문서번호	기전과-3048
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	04/21 이종엽
협조
	주무관		신대중

성수대교 가로등기구 연결부분 점검결과 보고

2016. 4

성수대교 가로등기구 연결부분 점검결과 보고

□ 관련근거

❍ 성수대교 가로등기구 낙하사고 발생 및 처리계획 보고

- 기전과-2985(2016. 4.19)호

□ 추진경위

❍ 2016.04.18 : 가로등주 사각 암(ARM)과 원형파이프(등기구 지지용) 연결부위인 용접부위가 노후로 탈락되어 낙하

❍ 2016.04.19 : 중앙분리대 등기구연결부위 확인(5개) → 이상없음

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2016. 04. 20(수)

❍ 점 검 자 : 기전상황실 근무자 2명

❍ 점검구간 : 하행(응봉동 → 압구정동) 1번~16번, 61번~78번

구 분	점검대상(개)	누계수량(개) ③=①+②	금일실적(개) ③=①+②	전일실적(개) ③=①+②	비 고
가로등기구 ③=①+②	415	39	34	5	불량률12%
①양호		33	28	5
②불량		6	6	0

□ 향후계획

❍  성수대교 점검대상 415개 완료시까지 점검 후 불량 적출 시 관급자재(등기구 및 암)를 구매하여 연간단가업체에 작업지시하여 보수코자 함.

첨부 : 현장사진 1부. 끝.

현장사진

성수대교 하61	성수대교 하63
성수대교 하64	성수대교 하68
성수대교 하72	성수대교 하73