[별지 제22호서식]
(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호		측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설				개선계획서				처리기간
제 호										4일 (검사기간 제외)
사업자	① 상호(사업장 명칭)		광암아리수정수센터
	② 성명(대표자)		광암아리수정수센터 소장
	③ 주소		경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터
④ 사업장 소재지			경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 (전화번호:02-3146-5343)
⑤ 사업종류			수도사업				⑥ 주생산품	정수
⑦ 측정기기ㆍ폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 부적정 운영(예정)일			2016. 4. 20. ~ 2016. 4. 29.				⑧ 개선계획서 제출사유	수질TMS 샘플링 배관 막힘에 따른 TMS 적정운영 불가
⑨ 개선완료ㆍ가동중단ㆍ위탁처리(예정)일			2016. 4. 29.				⑩ 개선(가동중단ㆍ위탁)기간	2016. 4. 20. ~2016. 4. 29.
⑪ 부적정 운영명세			측정기기 및 시설명				규격	수량
			샘플링 배관					1
⑫ 수질오염물질 배출농도			항목	“해당			사항	없음”
			농도	“해당			사항	없음”
⑬ 폐수위탁처리			위탁처리방법				위탁업체명	위탁처리량
			“해당사항 없음”
⑭ 예상평균 폐수배출량							⑮ 일일 가동 예상시간:24시간
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제1항에 따라 폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 또는 측정기기의 개선계획서를 제출합니다. 2016년 4월 20일 제출자 광암아리수정수센터 소장 경기도지사 귀하
※ 구비서류: 개선계획서 1부									수수료
									없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

광암아리수정수센터

수질 TMS 개선계획서

2016. 4.

1. 관련근거 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조제1항

2. 개선계획서 제출 사유

□ 장애 발생일시 : 2016. 4. 20.(수)

□ 내 용

○ 수질 TMS 샘플링 배관에 이물질 및 퇴적물 등이 쌓여 있어 TMS 샘플수조로 방류수 이송 장애 발생

○ 수질 TMS 적정운영 불가

배관 점검 사진 1	배관 점검 사진 2

3. 조치 계획

□ 조치내용 : 전문업체 의뢰하여 샘플링 배관 제작 및 교체

□ 교체일정

○ 2016. 4. 21.(목) : 전문업체 방문 점검

○ 2016. 4. 25. ~ 4. 29. : 배관 교체

○ 2016. 4. 29.(금) : 정상가동 확인 및 개선완료 보고