투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 921공구 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	921공구 휴일 주간작업 계획 승인(04.23)

1. 유신감(921)16-138호(2016.04.20)와 관련입니다.

2.위 호와 관련 서울지하철 9호선 921공구 건설공사 휴일 주간작업 계획에 대하여 아래 조건으로 승인하니 안전･시공･품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일 주간작업은 책임감리원으로부터 승인된 시공계획이 대상이며, 작업시 현장에 시공계획서, 관리자급 책임자 배치 후 시공관리토록 하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자를 포함하여 근무 토록 조치하여 안전사고 예방 지도 및 관리철저(경미한 안전사고도 발생시 즉시 보고)

나. 건설공사장 안전사고 예방을 위한 근로자보호 및 안전시공 기본사항 20대 항목 준수철저

다. 매달기 된 지장물 상시점검 활동 철저(필요시 유관기관 합동점검 요청 등 기록 유지)

라. 크레인 등 장비작업 시 안전시공 원칙 준수 및 현장근무자 배치, 공사장 순찰 철저

마. 화재예방을 위한 공사장내 지정 장소외 흡연금지, 용접등 발화위험이 있는 작업인 경우 차단막 설치 후 작업시행, 근로자 휴게소 전열기구 수시점검(근로자 화재 안전교육 철저)

바. 가설휀스․가림막 청결상태 상시 유지, 경광등ㆍ윙카ㆍ야간 안전유도 표지판 등 관리철저

사. 소음․진동 및 비산먼지 저감시설 설치, 작업장내 조도확보 및 환기시설 개선 설치

아. 시공계획서, 시공상세도 작성 등 관계규정 이행 및 안전관리 5RP 시행 철저

자. 안전사고예방 점검과 근로자 교육시행 및 공사장 주변 보․차도 관리 철저로 시민불편사항 사전제거

차. 현장 안전관리, 시건장치 철저, 비상연락 체계구축 철저

카. 지하매설물 확인 후 천공위치에 유도관 설치

타. 천공기 작업시 임의 이동작업 및 줄파기시 원지반 탐침봉으로 (깊이 2m)확인

파. 휴일 주간작업에 따른 감리비는 시공사 요청에 의한 시공사 부담

첨부 : 휴일 주간작업 계획서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정성환		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	04/25 김진팔
협조자	주무관	전영부
시행	도시철도토목부-5164	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7235	/전송	02-772-7306	/	sunghawan@seoul.go.kr	/	대시민공개