2016년 소방용수시설 운영위원회

2016. 5. 24 (화)

양천소방서 재난관리과

2016년도 소방용수시설 운영위원회

중단 없는 소방용수 공급으로 화재피해를 최소화 하고 재난현장 황금시간 내

현장도착율 100% 달성 및 유관기관과의 긴밀한 업무협조 강화 등 소방용수

시설의 효율적인 유지관리에 철저를 기하기 위한 운영위원회 개최 계획임.

1				기본방침

□ 소방용수시설의 효율적인 유지관리 및 소방 사각지대 해소

□ 유관기관 상호간 협력체제 구축을 통한 긴급 보수 등 관리능력 제고

□ 소방통로확보와 관련하여 화재 시 시민피해 최소화방안 강구 등

2				관리현황

▣ 소방용수시설 보유현황 : 2,212개소

(단위:개소)

안전센터별	총 계	소화전	저수조	급수탑
계	2,212	2,206	6	-
현장대응단	428	427	1	-
신정	607	604	3	-
목동	387	386	1	-
신월	556	555	1	-
신트리	234	234	-	-

▣ 비상소화장치 보유현황 : 48개소

(단위:개소)

안전센터별		현장대응단	신 정	목 동	신 월	신트리
계		13	12	11	7	5
지역	주거밀집	10	7	10	5	4
	시장	3	5	-	2	1
	고지대	-	-	1	-	-
유형	일 체 형 (25%)	12	8	8	5	2
	호스릴형 (10.4%)	1	1	1	1	1
	분리형 (16.7%)		3	2	1	2

3				예산현황

▣ 2016년 예산 : 3개 사업 121,192천원

(단위: 천원)

항 목	사업구분	2015년	2016년	증 감
총 계		177.965	121,192	56,773 (46.8%)
소방용수시설 설치	수도사업소 배 정	104,000	20,000	84,000 (520%)
	비상소화장치	2,800	10,000	7,200 (72%)
소방용수시설 보수	수도사업소 배 정	66,000	78,000	12,000 (15.38%)
	맨홀정비	4,000	3,000	1,000 (33.3%)
	비상소화장치 유지비	643	670	27 (4.03%)
	보온,도색	본부 일괄시행	7월중 배정	-
	소화전사용료	522	522	-
소방차 통행불가지역 등 환경개선	통행로 노면표시	-	5,500	5,500 (신규사업)
	태양광 조명블럭	-	3,500	3,500 (신규사업)

4				추진사업

▣ 소방용수시설 설치(강서수도사업소 배정)

○ 재배정 예산 : 2천만 원

○ 골목길 등 화재취약지역 최우선 설치(5개소)

○ 수도사업소와의 긴밀한 협의로 상반기 조기집행(60%이상)달성

▣ 소방용수시설 보수(강서수도사업소 배정)

○ 재배정 예산 : 7천8백만 원

○ 고장 소방용수시설에 대한 신속한 보수의뢰 및 협업체계 강화

▣ 맨홀정비

○ 배정 예산 : 3백만 원

○ 2015년 맨홀인상비용 양천구청 고지금액(금2,871,400원) 납부

▣ 보온, 도색공사 : 7월 중 배정예정

○ 기온급강하 등으로 상수도 배관 동파방지를 위한 보온공사 실시

○ 도색공사 실시로 화재에 대비한 긴급 소방용수시설 이미지 제고

▣ 소화전사용료

○ 배정 예산 : 5십2만2천 원

○ 소화전 물 사용비용에 대해 수도사업소 고지금액 매월 납부

▣ 비상소화장치 설치 : 1천만 원

○ 소방통로확보 불가(곤란)지역 우선 설치(2개소)

○ 「삼성화재 후원 지정기탁사업」에 따른 설치 : 2개소

▣ 비상소화장치 유지관리

○ 배정 예산 : 67만 원

○ 카프링스패너 등 적재비품 구매 및 상반기 중 배정

▣ 단계별 일정(조기집행 추진)

추진내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
소방용수시설 설치
소방용수시설 보수
맨홀정비
보온‧도색공사
소화전 사용료
비상소화장치 설치
비상소화장치 유지관리

5				협조사항

□ 양천구청 : 도로과, 교통지도과, 청소행정과

- 소방용수시설 주변 및 이면도로 고각지점(사거리, 커브) 주차선 구획금지

- 주차구획선 설치 시 소방서와 사전협의 후 구획

- 재래시장, 주거밀집지역 및 주택가 이면도로상 주․정차 단속실시

- 도로굴착 등 토목공사 시  사전협의 및 공사내용 통보 협조

- 도로 포장공사 시 소화전과 도로와의 수평유지 및 소화전 도색 등 원상복구

- 지상식소화전 사용 시 적정 장비만 사용 및 고장 발생 방지

□ 양천경찰서 : 경비교통과

- 교통사고 등 위법행위로 인한 소방용수시설 훼손 시 원인행위자 확인

등 수사요망(원인자 부담금에 의해 설치)

- 수사의뢰 시 신속한 회신통보(화재 등 유사 시 신속하게 사용)

□ 강서수도사업소 : 급수운영과

- 소방용수시설 신설 및 보수 상반기 내 조기추진

- 공사완료에 따른 신속한 예산집행 및 현황 통보

- 단수 시 사전에 신속한 통보 및 상황전파로 긴급급수대책 수립협조

(수도사업소 → 소방서 → 각119안전센터)

- 다기능 소화전 점검 금지(수도사업소 요청)

- 소화전 누수 시 긴급누수복구반 신속 대응 협조

□ 서울특별시 SH공사

- 주택지구 조성 등 택지개발공사 시 도시계획에 관한 협의사항 통보

- 공사 시행 장애 소화전 폐전 및 이전위치 협의 등 설치계획 통보협조

- 변동사항 발생시 소방서와 협의 및 통보 요망

□ 도시가스

- 가스배관공사 주변 소방용수시설 훼손 및 매몰사례가 발생하지 않도록

사전통보 및 공동대책 협의

- 긴급복구 운영 및 공급기지시설의 위치, 구조상 변경사항 즉시 통보하여

소방활동상 여건 수시 사전협의

- 가스시설 소방훈련 시 협조 및 화재 시 유관기관 신속 대응체계 구축

- 변동사항 발생시 소방서와 협의 및 통보 요망

□ 도로사업소, 한국전력, KT

- 각 기관별 공사로 소방용수시설 매몰(지하식소화전) 및 파손 방지

- 공사 시행구간 및 기간 미통보로 소방차량 통행 불가, 지연 초래

- 소방용수시설 주변 공사구간 사전통보로 소방차 통행로 유지 협조