문서번호	먹는물분석과-998
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
정종순	안진	김복순		05/26 정득모
협 조

왕숙천수계 수질오염도 증가관련 관련기관 방문 결과보고

2016.5.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

현장활동의날 추진

왕숙천수계 수질오염도 증가관련

관련기관 방문 결과보고

현장 활동의 날 관련하여 왕숙천수계 수질오염도 증가관련 관련기관 방문하여 수질개선 등 업무협조 요청함

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 3명(수질분석부장, 먹는물분석과장, 정종순)

○ 일  시 : 2016.5.25.(수) 13:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 남양주시, 구리시, 한강유역환경청

○ 목  적 :

- 갈수기 하천유량 감소로 인해 취수원수 상류에 위치한 왕숙천 수계 수질오염도 증가로 하류취수원 수질영향을 최소화 하기 위해 관련기관 방문하여 수질개선 등 업무 협조요청

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부사항

- 관련기관 방문

연번	방문 시간	방문 기관	담당자	전화	위치
1	14:00	남양주시 하수처리과 하수기획팀	과장-주영환 팀장-정복남	031-590-2450 031-590-2451	남양주시 별내2로 88
2	15:30	구리시 하수과 하수처리팀	과장-김구현 팀장-최성미 (조홍선)	031-550-2450 031-550-2583 031-550-8440	구리시 검배로 200
3	16:30	한강유역환경청 유역계획과	과장-이경규 담당자-박규옥	031-790-2430 031-790-2462	하남시 미사강변 한강로 229

○ 취수원 상류지점 하천의 수질관리 중요성

- 우리시 취수원 상류에 위치해 있는 왕숙천은 취수원수 수질에 영향을 주기 때문에 상시 수질감시로 원수수질의 안전성을 확인하고 있음.

- 왕숙천 수계 수질이 최근 갈수로 오염도가 증가하여 하류에 위치한 우리시 취수원수 수질에 영향을 줄 수 있음.

- 조사결과 4월 중 수질오염도가 가장 높았고 이후 점진적인 감소추세를 보이고 있으나 상수원 및 취수원 수질안전성 확인을 위해 꾸준한 모니터링이 필요함.

- 이에 따라 왕숙천수계 관련기관에서는 상수원 및 취수원 수질개선을 위해 하수처리의 오염도 저감에 관심을 가져주시기 바람.

○ 남양주시 하수처리과

- 서울시 취수원 상류에 위치해 있는 남양주시 상하수도관리센터 하수처리수는 관련법규를 성실히 수행하고 있으며 방류수 수질기준 이내로 적정 처리하여 방류하고 있음.

- 남양주시의 경우 도시개발이 진행중에 있으며 오염원이 많이 발생할 수 있는 환경에 있어 하수처리에 어려움이 발생하나 수질개선에 노력하고 있으며, 봄철 갈수기 오염도 증가시와 비가 많이 오는 강우시 하수처리량 증가로 인해 오염도가 높을 수 있음.

- 진접 및 별내 하수처리사업소는 용량이 적어 규정농도 범위에서 방류하고 있으나 진건 하수처리사업소의 경우 오염도가 다른 지점보다 다소 높아 처리용량을 증설 계획 중에 있음.

※ 남양주시 진건하수처리사업소 초기우수시설(CSOs)설치 현황

○ 구리시 하수과

- 구리하수처리장은 16만톤/일 시설용량으로 구리시(전지역) 및 남양주시(와부, 금곡, 지금, 양정, 도농) 지역의 하수를 처리하고 있으며 현재 수질강화 대비 개량공사 중에 있음.

- 또한 초기우수 저류시설(CSOs)을 2008년 7월부터 시설운영 중에 있으며 봄철 갈수기 수질오염도 증가 및 초기 강우시 하수처리량 증가로 인해 일부는 1차 처리후 방류로 인해 오염도가 다소 높을 수 있으나 상수원수 수질개선에 노력하겠음.

※ 하수처리시설 개량사업

- 시설용량 : 153,750m3/일

- 사업내용 : 반응조 공법개량(CNR→MLE), 3차처리시설 증설 등

※ 시스템 시범사업

- 시설용량 : 25,000m3/일

- 처리방법 : MBR공법(침지형 분리막 여과공법)

○ 한강유역환경청 유역계획과

- 서울물연구원이 왕수천수계 등 상수원에 관심과 노력을 가져주셔서 감사드리며, 한강유역환경청은 전반적인 한강수계의 수질개선에 노력하고 있으며 향후 상수원 및 취수원에 대한 업무협조로 수질개선에 기여하겠음.

□ 향후 계획

○ 우리시 취수원수 상류에 위치한 왕숙천수계 수질조사를 지속적으로 실시하여 오염도가 높은 지점은 관련기관에 조사결과를 송부 하여 수질개선에 기여

〈 관련 사진 〉

그림1.남양주시 (하수처리과)	그림2. 구리시 (하수과)	그림3. 한강유역환경청 (유역계획과)

첨부 : 1. 왕숙천 수계 수질오염도 증가관련 협조요청 자료 1부.

2. 남양주시 진건푸른물센터 운영현황 1부.

3. 구리시 하수과 운영현황 1부. 끝.