문서번호	기전과-8623
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	07/06 代한영호
협조

도로기전시설물 연간단가 5차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

강서도로사업소

기전과

도로기전시설물 연간단가 5차 작업지시 계획 보고

우리사업소 관할 시설물(기전시설물)에 대한 현장조사 결과 불량개소 및 민원에 대한 조치계획 보고입니다.

Ⅰ		내 용

○ 국회(188등),구로역지하차도(60등)보도등 LED교체

○ 가양대교 경관조명 작업용사다리 제작 설치

○ 신흥I/C 하부등 선로포설(민원)

○ 오목,신도림지하차도 호이스트 분전함 설치

�

Ⅱ		현장확인 및 조치계획

○ 현장확인

- 국회,구로역지하차도에 설치된 보도등(나트륨)을 철거하고 LED로 교체하여 보도

환경개선이 필요함

- 가양대교 경관조명 작업용사다리 제작업체가 서류상 문제가 발생 계약을 포기함에 다른업체 선정이 어려워 연간단가에 지시하여 설치코자 함

- 신흥I/C 하부등 부점등 민원발생으로 하부등 선로를 재포설 하여야 함

- 오목,신도림지하차도 이동용 전동호이스트 설치시 필요한 메인 분전반 설치가 필요함

○ 조치계획

- 기존 설치된 노후 나트륨 등기구를 철거하고 LED등기구를 설치(국회 188등,

구로역 60등) 보도 환경을 개선하여 통행에 지장이 없도록 하고자 함

- 가양대교 경관조명 작업용사다리 제작업체가 서류상(하자보증서) 문제가

발생 계약을 포기하여 타업체 선정에 어려움이있어 연간단가업체에

작업지시하여 작업용사다리를 제작, 설치하고자 함

- 시흥I/C 하부등 부점등 민원발생으로 현장확인결과 선로가 노후되어 부점등

으로 선로를 재포설 하여 조치하고자 함

- 오목, 신도림지하차도 이동용 전동호이스트 설치시 필요함 메인 분전반을

설치하여야 함

○ 작업방법 : 우리사업소 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)업체에 작업

지시하여 작업진행

��

Ⅲ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 작업지시.    끝.