문서번호	건축기획과-15556
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	07/22 한병용
협 조
	주무관			류대근
	주무관			박정석

- 2016년도 제11차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제11차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야)심의 개최보고

○ 일    시 : 2016. 07. 27(수) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 4건 (신규 4)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	신청 내용	비고
1	서울시설공단 직장어린이집 신축사업	성동구 홍익동 302-5, 15	노유자시설 (어린이집)	1/3	신규	경관
2	창4동 주민센터 신축사업	도봉구 창동 39-1	공공업무시설	1/6	신규	경관
3	성수1가제2동 공공복합시설 신축사업	성동구 성수1가 제2동 685-580 외 2필지	공공업무시설, 근린생활시설, 노인복지시설	2/6	신규	경관
4	중곡1동 주민센터 리모델링사업	광진구 중곡동 259-10	공공업무시설	1/2	신규	경관

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	한병용
건축계획, 도시설계	7	허 영, 진정화, 김창성, 양진석, 이인서, 전영훈, 양 웅
계	8

16-경관11-1	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	서울시설공단 직장어린이집 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 서울특별시 시설관리공단(인사처)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 성동구 홍익동 259-10 (대지면적 262.0㎡)

○ 지역․지구 : 제2종일반주거지역

○ 규    모 : 건폐율59.59%, 용적률163.84%, 연면적429.26㎡, 지하0/지상3

○ 용    도 : 노유자시설(직장어린이집)

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 성동구 홍익동 302-5,15번지에 서울시설공단 직장어린이집을 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

16-경관11-2	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	창4동 주민센터 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 도봉구(건축과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 도봉구 창동 33-1 (대지면적 330㎡)

○ 지역․지구 : 제3종일반주거지역

○ 규    모 : 건폐율49.94%, 용적률248.03%, 연면적1,067.10㎡, 지하1/지상6

○ 용    도 : 공공업무시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 도봉구 창동 33-1번지에 창4동 주민센터를 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

16-경관11-3	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	성수1가제2동 공공복합시설 신축사업
	비 고

▢ 신청기관 : 한국자산관리공사(공공자산개발부)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 성동구 성수1가제2동 685-580 외 2필지 (대지면적 1,249.0㎡)

○ 지역․지구 : 제3종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역

○ 규    모 : 건폐율45.97%, 용적률249.94%, 연면적4,941.27㎡, 지하2/지상6

○ 용    도 : 공공업무시설, 근린생활시설, 노인복지시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 성동구 성수1가제2동 685-580 외 2필지에 성수1가제2동 공공복합시설을 신축하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.

16-경관11-4	심의내용	신규(경관)
	건물(사업)명	중곡1동 주민센터 리모델링사업
	비 고

▢ 신청기관 : 광진구(자치행정과)

▢ 심의신청 내용

○ 「서울특별시 경관조례」제24조 제2항에 따른 건축물의 경관에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 광진구 중곡동 259-10 (대지면적 1,000㎡)

○ 지역․지구 : 도시지역, 제2종일반주거지역(7층이하)

○ 규    모 : 건폐율54.46%, 용적률124.38%, 연면적1,395.91㎡, 지하1/지상3

○ 용    도 : 공공업무시설

▢ 논의사항

[ 경관  분야 ]

○ 광진구 중곡동 259-10번지 중곡1동 주민센터를 리모델링하고자 경관계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 건축물의 배치/규모/형태계획, 외부공간 계획, 옥외광고물 계획, 야간 조명계획에 대한 경관 측면의 적정성 여부.