공 사 허 가 조 건

1. 교량 상부 임시 열배관 철거 및 하부 압입횡단 추진 시 시공(철거) 계획서를 제출하고 공사시행하여야 하며, 도로굴착 및 도로점용 허가 등 인허가사항에 대하여는 관계기관과 별도 협의하여야 한다.

2. 교량 상부 임시 열배관 철거 및 원상복구 시 교량 본체 구조물(교량상판, 방수층, 포장재 등)의 손상이 가지 않도록 시공하여야 한다.

3. 교량 상부 임시 열배관 철거 시까지 교량구조물, 상부표층 및 관보호공 등의 이상유·무 등을 수시로 순찰 및 점검을 통하여 확인하고 이상 징후 발견 시 즉시 긴급보수 조치하여야 한다.

이로 인하여 모든 문제가 발생하였을 시 귀사에서 민형사상 모든 책임을 져야 한다.

4. 교량 하부 굴착 시 구조물의 거동상태를 파악할 수 있도록 시설물에 변위계 및 변형률계를 설치하여 계측값을 관리하여야 한다.

5. 교량 하부 굴착공사로 인하여 침하에 의한 구조물에 손상이 발생하였을 경우 원인자 부담으로 즉시 구조물을 원상복구하고 구조물 안전성 검토결과를 우리사업소에 제출하여야 한다.

6. 교량 상부 임시 열배관은 귀사에서 제출한 공정표에 따라 철거 및 원상복구하여야 한다.

7. 교량 상부 임시 열배관은 2017.12.10.일까지 존치기한을 연장하며, 기한이 경과된 후에는 상부 임시매설관을 무조건 철거하고 원래 상태대로 복구하여야 한다.