문서번호	박물관과-1389
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	박물관사업1팀장	박물관과장		문화시설추진단장
박기철	김지연	임원빈		09/29 이혜경
협 조

풍문여고 정보관 정밀안전진단 및 건물실측도면작성용역 시행계획

2016. 9.

문화시설추진단

(박물관과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	풍문여고
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

풍문여고 정보관 건물

정밀안전진단 및 실측도면작성용역 시행계획

준공된지 14년된 정보관은 당초 풍문여고 건물 정밀안전진단시 제외되었으나 9.12일 역대최대 강도 5.8 지진으로 인한 피해가 발생한 것을 감안 정밀안전진단을 통해 구조 안전성 등을 검토하고자 함.

Ⅰ		풍문여고 현황

□ 위    치 : 종로구 율곡로 3길4(안국동 175-2,-102)

□ 면    적 : 토지 13,839.5㎡, 건물 10,326.38㎡

구 분	연면적(㎡)	층 수		구 조	준공연도	비 고
		지하	지상
본 관	2,547.46	1	3	철근콘크리트	1940	정밀안전진단 기시행
동 관	1,563.98	-	3	철근콘크리트	1961	정밀안전진단 기시행
북 관	1,540.45	-	4	철근콘크리트	1956	정밀안전진단 기시행
과학관	2,964.75	-	5	철근콘크리트	1966	정밀안전진단 기시행
정보관	1,709.74	-	4	철근콘크리트	2002	금회 정밀안전진단 시행

Ⅱ		추진경위

□  ’15. 1.    : 구조보강(본관, 과학관) 안전진단(풍문여고)

□  ’15. 5.28 : 풍문여고 매매계약 체결

□  ’16. 5.20 : 풍문여고 건물 정밀안전진단 및 건물실측도면작성용역계획 수립

○ 진단대상 : 본관, 동관, 북관, 과학관

□  ’16.7.15~9.12 : 용역 시행

○ 용역업체 : ㈜주원구조기술사사무소건축사사무소 (대표자 김선철)

○ 용역금액 : 78,321,770원

○ 용역결과 : 전반적인 상태는 준공년도에 비하여 대체적으로 양호한 상태이나, 현재의 내진 기준에는 취약한 것으로 검토됨(등급은 D~E등급)

Ⅲ		용역 개요

□ 용 역 명 : 풍문여고 정보관 정밀안전진단 및 실측도면작성 용역

□ 목    적 : 학교에서 박물관으로 용도변경시 구조적 안전성 평가, 보수․보강방안 및 비용산출 및 실측도면 작성

□ 대상건물 : 풍문여고 정보관

□ 용 역 비 : 21,670천원

○ 박물관 및 미술관 조성, 박물관 및 미술관 건립, 서울공예문화박물관 건립, 시설비(안전진단비)

□ 용역기간 : 착수일로부터 1개월

□ 용역내용

○ 대상건물의 실측도면 작성(배치도, 대지종횡단면도, 평면도, 입면도, 단면도, 창호도, 구조도)

○ 기초자료(설계도서, 점검, 계측 및 보수자료) 수집 및 분석

○ 현장조사 및 시험

○ 시설물의 내구성 및 내하력 조사

○ 상태평가, 안정성 평가 및 종합평가

○ 효율적인 유지관리방안 제시

○ 박물관으로 활용시 보수․보강방법 및 비용 제시

□ 용역기관 : ***************************

*****************************************

□ 계약방법 : ****

*********************************************************

Ⅳ		향후계획

□ 기술용역타당성 심사(기술심사담당관) : ’16.  9.

□ 계약체결(재무과)                   : ’16. 10.

□ 용역시행                          : ’16. 10. ~ 11.

붙임  1. 과업내용서(안) 1부.

2. 산출조서 1부.  끝.