의원 요구 자료 제출

시 행	대기관리과-18308
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		대기개선팀장	대기관리과장	환경에너지기획관	기후환경본부장	결재
최용석		서형석	이인근	성은희	10/04 유재룡
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1675 번, 이재정의원, 안전행정위원회)

따로붙임 :      (국회)의원 요구자료 1부.  끝.

이재정 의원 (안전행정위원회, 더불어민주당, 비례)

요구번호 : 1675번

1. 대기 측정망 관련

- 일반대기측정망 측정기 설치 및 운영 현황, 각 측정기별 측정기 가동 횟수 및 시간

- 대기중 중금속 측정기 설치 및 운영 현황, 각 측정기별 측정기 가동 횟수 및 시간

- 유해대기측정망 측정기 설치 및 운영현황, 각 측정기별 측정기 가동 횟수 및 시간

1. 2015년 대기측정망 운영 및 가동율 현황

구분	개소수	운영현황	`15년 가동율(%)	`15년 지점별 연평균 가동 시간(hr)
일반대기측정망	25개소	- 24시간/365일 운영 - 측정 항목 미세먼지(PM-10), 초미세먼지 (PM2.5), 아황산가스(SO2), 질소산화물(NOx), 일산화탄소 (CO), 오존(O3) 및 기상 등 10항목	- 미세먼지 : 99.1 - 초미세먼지 : 97.4 - 아황산가스 : 99.7 - 질소산화물 : 99.2 - 일산화탄소 : 99.6 - 오 존 : 99.7	- 미세먼지 : 8,679 - 초미세먼지 : 8,533 - 아황산가스 : 8,734 - 질소산화물 : 8,690 - 일산화탄소 : 8,724 - 오 존 : 8,731
중금속 측정망	5개소	5일/월 가동 측정항목 Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Mn, Fe, Ni, Hg 등 9개 항목	- 1001)	- 1,440
유해대기측정망	4개소	- 24시간/365일 운영 - 측정항목 프로판 등 56종	- 93.51)	- 8,191

※ 1) 항목별 평균 가동율

1. 일반대기 측정망(25개소) : 25개 자치구 각 1개소

2. 중금속 측정망(5개소) : 구로, 광진, 송파, 양재, 마포

3. 유해대기 측정망(4개소) : 광진, 강서, 종로, 북한산

첨부 : 각 측정소별 가동율 1부.  끝.

작성자	소 속	직 위	성 명
	보건환경연구원 (대기환경연구부)	대기측정관리팀장	조석주
	대기관리과	대기개선팀장	서 형 석
	☎ 570-3371	담 당	안 미 진
	☎ 2133-3669	담 당	최 용 석
	작 성 일	2016. 10. 4.

이곳에 본문을 입력하세요