붙임 8

제설용 염화칼슘 살포방법 및 보관요령

□ 살포 및 보관

◦ 기온이 영하 0℃이하이고, 적설량이 3㎝이하일 때는 염화칼슘을 0.02～0.03㎏/㎡ 살포한다

◦ 기온이 영하 0℃이하이고, 적설량이 3～5㎝일 때는 염화칼슘을 0.04～0.05㎏/㎡ 살포한다

◦ 기온이 영하 0℃이하이고, 적설량이 10㎝이상일 때는 밀기작업 후 염화칼슘을 0.02～0.03㎏/㎡ 살포한다

◦ 염화칼슘은 강설초기(흡수성이 강한 염화칼슘이 주위 수분을 흡수하여 융해할때 융해열을 발산하므로)에 눈이 쌓이기 전의 살포가 효과적임.

◦ 결빙된 빙판상에 염화칼슘을 살포하는 것은 효과적이 못되고, 결빙 전에 살포하는 것이 효과적이며, 결빙이후 염화칼슘을 살포하면 결빙 전 보다 10배 이상 많이 소요됨

◦ 염화칼슘 살포시 모래와 혼합 사용하면 융해효과가 크고, 미끄럼을 방지(단, 혼합된 것을 장시간 보관시 고착되므로 필요시 사용량만큼 혼합)

◦ 염화칼슘은 조해성(공기중에 노출되어 있는 고체가 수분을 흡수하여 녹는현상)이 강하므로, 개봉후 방치해두면 쉽게 녹기 때문에 밀봉하여 보관

◦ 염화칼슘은 직사광선을 피하고, 통풍이 잘되는 곳에 보관하며 안전 상 20단 이상 적치하지 않음

□ 염화칼슘 살포량 계산표

◦ 염화칼슘 1포대(25㎏) 살포거리

살포량 (㎏/㎡)	제설폭 살포면적	5 M	7 M	10 M
0.05	500 ㎡	살포거리 100m	살포거리 70m	살포거리 50m
0.03	820 ㎡	살포거리 160m	살포거리 120m	살포거리 80m
0.02	1,250 ㎡	살포거리 250m	살포거리 170m	살포거리 120m