에너지 사용량 분석 보고서(4/4분기)

< 정수센터 >

⏐ 2013년 에너지 절감 목표 : 554TOE

⏐ 에너지 사용현황

< 단위 : TOE >

기관명	기 준 소비량(A)	전년도 4/4분기 사용량(B)	금년도 4/4분기 사용량(C)	기준소비량 대비 증감율(%) (A-C)/A×100)	전년도 대비 증감율(%) (B-C)/B×100)
뚝도아리수 정수센터	2,734	2,100	2,018	감 26.2	감 3.9
자양취수장	689	389	372	감 46.0	감 4.4

⏐ 4/4분기 에너지 사용량 증감 분석

○ 전력 및 연료 사용량 증감 원인

- 유효율 향상(97.4%→98.0%)으로 취수량 및 전력사용량 감소

- 탈수기동외 2개소 LED조명 개선, 시스템에어컨 오버홀 세척 정비,         창문단열용 비닐시트 설치 등으로 정수장 전력사용량 감소

- LNG와 등유의 사용량은 0.15TOE 감소하였으나 관용차량 연료         사용량은 0.27TOE 증가하여 전체적으로 0.11TOE 사용량 증가

○ 에너지절감을 위한 시설개선 추진 실적

- 관리본관 및 웰빙센터 시스템에어컨 오버홀 세척 34대

⏐ 신재생에너지 설치 추진 실적 (없음)

⏐ 향후 대책

시설개선계획	연간 (TOE) 절감 예정량
○ 노후 취수펌프 개량을 통한 효율 개선 ○ 관리본관외 3개소 LED조명 교체 636등	90 8