제설대책 수립을 위한 기초자료

(성동도로사업소)

1. 제설대책 비상연락망

기 관 명	직 위	성 명	연 락 처
			사무실	자 택	핸드폰
성동도로사업소	사업소장	신상식	2210-1503	02-420-4179	*************
	도로보수과장	이상호	2210-1530	02-2203-7428	*************
	주무관	김용면	2210-1566		*************
	주무관	백상용	2210-1533		*************

2. 제설작업 인력현황                                      (단위 : 명)

기 관 명	합 계	대책본부 (상황요원)	작 업 인 력
			제설인부 (직영)	환 경 미화원	제설차 운전원
성동도로	49	28	12	0	9

※ 주의사항 : 제설대책 본부요원은 자체 실정에 맞게 꼭 필요한 인원으로 운영하여
강설시 불필요 인력이 야간 근무하여 타업무에 지장을 초래하는 사례가 발생치 않도록 주의

3. 제설자재 현황

1) 제설제 확보계획                                                  (단위 : 톤)

구분	5년 평균 사용량의 최대값	확보 목표량	제설제 확보 계획
			소계	재고량	9월	10월	11월	12월	1월	2월
계	729	927	2,390	1,270	800	320
염화칼슘	377	371	720	170	400	150
소금	312	371	1,198	648	400	150
친환경 (제품명)	40	185	472	452		20
마찰재 (모래 등)	5	5	5	5

※ 작성방법 1) 확보목표량 : 최근 5년 평균 사용량+폭설대비 추가확보량
2) 환경인증 : 환경부 고시된 제품

3) 12월까지 확보목표량 100% 확보

2) 제설제 배치계획

구 분	계		제설창고		발진기지 (거점지역)		동사무소		제설함 (간선도로)		보관의집 (이면도로)		타기관 지 원
	개소	톤	개소	톤	개소	톤	개소	톤	개소	톤	개소	톤	개소	톤
계	47	2,390	3	1,430	2	955			41	5
염화칼슘	43	720	1	435	1	280			41	5
소 금	2	1,198	1	533	1	665
친환경 등	1	472	1	472

3) 기타 제설자재 보유현황

제설함(개)			모래주머니(매)			삽(개)			넉가래(개)			빗자루(개)
계	재고량	구 매 예정량	계	재고량	구 매 예정량	계	재고량	구 매 예정량	계	재고량	구 매 예정량	계	재고량	구 매 예정량
45	45	0	3,000	3,000	-	50	20	30	40	20	0	40	20	20

4-1. 제설차량 및 장비 현황

1) 제설차량 및 장비 현황 총괄                                        (단위 : 대)

기관명	구분	차 량(제설제 살포작업)					장 비(밀어내기, 실어내기, 운반 등)						비고
		소계	유니목	다목 적차	트럭 (덤프, 압롤 등)	소형 트럭	소계	청소 차량	그레 이더	굴삭기	로우더	운반 트럭
성동도로	계	14		2	12		8	6		1	1
	직영	6		2	4		7	6 (소형트럭)			1
	용역	8			8		1			1

※ 작성방법 : 1) “차량(제설제 살포작업)”은 제설살포기를 부착하여 제설작업에 투입하는 차량임

2) “장비(밀어내기, 실어내기, 운반 등)”에서 청소차량은 제설삽날을 부착하여 제설작업에 투입하는 차량임

3) 운반트럭은 리프트트럭, 카고크레인, 크레인, 지게차 등 자재운반 및 상차에 필요한 차량임

2) 제설 부속장비 현황 총괄                                           (단위 : 대)

기관명	제설살포기						제설삽날					블로워		기타
	계	대형 (고체)	대형 (고체+염수)	소형	액상	기타 (손수레 등)	계	8톤 이상 (3.2m×1.18m)	5톤 (2.4m×1.0m)	2.5톤 (2.1m×0.62m)	1톤 이하	보도용	차도용	송풍기 등
성동도로	14	1	13				19	14	5			1	1

※ 작성방법 : 1) 고체 - 소금, 염화칼슘 등 제설자재, 염수 - 염화칼슘 수용액,  액상 – 제설용액

2) 대형 : 간선도로용 살포기 (5톤 이상 차량에 탑제),
소형 : 행정차량 등에 탑제하여 이면도로 등 제설

3) 액상살포기 - 액상 제설제를 물청소차, 물탱크적재차량, 액상전용살포차량을 이용하여 제설작업

4) 살포기 및 삽날은 제설차량에서 분리하여 수량 산정

예) 다목적차량 3대에 삽날 및 살포기 각 3대 장착되어 있고 별도 3개 있을 경우
→ 차량3대, 대형살포기 6대, 삽날 6대

3) 제설삽날 부착 차량 현황                                          (단위 : 대)

기관명	확보량	부착차량(대)
		소 계	제설차	덤프트럭	청소차	일반트럭	기타
성동도로	19	19	2 (다목적차)	13 (직영5,민간8)	0	6

※ 작성방법 : “2) 제설부속장비 현황”의 제설삽날이 어디에 부착되어 작업할 것인지를 기재
따라서 “2) 제설부속장비 현황”의 제설삽날의 숫자와 위 서식에서의 “확보량” 숫자는 같아야 함

4) 제설장비 구매 실적

기 관 명	차량			살포기			삽날
	규격	가격	납품일	규격	가격	납품일	규격	가격	납품일
성동도로사업소				11㎥	52,655천원	2018.9.11

※ 작성방법 1) 올 겨울철 제설대책을 위하여 구매한 장비 등을 기재
2) 장비 등이 납품예정인 경우 납품기한 표기

5) 제설장비 보유 상세 현황 (기존자료에 변경사항 수정)

장 비 명	차량번호	규격	구입일시	장비구입 가격 (천원)		살포방식	운영방법 (직영/위탁)	보관장소	비고
				시비	구비
			별지	서식 #1에	작성

※ 작성대상 : 유니목, 다목적도로관리차, 덤프트럭, 굴삭기, 바브켓, 살포기, 삽날, 블로어, 송풍기 등
(위 1, 2번의 총괄현황에서의 보유수량 전체에 대해 작성)

6) 물 청소차 제설지원 현황

장 비 명	차량번호	규격	대기장소	작업구간	보관장소	비고

4-2. 제설 장비별 사전대기 장소 및 작업구간 현황

1) 장비별 사전대기 장소 및 작업구간 현황

연번	장비명	차량번호	규격	사전대기 지점	작업구간	연장	살포방식	운영방법 (직영/위탁)	비고
1				별지	서식	#2 에	작성

※ 작성대상 : 직영/위탁 보유수량 전체 장비(유니목, 다목적도로관리차, 덤프트럭, 물청소 차량등)에 하여 작성

2) 장비별 작업 실행 매뉴얼(※ 관리번호 체계 : 00-00-00(기관명-관리수준-연번))

관리번호	종로-A-01	제설구간	내부순환로 본선 길음램프 → 동부간선로 접속부
제설장비	1294(다목적) 15톤				운 전 자	직) 성명) H.P)
책임자	직) 성명) H.P)				작 업 자	직) 성명) H.P)
대기지점	길음램프 상단 안전지대
작업코스 (소요시간)	길음램프 → 동부간선로 접속부 → 턴 → 원위치 (45분)
제 설 재 상차장소	(최초)목동기지 (보충)사근램프 상단 안전지대
제설작업 기 준	●사전준비 : 제설대책 발령시 1시간 이내 출근, 장비장착 후 출동대기 ●강설예보 : 대기지점으로 신속히 이동하여 강설에 대비 ●초기제설 : 눈발이 날리기 시작하면 취약구간 중심으로 제설재 살포 ●강설계속 : 노면에 눈이 쌓이기 시작하면 제설재 추가살포 ●폭 설 시 : 눈이 3Cm이상 쌓이면 삽날작업 돌입(상위차선 선확보)
특기사항	급경사구간인 하월곡JC 양방향을 우선 제설하되 서행하여 충분한 양이 살포되도록 실시(20Km/h 이하)
위치도 별도첨부 가능				우회도로 별도첨부 가능

5. 제설작업 시설 현황

1) 제설작업 시설현황

기관	구분	위 치	시설현황			담당구역		배치현황
			전화 번호	구조	부지 면적	노선	취약 지점	장비	자재	운전원	작업원	책임자
성동도로사업소	발진 기지	현 사업소	-	창고	720	11	덤프10, 다목적1 백호1,염수제조장치1	12	4	12	용역	7급 김용면 (핸드폰 : *************)
	전진 기지	구 사업소	-	야적	1,056	3	덤프2, 다목적1, 페이로더1,염수제조장치1	4	4	4	직영	7급 백상용 (핸드폰 : *************

※ 홈페이지에 공개 예정이오니 설치 위치 주소를 정확히 기재 바람

※ 개념 정의

- 발진기지 : 제설작업을 위한 주사무실로 제설 작업원 대기, 장비 및 자재 보관장소로 제설작업 시 작업원 및 제설차량 출발 거점을 말함

- 전진기지 : 제설구역이 넓고 교통혼잡 등으로 단시간내에 전지역에 대한 초동제설작업이 어렵고 발진기지와의 거리차이 등으로 제설재 중간 공급 및 제설차량 순환이동에 지장이 있을 경우 효과적인 제설작업을 수행하기 위해 주요 지점에 제설작업을 지원하기 위한 거점을 말함

- 전진기지(이동식) : 전진기지 부지확보에 어려움이 있는 경우 도로상 안전지대 및 하천둔치 등 여유공간에 일시적으로 제설재 중간 공급을 위해 보급차량 정치 및 중간 보급이 가능한 거점

※ 시설 기준

구분	발진기지	전진기지	전진기지(이동식)
시설수준	․ 작업원의 숙식 가능 ․ 유선전화, PC 등 설치 ․ 자재 보급창고 설비 ․ 차량 보관소 설비	․ 작업원 임시휴게실 ․ 유선전화(필요시) ․ 임시 자재보관	․ 보급차량 임시 정차(수시)
역 할	평시 제설 작업원 대기장소및 자재 보급창고, 장비 보관소로 활용하며, 강설 시 제설차량 및 인원 출발 거점	강설예보 시 작업원 및 장비 대기 및 강설 시 제설자재 충전소로 활용	강설 시 제설재 충전소 및 현장 차량에 보충을 위해 보급차량이 정차 할 수 있는 거점으로 활용
장비배치 기 준	제설차량(유니목, 다목적 차량, 덤프 등) 및 상차 장비	제설차량 1대 이상 상차장비	크레인탑재 트럭

2) 위  치  도

연번	1	위치	주소	성동구 용답동 자동차시장길 45-1번지
			공간정보	X	204992.4
				Y	451086
1
연번	2	위치	주소	성동구 용답동 자동차시장길 45
			공간정보	X	204973.6
				Y	451021.6
2

6-1. 취약지역 책임자 지정 작성 (별지 서식 #3에 작성)

1) 취약지역 현황(총괄)

구 분	계	한강상 교량 램프	입체교차 I.C	지하차도	고가차도	고갯길	재난취약 계층 거주
계	16	7	2	6		1
A	4	3				1
B	8	3	2	3
C	4	1		3

2) 서울시 관리 제설취약 구간 세부현황

- 한강상 교량 램프

연번	시설명	램프수	제설기관	등급	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
					장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호
1	영동대교(북)램프	6	성동도로사업소	A			모래주머니 100개	8	이신웅	*************	광진경찰서
2	성수대교(북)램프	4	성동도로사업소	A			모래주머니 100개	7	조규용	*************	성동경찰서
3	광진교(북)램프	1	성동도로사업소	B			모래주머니 100개	7	강명구	*************	광진경찰서
4	광진교(남)램프	1	성동도로사업소	C			모래주머니 100개	7	김광천	*************	강동경찰서
5	성수대교(남)램프	6	성동도로사업소	A			모래주머니 100개	9	차동호	*************	강남경찰서
6	영동대교(남)램프	3	성동도로사업소	B			모래주머니 100개	7	이찬수	*************	강남경찰서
7	동호대교(남북)	4	성동도로사업소	B			모래주머니 100개	9	홍성기	*************	강남경찰서

- 자동차 전용도로 입체 교차로(I.C)

연번	시설명	제설기관	등급	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
				장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호

- 지하차도

연번	시설명	경사로 연장(m)	제설기관	등급	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
					장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호
1	군자	489	성동도로사업소	B			염화칼슘 5포	7	이상국	*************	광진경찰서	능동로
2	동일로	265	성동도로사업소	B			염화칼슘 5포	7	정인철	*************	중랑경찰서	용마산로
3	서울숲1	125	성동도로사업소	B			염화칼슘 5포	6	최태석	010-6582-458/5	성동경찰서	광나루로
4	서울숲2	106	성동도로사업소	C			염화칼슘 5포	6	최태석	010-6582-458/5	성동경찰서	광나루로
5	응봉	160	성동도로사업소	C			염화칼슘 5포	7	양지웅	*************	성동경찰서	뜩섬로
6	성수대교북단	208	성동도로사업소	C			염화칼슘 5포	7	양지웅	*************	성동경찰서	뚝섬로

- 고가차도

연번	시설명	경사로 연장(m)	제설기관	등급	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
					장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호

- 고갯길

연번	가로명	위치	제설기관	등급	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
					장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호
1	천호 대로	광나루역~아차산역	성동도로사업소	A				6	이경수	*************	광진경찰서	아차산로

3) 자치구 관리 제설취약 구간 세부현황(별지 서식 #3-2참고하여 작성)

연번	노선명	취약 구간	연장 (km)	취약요인	제설대책 (현장배치)			제설기관현장책임자(직원)			관할 경찰서	우회도로
					장비	인력	자재	직급	성명	휴대폰번호

6-2. 폭설시 위험 시설물 및 담당자 지정 현황 (별지 서식 #4참고하여 작성)

1) 노후주택 등 붕괴 위험 시설물 현황

위치	시설물 유형	시설물 상태	소유자		관리책임자(담당공무원)				관리책임자(마을대표)
			성명	연락처	소속	직급	성명	연락처(휴대폰)	소속	성명	연락처(휴대폰)

2) 지붕제설대상(PEB, 아치판넬) 시설물 현황

연번	위치	시설물 유형	소유자		관리책임자(담당공무원)				관리책임자(관리자)
			성명	연락처(핸드폰)	소속	직급	성명	연락처(휴대폰)	소속	성명	연락처(휴대폰)

3) 산간마을 고립예상지역 현황

위 치			마을명	가구 수 (세대)	주민 수 (거주자)	제설장비·자재 확보(비축) 현황			구호물자 비축(확보) 현황 (set)	법정도로에서 마을까지의 거리(km)
시도	구	읍면동				트렉터 등 장비	염화칼슘 (20㎏/포)	모래 (5㎏/포)

7. 민･관･군･경 협조체계 구축

1) 민·관·군·경 등 제설 인력 긴급 동원계획 (별지 서식 #5에 작성)

① 민간단체

동원기관 현황					동원활동계획					협약 체결 유무
조별	단체명	동원 인원	기관별 담당자	휴대폰	집결장소	위치 (도로명)	세부 작업구간	책임 공무원	연락처

※ 단체명 : 직능단체(자율방재단, 새마을지도자회 등), 생활안전거버넌스, 자원봉사자 등

※ 『효율적인 이면도로 제설방안 검토보고』 [도로관리과-16034호, 2013.10.17]를 참고하여 생활안전거버넌스와 자원봉사자 등과 함께 이면도로 제설 세부추진계획 작성

※ 단체별로 적정작업 인원을 조로 분류하여 작성 할 것.

예시) 자율방재단 40명(1조 20명, 2조 20명), 생활안전거버넌스 50명(3조 25명, 4조 25명)

② 시 공무원

동원기관 현황					동원활동계획
조별	과명	동원 인원	기관별 담당자	휴대폰	집결장소	위치 (도로명)	세부 작업구간	책임 공무원	연락처

※ 과별로 조를 구분하여 작성할 것. 예시) 예산담당관 1조, 재정담당관 2조

③ 군부대

동원기관 현황					동원활동계획					협약 체결 유무
조별	소속	동원 인원	기관별 담당자	휴대폰	집결장소	위치 (도로명)	세부 작업구간	책임 공무원	연락처

※ 동원인력에 대해 적정 작업 인원별로 조를 분류하여 작성할 것. 예시) 00부대(00대대 1조, 00대대 2조)

④ 경찰청

동원기관 현황					동원활동계획					협약 체결 유무
조별	소속	동원 인원	기관별 담당자	휴대폰	집결장소	위치 (도로명)	세부 작업구간	책임 공무원	연락처

※ 동원인력에 대해 적정 작업 인원별로 조를 분류하여 작성할 것. 예시) 00부대(00대대 1조, 00대대 2조)

⑤ 동원인력 세부 작업구간 지도

작업구간			집결장소	단체명
			·· 1조 2조 3조	시공무원
			·· 1조 2조 3조	민간단체
			·· 1조 2조 3조	56사단
			·· 1조 2조 3조	지방경창청

※ 작성방법 1) 관내도에 작성 하고 조별 집결장소는 점으로 작업구간은 점선으로 표시

2) 동원가능 장비현황

(1) 민간 동원가능 장비현황 (별지 서식 #6에 작성)

① 총괄현황

계	그레이다	덤프트럭	페이로다	바브켓	포크레인	제설기 (제설삽날)	크레인	카고트럭	기타(유니목)

② 장비별 비상연락망 및 작업구간 현황

연번	장비명	차량 번호	운전자(개인)		소속업체		동원활동계획			제설기관 관리책임자		투입소요시간	차고지
			성명	전화번호 (HP)	업체명	전화번호 (일반,HP)	집결장소	작업구간	연장	성명	전화번호 (HP)
1

※ 작성방법 1) 폭설시 작업장소 사전지정, 역할, 교육 등에 대한 구체적인 내용을 작성하여 협약서 체결
(폭설시 동원건설장비 임차 협약서 참조)

2) 장비별 비상연락망 및 관리책임자 지정

3) 자치구에 등록된 건설중기업체 현황 및 공공공사 현황 조사 하여 각 기관별로 개별 협약(협의)

4) 자치구에 등록된 건설중기 업체와 별도 동원협약 체결 요함

- 자치구 : 건설관리과 장비등록업체와 협조하여 협약 체결

- 사업소 : 관할 자치구(건설관리과)와 협조하여 협약체결

(2) 공공 공사장 동원가능 장비 현황 (별지 서식 #6에 작성)

① 총괄현황

기관명	현장 (개소)	지 원 장 비 (대)										비 고
		합 계	그레 이다	덤프 트럭	페이 로다	바브켓	굴삭기	제설기 (삽날)	크레인	카고 트럭	기타

② 장비별 비상연락망 및 작업구간 현황

부서명	현 장 명	연락처(HP)		동원활동계획			제설기관 관리책임자		투입소요시간	차고지
		책임감리	현장대리인	집결장소	작업구간	연장	성명	전화번호 (HP)
합계

(3) 군부대 동원가능 장비 현황 (별지 서식 #6에 작성)

① 총괄현황

계	그레이다	덤프트럭	페이로다	바브켓	포크레인	제설기 (제설삽날)	크레인	카고트럭	기타

② 장비별 비상연락망 및 작업구간 현황

연번	장비명	소속부대 및 관리책임자			동원활동계획			제설기관 관리책임자		투입소요시간	차고지
		소속부대명	관리책임자	전화번호(일반,HP)	집결장소	작업구간	연장	성 명	전화번호(HP)
1	제설기	56사단	이기원	380-6119 ************* FAX 371-2113	성동도로사업소	천호대로 왕산로, 망우로	14.2	김용면	*************	2

(4) 동원 장비 세부 작업 지도

<관내도 삽입>
작업구간			집결장소	기관
				민간 동원장비
				공공 공사장
				oo군부대

※ 작성방법 1) 관내도에 작성할 것

2) 집결장소는 점으로 작업구간은 선으로 표시

8. 제설업무 민간위탁 용역 현황

1) 민간 제설용역 현황 총괄

기관별	용역비 (백만원)	용역기간	작업인원(명)		용역(보유) 장비	작업구간			비고
			운전원	인부		구분	노선수(개)	연장(㎞)
성동도로	384백만원	‘18.11.15.~’19.3.15.	12	4	덤프 7, 굴삭기 1	시도	11	69.58
						구도

9. 사각지대 및 제설대책 공조 체계 구축

1) 일반도로

연번	기관명	인접 기관	노선명	작업 구간		공조 협의내용	비고
				연장	구 간

2) 시설물 구간

연번	기관명	인접 기관	노선명	대상 시설물		공조 협의내용	작업방법	비고
				시설물명	연장
1	성동도로	시설관리공단	동부간선도로	자동차전용도로	1,000m	성동도로-군자교 남북측 IC(U턴 구조물) 구간 제설 북부도로-남북측 U턴 구조물 하부 본선 도로 제설	회차거리 단축을 위해 남․북의 군자램프 구조물은 성동에서 남․북의 구조물 하부 본선도로는 시설관리공단에서 제설
2	성동도로	중랑구청	동일로	특별시도	450m	성동도로-지하차도 제설 중랑구-지하차도 상부 옆길 및 교차로(U타입램프 포함) 제설	동일로상 지하차도는 우리사업소에서 제설하고 상부 옆길과 U타입을 포함한 교차로는 중랑구에서 제설
3	성동도로	광진구청	동일로	특별시도	350m	성동도로-지하차도 제설 광진구-지하차도 상부 옆길 및 U타입램프 제설	동일로상 지하차도는 우리사업소에서 제설하고 상부 옆길과 U타입은 광진구에서 제설	천호대로 교차로는 우리사업소 제설노선에 포함
4	성동도로	"	동일로	특별시도	550m	성동도로-고가차도 상부 제설 광진구-고가차도 하부 옆길 제설	동일로상 고가차도는 우리사업소에서 제설하고 하부 옆길과 교차로는 광진구에서 제설
5	성동도로	동대문구청	천호대로	특별시도	650m	성동도로-지하차도 제설 동대문구-지하차도 상부 옆길 및 교차로(U타입 포함) 제설	천호대로상 지하차도는 우리사업소에서 제설하고 상부 옆길과 U타입을 포함한 교차로는 동대문구에서 제설
6	성동도로	성동구청	고산자로	특별시도	350m	성동도로-지하차도 제설 성동구-지하차도 상부 옆길 및 U타입 제설	고산자로상 지하차도는 우리사업소에서 제설하고 상부 옆길과 U타입은 성동구에서 제설	왕십리로 교차로는 우리사업소 제설노선에 포함

※ 폭설시 자치단체간 공조체계구축 협약서를 참고하여 협약체결

※ 사각지대 작성 예시  1. 자치구별 경계구간 : 공조체계 미협의로 제설사각지대 발생
(예, 청계천교량 제설작업 기관 불분명 - 중구, 종로구)

2. 사업소와 자치구간 경계
(올림픽대로 연결램프 토공구간, 고가차도 및 지하차도에 인접한 도로)

3.  상가주변 외 보도제설작업 지연 : 아파트, 학교주변 보도 등

10. 잔설적치장 등 확보

1) 잔설적치장 확보방안

○ 현황 및 필요성

- 기존에 지정된 잔설적치장은 2010년 이후 활용실적이 거의 없으며 기관별 관내 적설량을 적치하기에 매우 부족함

- 폭설이 내렸을 경우 도로상의 눈을 충분히 적치할 수 있는 공간확보 및 사전준비를 철저히 하여 비상시 혼란을 방지하고 미리 대비 할 수 있도록 조치 필요

○ 시설유형 및 규모 등

- 잔설적치장 : 겨울철 동안 계속 눈을 적치할 수 있는 장소

․ 최소규모 : 관내 관할 도로면적 × 10cm 눈 적설량 × 20%

예) 적설량 = 도로면적 2,000,000㎡ × 0.1m × 20% = 40,000㎥

적치장 면적 = 40,000㎥ ÷ 5m(적치 높이) = 8,000㎡ (약 2,400평)

- 임시적치장 : 적치된 눈을 잔설적치장이나 처리장까지 이동할 수 있는 시간적 여유가 없어 일시적으로 눈을 적치할 수 있는 장소

- 잔설처리장 : 하수처리 시설 등 눈을 버려 녹일 수 있는 장소 및 시설

2) 잔설적치장 등 확보 현황

○ 총괄

기관명	잔설적치장			임시적치장			잔설처리장			비고
	개소	면적(㎡)	처리량(㎥)	개소	면적(㎡)	처리량(㎥)	개소	면적(㎡)	처리량(㎥)
성동도로사업소	5	840	2,500

※ 시설유형별 형태

- 잔설적치장 : 학교운동장, 재개발지, 공휴지, 유수지(펌프장), 하천둔치 등

- 임시적치장 : 안전지대, 공터, 공원, 주차장, 기타

- 잔설처리장 : 하수시설(박스맨홀, 원형맨홀 등), 하천시설(소하천, 차집맨홀 등), 용해장비 등

○ 세부현황

연 번	유형별	형태별	규격 (㎡)	처리용량 (㎥)	위 치		공간정보		비 고
					도로명	주소	X	Y
1	잔설적치장	펌프장	200	600	광나루로	뚝섬빗물펌프장	203639.6	450170
2	잔설적치장	펌프장	130	400	동일로	면목빗물펌프장	207173.2	453298.4
3	잔설적치장	펌프장	40	100	강변북로	자양빗물펌프장	207353.6	448572.8
4	잔설적치장	물재생센터	200	600	천호대로	중랑물재생센터
5	잔설적치장	운동장	270	800	왕산로	청량고등학교 운동장			협의추진

※ 위치도 첨부 바랍니다.

11. 제설․제빙시설 현황

시설명	설치위치	도로명 (설치구간)	규격 (m)	설치일시
자동액상분사장치 (고정식)	성수대교북단램프 강남방향	고산자로	700	2014.10.
자동액상분사장치 (고정식)	성수대교남단 E,F램프	고산자로	800	2015.11.
자동액상분사장치 (고정식)	용비교 램프	고산자로	400	2016.10.
자동액상분사장치 (고정식)	동부간선도로 달팽이램프 강변북로 진입램프(일산방향)	동부간선도로	600	2017.10

12. 소형제설 장비 보유현황

시설명	보유대수	작업노선	관리기관	비고
자동액상분사장치 (이동식)		해당없음
소형제설장비
4륜제설기
소형살포기(고상)
소형 액상살포기
송풍기
기타

※ 참고사진

이동식분사장치	소형제설장비	4륜제설기	소형살포기	소형액상살포기

13. 마을버스 회사 살포기 대여 현황

기관명	마을버스 회사명	작업노선	임대장비			비 고
			명칭	규격	대수
		해당없음

14. 시민 제설참여 홍보계획

기관명	플래카드 게첨	팜플렛,표어 등 배포	반상회보 등 홍보지 게재	지역신문 게재	지역방송(케이블TV 등)	인터넷 (방송)	전광판 표출	캠페인 실시		간담회, 세미나 등		협조문 발송
	개	매	회	회	회	회(기간)	회	횟수	인원	횟수	인원	발송대상기관수	횟수
성동도로	28

15. 제설함 및 염화칼슘보관의집 설치현황

※ ‘15년도 설치 현황 및 좌표확인 방법을 참고하여 별지 서식 #7에 작성바랍니다.

(홈페이지를 통하여 시민공개 자료이므로 신중히 작성하여 주시기 바랍니다)