〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	주들것		관리부서		길음119안전센터
고 장 일 시	2016.08.03.(21:30)		장 소		성북 6-5호 구급차
조 치 사 항	주들 것 플레임 고장
원인 및 상태	주들것 노후 및 과체중 환자 이송등으로 인한 하중에 의해 플레임 파손
담당자 의견	구급현장활동 중 주들것 플레임(앉는 좌석부위) 절단 된 상태로 들것 접히지 않으며 환자 탑승시 안전에 위험
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 04일 장비담당자 1반 계급 소방사 성명 배재민 2반 계급 소방장 성명 박재성 3반 계급 소방장 성명 정성향 확 인 자 계급 소방경 센터장 성명 한용남 성북소방서장 귀하

관 련 사 진

주들것 고장부위(좌측 편)	주들것 정상모습(우측 편)