〔개정 - 별지3호〕

소방장비 고장발생 보고

			담당자		팀장	센터장	결재
			이주용		박주민	이근수
장비명(건명)	플루건 (ECO-2009-0611)				관리부서	길음119 안전센터
고 장 일 시	2015.07.08.				장 소	구급차
조 치 사 항	구급팀 보고 후 업체 A/S요청
원인 및 상태	1. 장비 노후화로 분사 노즐 막힘 2. 스팀 분사 되지 않음 3. 플루건 대체품 사용 가능
담당자 의견	업체 문의한바 A/S 가능 확인
그 밖의 사 항	수리업체 : 에코인토트 (1544-3116)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 07월 08일 장비담당자 계급 소방사 성명 이 주 용 (인) 성북소방서장 귀하

고장 사진