여름철 에너지 절약방법을 안내해 드립니다.

연이은 전기요금 인상과 지속적인 폭염발생에 따라 가계나 사업장의 냉방요금 부담이 높아지고 있습니다. 시민 여러분들께서 여름철 에너지를 절약하고 냉방요금 부담을 덜 수 있는 방법을 안내해 드립니다.

□ 에너지 절약의 필요성

ㅇ (전기요금 인상) ’23.5.16. 5.3%를 비롯, 22년 1월 대비 47.9% 인상

- 하루 10시간(4인 가구) 에어컨 사용시 월 8만∼14만원 부과

※ 지난해와 같은 수준으로 사용해도 월 약 4만원 추가 부담 추정

ㅇ (누진제) 주택용의 경우 누진제 영향으로 구간이 바뀌면, 증가 폭이 가팔라짐

※ 하계(7~8월) 주택용 전기요금(저압)

기본요금		전력량요금(kWh당)
300kWh이하	910원	처음 300kWh까지	120원
301~450kWh	1,600원	다음 150kWh까지	214.6원
450kWh 초과	7,300원	450kWh 초과	307.3원

□ 여름철 에너지 절약방법

① 실내 적정온도(26℃) 유지하기

- 에어컨, 선풍기 함께 사용하면 전력 20~30% 절약

※ ‘효율적인 냉방기기 운영수칙’ 하단 참조

② 사용하지 않는 조명 끄기

- 가구당 조명 5개를 끄면 전력 18% 절약

③ 사용하지 않는 플러그 뽑기

- 플러그 OFF 시 전력 3.2% 절약

④ 시원차림으로 쿨맵시 실천

- 옷깃없는 상의, 반바지 등 시원차림 실천하면 전력 최대 10% 절약

⑤ 문열고 냉방영업 자제

- 문 닫고 냉방하면 전력 최대 66% 절약

+ 다양한 마일리지 제도 활용하기

⇒ (서울시) 에코마일리지 : 전기, 도시가스 등 에너지를 5% ~ 15% 이상 절감시 1만~5만 마일리지 제공(문의 ☎120)

⇒ (한  전) 에너지캐시백 : 전기절약 성공 시, kWh당 최대 100원의 전기요금 차감 등 혜택제공(문의 ☎123)

	[ 효율적인 냉방기기 운영수칙 ]
· (온도, 습도) 외부 온도와의 차이 5~6℃, 습도 40~70%를 유지할 때 가장 쾌적 · (햇빛차단) 에어컨 작동시 커튼이나 블라인드를 쳐서 햇빛에 의한 복사에너지 차단 · (에어컨별 가동방법) → (인버터형) 자주 끄고 켜기보다는, 적정온도로 계속 가동하는 것이 효율적 → (정 속 형) 희망온도보다 낮고 강한 바람으로 가동 후, 목표온도 도달 시 약풍으로 전환 또는 2시간 간격으로 끄는 것이 효율적 · (실내기 관리) 실내기 주기적 관리(2주 주기 필터 청소) → 실내기 청소시 27% 전력 절약 · (실외기 관리) 햇빛에 직접 노출이 되지 않도록 설치하거나 차양막을 덧씌우고, 주변 정리를 통해 통풍이 잘되도록 유지

자료제공 : 녹색에너지과 ☎ 2133-3556

붙임 1	여름철 에너지절약 홍보물(앞면)

붙임2	여름철 에너지절약 홍보물(뒷면)