소방차량 충전장치 점검 결과보고

소 속	차 량 명	차량별		배터리 충전장치 플러그선 보유수량	청사 밧데리 충전콘센트	비 고
		배터리 충전장치 설치유무	충전장치 정상작동 여부
현 장 대응단	10호(지휘차)	○	○	1	10
	11호(고가차)	○		×		플러그 없음
	12호(굴절차)	○	○	1
	14호(화학차)	○	○	1
	17호(조연차)	○	○	1
	19호(발전차)	○	○	1
	20호(펌프차)	○	○	1
	30호(탱크차)	○	○	1
	100호(구조버스)	○		×		플러그 없음
	200호(공작차)	○		×		플러그 없음
	6-1호(구급차)	○	○	1
	51호(견인차)	×	×	×		충전장치 미설치차량
	300호(재난버스)	×	×	×		충전장치 미설치차량
도 봉 안전센터	21호(펌프차)	○	○	1	2
	6-3호(구급차)	○	○	1
창 동 안전센터	22호(펌프차)	○	○	1	3
	32호(탱크차)	×	×	×		충전장치 미설치차량
	6-4호(구급차)	○	○	1
쌍 문 안전센터	23호(펌프차)	○		×	2	플러그 없음
	31호(탱크차)	○	○	1
	6-2호(구급차)	○	○	1

※ 플러그 없는 차량은 추후 구매하여 지급예정

점  검  사  진