1. 수돗물 소독냄새 저감

뚝도아리수정수센터 (3146-5584)	뚝도아리수정수센터소장 : 김 중 영 / 정수과장 : 최 종 인 / 담당 : 이 금 재

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전 서울

전략목표 (성과목표)	서울시	쾌적한 환경도시 서울
	실․본부․국	깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 공급
	과․담당관	원정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율	99.2	99.4	99.4	98.2	98.2
업무 프로세스		○ 정수센터 단계별 잔류염소 관리 ① 송수 잔류염소 목표값 설정 → ② 염소투입기 등 시설 최적 운영 → ③ 상수도연구원, 수도사업소 및 서울워터나우 잔류염소 측정값 감시 및 검토 → ④ 관할 수도사업소 협의 → ⑤ 송수 잔류염소 목표값 수시 조정
협력체계 (파트너십)	내 부	본부 수질과, 중부·서부·동부수도사업소 행정지원과 및 서울물연구원
	자치구	-
	외 부	-

□ 사업목적

○ 수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 안전하고 청량감 있는 수돗물을 공급함으로써 음용률 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2020년 1월～12월

○ 추진방법

- 지역배수지, 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 측정 및 수도사업소와 유기적인 협력 체계 유지

- 송수 잔류염소 목표값 수시 조정을 통해 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지

○ 추진내용

- 계절별 수온변화에 따른 송수 잔류염소 목표값 탄력적 운영

- 염소투입설비 및 계측설비 주기적 성능 점검 실시

- 뚝도 수계 내 관말 및 취약지역에 대한 수도사업소의 잔류염소 측정값, 서울워터나우 모니터링 결과를 피드백하여 송수 잔류염소 수시 조정

□ 세부추진계획

(단위 : %)

성과지표명	2020년 목표	상반기	하반기
수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율	98.2	97.5	98.2

○ 사업비 집행계획(2020년): 비예산

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	- 동절기 송수 잔류염소 목표값 조정	10
2월	- 갈수기 대비 염소투입설비 및 계측기 정비 점검	20
3월	- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 모니터링	27
4월	- 갈수기 송수 잔류염소 목표값 조정	35
5월	- 하절기 대비 염소투입설비 및 계측기 정비 점검	40
6월	- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 모니터링	50
7월	- 하절기 송수 잔류염소 목표값 조정	59
8월	- 장마철 대비 염소투입설비 및 계측기 정비 점검	66
9월	- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 모니터링	73
10월	- 가을철 송수 잔류염소 목표값 조정	80
11월	- 동절기 대비 염소투입설비 및 계측기 정비 점검	88
12월	- 연간 수계별 잔류염소 목표값 달성 평가	100