개발장비 설명서

장비명	공기호흡기등지게 파괴기구(빠루) 부착형 장비 개발
제품사진 (이미지)	제작모형				세부사항
개발자	소속	양천소방서 (목동119안전센터)		계급	소방위	성명	박희석
	장비개발 관련 수상·특정 이력		없음
내 역	제작일시		2021.2		산출 제작비		300,000원
제 원	부 착 판 : 70mm × 240mm 고정장치 : 50mm × 25mm 자 석 : 50mm × 25mm
사용법 및 조작법	1. 공기호흡기 등지게 날개 부분에 파괴기구(빠루)를 고정 할 수 있는 장치(자석 포함) 2개를 상,하 부착 2. 관창수와 관창보조는 뒤쪽에 고정된 파괴장비(빠루)를 상호 이탈시켜 작업에 임함
개선효과	1. 진압대원이 화재현장에서 양손으로 수관과 파괴장비(빠루)를 동시 휴대로 인한 수관전개 및 휴대의 불편 함을 해소 2. 손으로 휴대 시 다른 작업에 대한 방해요소 사전 제거 3. 출입구 방화문 등 개방 시 가장 많이 사용하는 장비로서 미 휴대로인한 개방시간 지연 방지 4. 장비부착에 따른 상시 휴대 및 분실 방지

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성