정수장 조류 유입 대응 자체 점검표

□ 기관명 : 강북아리수정수센터

❍ 시설명 :   강북정수장(시설용량:  100만 ㎥/일)

□ 점검내용 및 결과

구 분	점검 내용	점검 결과
조류경보 발령 대응체계	설비 운영 및 점검 매뉴얼 비치 여부	이상없음
	정기 점검 및 유지보수 일지 작성 여부	이상없음
	교육계획 및 실시여부	이상없음 (자체 대응훈련 실시)
	보고 및 비상소집 체계	이상없음
조류 유입시 비상 운영체계	분말활성탄 주입 위치 및 주입 장비 운영관리 적정성	입상활성탄지 운영
	응결, 응집시설 관리 실태(운영효율)	이상없음
	침전지 목표탁도 및 슬러지 배출주기	이상없음
	여과지 관리상태(역세척 주기 등)	이상없음
	정수지 용량 및 체류시간 관리	이상없음
	탁도계 등 각종 계측기 유지관리 실태	이상없음
	배슬러지조, 배출수지 유지관리 실태	이상없음
약품설비	약품보관량	이상없음
	약품설비 및 보관상태의 적정성	이상없음
조류대책	이․취미물질, 조류독소 제거 방법의 적정성	적정 (후오존 + GAC, 고도정수처리시설운영)
	조류발생시 초기대응책
	조류발생시 장기대응책