지장수목(가로수, 녹지) 처리 조건

1. 본 협의 목적은 노들로 구조개선공사 중 우리구 관리 구간 공사시행 목적으로 협의 요청한 지장수목(가로수, 녹지)만을 대상으로 한정한다.

2. 지장수목(가로수, 녹지) 처리

협의요청 공문서(도시기반시설본부-20451호(2022.04.01.))와 같이 지장 수목은 원인자부담으로 다음과(주변 녹지대 이식 또는 자체처리) 같이 처리하고 공사완료 후 원상복구를 조건으로 한다.

- 주변 녹지대 이식 수목은 우리구와 협의한 가로수 공분 등으로 이식하도록 하며, 충분한 뿌리분을 만들어 이식 후 수목 활착이 원활할 수 있도록 한다.(※ 이식은 전문 조경업체에서 시행할 것)

- 자체처리 수목은 현장 여건에 맞게 자체처리 하도록 하며, 굴취 가능할 경우 최대한 조경수로 재활용한다. 공사 진행시 민원 발생과 안전사고 예방을 위해 안전펜스(H2.0이상)와 안내간판(3개소 이상)을 설치 후 교통량이 적은 시간대에 시행하도록 한다.

- 지장수목(가로수, 녹지) 원상복구는 노들로 구조개선 공사가 종료되는 시점의 현장 여건 등의 반영을 위해 복구 시점의 현황을 반영한 상세 복구계획서를 재작성하여 우리구와 협의 후 복구 진행하도록 한다.

3. 공사장 관리

- 협의 신청자는 지장수목 처리 등과 관련한 민원 발생시 신속히 해결 하도록 하며, 차량 및 보행자의 안전한 통행에 지장을 주지 않도록 주의를 기울여야 한다.

4. 기타

- 토지점용(사용), 교통대책, 소음 등과 관련해서는 해당 기관(소유자)과 반드시 별도 협의 후 진행하도록 한다.

- 협의 이외의 지장 녹지대(수목) 발생시 별도 협의 후 진행하도록 한다.