중대재해처벌법 적용 사업장 사고사례 전파 및 공유

□ 중대산업재해 발생 사례(’22.9.30~ 10.14., 벌 쏘임, 추락, 끼임 등 총 4건 사망 4명)

연번	발생일	사고장소	사고경위 및 인명피해	관련 사진(이미지)
1	’22.9.30. 10:13 (사망 10.14.)	공공사업장 (경기 고양) 50명 이상 사업장	(치임사고) 한국철도공사(코레일) 소속 근로자가 3호선 정발산역에서 운행중인 열차에 머리가 치임(사망1명) - 市 유사 사업장 : 서울도시철도공사 등
2	’22.10.05. 16:05	공공사업장 (전북 익산) 50명 이상 사업장	(벌쏘임사고) 익산시 어린이공원에서 제초작업중이던 익산시청 소속 기간제근로자가 말벌에 쏘임(사망1명) - 市 유사 사업장 : 공원 등
3	’22.10.14. 11:30	민간공사장 (경기 하남) 50억 이상 공사장	(추락사고) 건물 신축 공사 현장에서 지하3층 흙막이가시설 해제작업중이던 근로자가 4.3m 높이에서 추락(사망1명) - 市 유사 사업장 : 공공공사장 등
4	’22.10.15. 06:20	민간사업장 (경기 평택) 50명 이상 사업장	(끼임사고) 제빵공장에서 근로자가 동료가 자리를 비운 사이 소스 배합기 기계에 몸이 끼임(사망1명) - 市 유사 사업장 : 상하수도 사업장 등

□ 조치사항 : 유사 사업장에 사례 공유, 사고유형별 안전수칙 의무 이행 철저 재강조

ㅇ (벌쏘임사고) 향수·화장품 사용금지, 밝은색의 긴소매 복장 착용, 벌출몰 시 낮은 자세 유지, 2인 1조 근무 등

ㅇ (추락사고) 안전대, 안전모 등 착용 철저 및 추락 방호망 등 설치·점검 등

ㅇ (열차 치임사고) 열차접근 감지 블루투스 알림 장치 등 웨어러블 장비 지급, 열차운행 중단 시 스크린도어 등 보수 작업 시행 등

ㅇ (끼임사고) 작업점에 센서·덮개 등 설치, 정비·수리 등 작업 시 기계 정지 등 작업절차 준수