풍수해 긴급구조대응장비  보유현황

❶ 수난구조 장비

부서명	보유수량	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중조명등
합 계	30	5	13	7	5
대응단(진압대)	4		3	1
대응단(구조대)	17	5	5	2	5
돈암	3		1	2
길음	3		2	1
장위	3		2	1

❷ 배수장비

부서명	보유 수량	수중펌프	엔진펌프	이동 발전기	발전기 트레일러	발전기 (공작차)	집수기
합 계	20	12	3	2	1	1	1
대응단(진압대)	5	2	1	1			1
대응단(구조대)	3	1			1	1
돈암	3	3
길음	4	3	1
장위	5	3	1	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수 구경 (mm)	배수 구경 (mm)	호스		보관 장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	12
대응단(진압대)	2	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	경방 창고	펌프차
대응단(구조대)	1	0.75	14	250ℓ/분	220	40	40	40	15	200호	공작차
돈암	3	0.75	11	250ℓ/분	220	40	40	40	15	창고	펌프차
길음	3	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	차고	펌프차
장위	3	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	펌프차	펌프차

❹ 엔진펌프(양수기)

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이 (m)
합 계	3
대응단(진압대)	1	11	9	0.65	가솔린	65	40	65	5	펌프차	펌프차
길음	1	11	9	0.65	가솔린	65	40	65	5	펌프차	펌프차
장위	1	8.6	10	0.764	가솔린	65	65	65	15	장위 펌프차	펌프차 탱크차

❺ 이동식 발전기

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2
대응단(진압대)	1	3.7Kw	1	50	경방 창고	탱크차
장위	1	1	1	30	펌프차	펌프차 탱크차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
대응단(진압대)	1	380	1	50