[국가상수도정보시스템]

수질입력프로그램(WIIS) 조류대응 수질관리 메뉴

자료 입력 매뉴얼

□ 기본 사항

○ 조류대응 관련 수질검사 항목 및 방법

- 원수 5개 항목(pH, 수온, 클로로필a, 지오스민, 2-MIB),

정수 2개 항목(지오스민, 2-MIB)

- 검사 및 자료 입력 주기: 매주

- 대상시설 : 별도로 정하는 취·정수장

- 입력방법 : 수질입력프로그램(WIIS)을 통한 수질검사결과 입력

□ 로그인

① 인터넷 익스플로러 주소장에 “www.waternow.go.kr”를 입력

② “WIIS(수질입력)” 버튼을 클릭

① 공무원인증서를 통하여 인증후 로그인 또는 일반사용자용 인증서를 통하여 인증 후 로그인

※ 사용자 등록이 안 되어 있는 경우 아이디, 이름, 행정구역 등 정보입력 후 사용자 등록 요청

□ 조류대응 수질관리(원수)

① 상단 메뉴중 “정수”를 클릭

① “조류대응 수질관리/원수”를 클릭

① 검색조건 : 년도, 검사월, 검사주, 광역시도, 시설명을 입력하여 조회

(광역시도에 “전체”를 선택시 입력된 전체 자료 조회 가능)

② 추가하기 :

- 자료를 입력할 때 추가하기 버튼을 누르면 ⑤의 입력결과 조회줄이 생성됨

③ 기본등록정보 입력폼 : 기본등록정보 자료를 입력하기 위한 폼으로 ⑤에 생성된 줄에 표시됨

- 콤보박스 선택 : 검사년, 월, 주, 채수일, 수질검사기관

- “찾아보기”버튼을 통해서 선택(자동입력) : 지점명, 취수장명, 수원종류, 주소

※“찾아보기”에서는  “조류대응 수질관리”를 위한 별도로 정한 취수장만 조회됨

④ 수질검사항목 입력폼: : 수질검사항목 자료를 입력하기 위한 폼으로 ⑤에 생성된 줄에 표시됨

- pH(소수점 1자리), 수온(소수점 1자리), 클로로필a(소수점2자리)

- 지오스민(소수점6자리), 2-MIB(소수점6자리)

⑤ 조회창 : ①로 조회 또는 ②③④로 신규 입력한 자료의 결과를 표시

⑥ 통계창 : 조회된 모든 값을 대상으로 평균, 최대, 최소값을 표시

⑦ 저장 : 입력된 값을 저장

※위 페이지의 ③에서 “찾아보기”버튼 클릭시 생성되는 취수장 조회창

□ 조류대응 수질관리(정수)

① 상단 메뉴중 “정수”를 클릭

① “조류대응 수질관리/정수”를 클릭

① 검색조건 : 년도, 검사월, 검사주, 광역시도, 시설명을 입력하여 조회

(광역시도에 “전체”를 선택시 입력된 전체 자료 조회 가능)

② 추가하기 :

- 자료를 입력할 때 추가하기 버튼을 누르면 ⑤의 입력결과 조회줄이 생성됨

③ 기본등록정보 입력폼 : 기본등록정보 자료를 입력하기 위한 폼으로 ⑤에 생성된 줄에 표시됨

- 콤보박스 선택 : 검사년, 월, 주, 채취일, 수질검사기관

- “찾아보기”버튼을 통해서 선택(자동입력) : 정수장명, 행정구역명, 정수장위치

※“찾아보기”에서는  “조류대응 수질관리”를 위한 별도로 정한 정수장만 조회됨

④ 수질검사항목 입력폼: : 수질검사항목 자료를 입력하기 위한 폼으로 ⑤에 생성된 줄에 표시됨

- 지오스민(소수점6자리까지 입력 가능), 2-MIB(소수점6자리까지 입력 가능)

⑤ 조회창 : ①로 조회 또는 ②③④로 신규 입력한 자료의 결과를 표시

⑥ 통계창 : 조회된 모든 값을 대상으로 평균, 최대, 최소값을 표시

⑦ 저장 : 입력된 값을 저장

※위 페이지의 ③에서 “찾아보기”버튼 클릭시 생성되는 정수장 조회창

□ 관련 문의처

- 한국환경공단 상수도지원처 상수정책지원팀

- 032-590-3719, 3714, 3743