수서배수지 하자발생 현황 및 조치결과

공사명 : 수서배수지 건설공사

연번	하자발생 현황	조치 전	조치 후
1	관랑실(지하2층) 벽체(호퍼 배면) 신축 이음부 누수 발생
	조치결과 : 실런트 충진 및 재도장 실시
2	관랑실(지하2층) 벽체 신축이음부 곰팡이 발생
	조치결과 : 곰팡이 제거 및 재도장 실시

공사명 : 수서배수지 건설공사

연번	하자발생 현황	조치 전	조치 후
3	관랑실 계단입구 상부 벽체 몰탈 이탈
	조치결과 : 몰탈 이탈구간 면정리 및 재도장 실시
4	배수지 항 전실 바닥 마감재 탈락
	조치결과 : 마감재 탈락구간 면정리 및 재도장 실시