[붙임1] 작성양식 - 공사 중인 아파트 대피공간 점검결과	* 붉은 글씨로 된 부분을 작성하여 주시기 바랍니다.

- 점검결과

연번	사업명 공사명	연면적 (m2)	층수 (지하/지상)	세대수 (세대)	건축허가일 사업승인일	착공일	급배기장치 대피공간내 설치여부	조치결과 (①②③선택)	비고
1	ㅇㅇ아파트	ㅇㅇ	ㅇ/ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	설치	①
2	ㅇㅇ재건축	ㅇㅇ	ㅇ/ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	설치	②, ③
3	ㅇㅇ재개발	ㅇㅇ	ㅇ/ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	설치	②
4	ㅇㅇ아파트	ㅇㅇ	ㅇ/ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	설치	기타	· 국토부 협의사항 기재
5	ㅇㅇ아파트	ㅇㅇ	ㅇ/ㅇㅇ	ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	‘ㅇㅇ.ㅇㅇ.ㅇㅇ	미설치	-

- 현황사진 : 급배기장치 설치 및 조치 사진 [설치한 경우만 작성]

연번	조치 전	조치 후

※ 작성요령

1. 조치결과는 ①, ②, ③ 중에서 하나 이상을 선택하여 기재 및 현황사진 첨부
① 급배기장치 위치를 대피공간이 아닌 공간으로 이설
② 급배기장치와 대피공간을 30분 이상의 내화성능을 갖는 내화구조로 구획
③ 급배기장치 내 방화댐퍼 설치 및 장치로 인한 대피공간의 벽체 틈을 내화충전구조로 밀실히 시공
* 그 밖의 조치가 필요한 경우 국토부(044-201-4752, 4082) 또는 서울시(2133-7114)와 사전 협의 바랍니다.

2. 조치 예정인 경우 비고란에 사유 및 조치계획에 대하여 구체적으로 기재

3. 대피공간의 기타 부적절한 시공사례가 있으면 조치결과와 함께 비고란에 기재