‘17년 동절기 공공기관 에너지절약 대책

□ 적정 실내온도 준수

ㅇ (온도 기준) 난방설비 가동시 실내온도(실제온도) 평균 18℃이하로 유지

* 온도 기준은 난방설비 가동 중에만 적용(낮시간 일사광 유입 등으로 실내온도가 평균 18℃를 초과해도 난방설비를 가동하고 있지 않으면 무방)

- 비전기식 난방설비를 60% 이상 설치하여 가동하는 건물은 실내 평균온도를 20℃이하로 완화하여 적용

* 비전기식 난방방식 : 가스난방, 지역난방, 지열난방, 축열식 난방 등

ㅇ (예외 대상) 다음 시설의 경우, 자체 에너지절약추진위원회 결정에 따라 탄력적으로 적정 실내온도 기준을 설정하여 유지 가능

① 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

② 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

③ 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

④ 공항, 철도․지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

⑤ 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

⑥ 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

⑦ 별도의 난방 온도 조절이 가능한 휴게 공간

⑧ 중앙집중식 난방 방식 중 설비의 노후화 등으로 난방의 불균일이 발생하는 시설

※ 난방 불균일이 발생하는 시설(예시)

․중앙집중 난방방식의 건축물 중 전체 실내 평균 온도는 18℃이나 중간층은 18～19℃이고, 1층 및 북측 사무실은 16℃～17℃인 경우

⇒ 평균 온도를 상향 조정하여 1층 및 북측 사무실의 온도를 높임

⑨ 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

ㅇ (개인난방기) 근무시간(월~금, 09:00~18:00) 중 개인난방기 사용 금지

- 단, 아래의 경우에 해당하여 해당 기관장이 승인한 경우는 예외

① 임산부, 장애인

② 난방설비가 설치되어 있지 않은 구역에서 근무하는 자

③ 학교 행정실 등 근무자가 적어 전체 난방기 대신 개인 난방기를 사용할 때 에너지절약 효과가 더 큰 경우

④ 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우

□ 조명 등 전기기기의 합리적 이용

ㅇ (조명 부분소등) 업무용 건물의 복도 조명 50% 이상 소등

※ 예외사항

․업무시설(건축법 시행령 별표1의 제14호에 따른 시설, 오피스텔은 제외)에만 적용하며, 학교, 의료기관, 대중교통시설 등 타용도의 건물은 대상이 아님

․자동소등 조도센서 부착 등 합리적인 사유가 있을 경우 예외

ㅇ (옥외광고물 심야소등) 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야시간(23:00~익일 일출시)에 소등

※ 예외사항

․대중교통시설, 소방·치안·의료기관 등 심야시간대 옥외광고물이 필요한 시설

․홍보전광판이 민간과의 계약에 따라 운영되는 시설

․기관명 및 안내표시

□ 단순히 ‘아끼는 절약’을 넘어 ‘스마트한 절약’ 상시 추진

ㅇ 상시적이고 스마트한 에너지 절약을 위해 에너지소비효율 1등급 제품 사용, LED조명, 건물에너지관리시스템(BEMS) 및 에너지저장장치(ESS) 설치 등 체계적인 에너지이용 합리화 조치* 상시 추진

* ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시)’에 따른 조치사항

□ 전력수급 위기단계별 조치사항 이행

ㅇ 기 구축된 절전통보시스템(한국에너지공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전파하고 이행사항 조치

산업부	⇨	에너지공단	⇨	관리 공공기관 (약 800여개)	⇨	소속·산하기관 (1만여개)	⇨	이행사항 조치

* 관리 공공기관 : ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’(산업부 고시) 제21조제1항 및 별표2에 따른 관리 감독기관

* 예외기관 및 시설 : 공항, 군사시설, 대중교통시설, 데이터센터, 사회복지시설, 의료기관, 전기·가스·열 등 에너지공급시설, 초・중・고등학교, 터널, 항만 하역시설, 기타 국민의 생명․안전유지 관련시설 및 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

< 단계별 조치 사항 >

위기단계	조치 사항
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․난방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․난방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

□ 국민 불편 최소화

ㅇ 공공기관의 에너지절약 대책 시행으로 인한 국민 불편을 최소화할 수 있도록 소속·산하기관 등을 지도·감독

- 특히, 학교, 도서관, 민원실, 대중교통시설, 문화체육시설 등 다수 학생, 시민이 이용하는 시설에 대한 자율적인 적정온도 관리

- 지하철 에스컬레이터, 장애인 엘리베이터 등의 이용 불편 최소화

□ 민간부문 에너지절약 참여 유도(지자체 협조사항)

ㅇ 대표적 에너지 낭비사례인 ‘문 열고 난방영업’을 줄일 수 있도록 지자체별로 자체적인 계획을 수립하여 상시계도 추진

* 자치단체, 산업통상자원부, 한국에너지공단 등 유관기관이 함께 실시하는 주요 상권 대상 합동점검 및 계도활동은 별도 일정에 따라 시행될 예정

ㅇ 에너지 수급문제 등으로 ‘에너지사용 제한조치’ 공고시 단속 시행

* 에너지이용합리화법 제7조에 따라 ‘문 열고 난방영업’ 등에 대한 과태료 부과

□ 기타

ㅇ 난방온도제한 예외기관이라 하더라도 문 열고 난방 등 에너지를 낭비하는 사례는 지양

ㅇ 산하․소속 기관에 대한 실내온도 등 준수 여부, 절전통보시스템 전파 체계와 이에 따른 이행조치사항 준비 등 자체 점검

ㅇ 기관별 특성에 맞는 자체적인 에너지절약 조치 추진

ㅇ 공공기관에 대한 불시 현장점검을 실시(‘17.12월~2월)하여 실내온도, 에너지이용 합리화 추진실적* 등 실태를 점검할 예정임

* 근거: ｢공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정｣ 제22조(점검 및 공표)