2021년 수질TMS 부착사업장 기술지원(컨설팅) 계획

1		추진배경

□ 수질TMS 운영‧관리 미흡 사업장을 대상으로 선제적 기술지원을 실시하여 비정상 운영을 사전에 예방하고 측정기기 관리능력 향상 도모

※ '15년부터 매년 운영미흡 사업장에 대해 기술지원(컨설팅) 수행

2		추진개요

□ 관련근거

□「물환경보전법」제38조의5(측정기기부착사업자등에 대한 지원 등)

□「수질원격감시체계 관제센터 운영 등에 관한 규정(환경부고시 제2018-202호)」

□ 기술지원 대상

□ 지원대상: 수질기준 초과 우려 및 측정기기 운영‧관리 미흡 등 기술지원이 필요한 사업장으로 환경부 선정(55개소 내외)

※ 수질TMS 부착사업장 중 COD(TOC), T-N, T-P 항목 부착사업장 대상

□ 신청절차

신청서 작성	⇔	사업장 협의(신청서 접수) 및 선정	⇒	지원대상 최종 확정	⇒	기술지원 및 결과 보고
<사업장>		<행정기관>		<환경부>		<한국환경공단>

※ 행정기관 수요조사 결과를 반영하여 지원대상 조정 및 최종 확정

□ 기술지원 내용

□ 지원기간 : '21년 7월~11월

□ 표준용액(COD(TOC), T-N, T-P)을 이용한 측정기기 정확도, 정밀도 확인

정확도: 측정값이 얼마나 참값에 접근하는지 나타내는 정도

정밀도: 반복 측정된 측정값이 서로 얼마나 가깝게 나오는지 나타내는 정도

구 분	우 수		미 흡
	Excellence	Good	Opportunity
정확도(Accuracy)	A ≤ 10%	10% 〈 A〈 20%	A ≥ 20%
정밀도(Precision)	P ≤ 5%	5%〈 P〈 15%	P ≥ 15%

[eqn: 정확도(%)= {평균`오차} over {참값} TIMES 100]

여기서, 평균 오차: ｜측정값 - 참값｜의 평균

[eqn: 정밀도`(%)= {표준편차} over {측정값의`평균} TIMES 100]

□ 현장 확인시험을 통해 TMS 설치‧운영기준* 적합여부 확인

* ｢수질오염공정시험기준｣ 수질연속자동측정기의 기능 및 설치방법, 통신표준규격 등

□ 수질TMS 제도, 법령 및 측정기기 운영‧관리 준수사항 교육 등

※ 기술지원 방법 및 내용은 사업장과 공단이 협의하여 조정

3		지원결과 활용

□ 기술지원 결과 행정기관 통보 및 “미흡”사업장 사후관리

□ 수질TMS 부착사업장 등은 기술지원 결과를 바탕으로 측정기기 상태 진단 및 교정주기 등 사업장별 정도관리 방안 마련

4		향후 추진계획

□ 대상사업장 선정('21년 5월)

□ 기술지원 표준물질 구매('21년 5~6월)

□ 기술지원 실시('21년 7~11월)

□ 기술지원 최종 결과보고('21년 12월)