숙련도시험 참가요강

【PT-2016-05, 아스팔트 안정도 및 밀도 시험】

01.016(건설 및 건자재)

한국인정기구 숙련도시험 프로그램

한국인정기구  Korea Laboratory Accreditation Scheme

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2016-05, 아스팔트 안정도 및 밀도 시험】

본 숙련도 시험에 참가한 시험기관들은 원활한 시험분석을 위하여 아래의 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

1. 개요 및 목적

◌ 본 숙련도 시험은 아스팔트 안정도 및 밀도 시험을 수행하는 시험기관의 시험능력 비교 및 수행도 평가를 통한 시험기관 문제점 파악, 시험능력 개선, 시험결과의 품질보증 등에 목적이 있다.

2. 참가 요건

◌ KOLAS 공인 및 비공인 시험기관과 그 외 일반 산업체의 시험기관 등을 대상으로 본 참가요강에 따라 시험 수행이 가능한 기관

3. 참가신청방법 및 일정

◌ 본 숙련도시험프로그램에 참가를 희망하는 시험기관은 “참가신청서(붙임 1)”를 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr)로 4월 12일(화)까지 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터(숙련도시험운영기관)에 접수하여야 한다.

◌ 본 숙련도시험프로그램은 진행일정(예상)은 <표 1>과 같으며 사정에 따라 다소 조정될 수 있다.

<표 1> PT-2016-05 예상 일정

내 용	일 정	주 체	비고
신청접수	공지 ~ 4월 12일	참가기관, 운영기관
시료배포	4월 22일	운영기관	일괄배송
시료수령증 송부	4월 29일까지	참가기관	수령 후 3일내
시험실시	시험기관 자유	참가기관
결과보고마감	5월 13일까지	참가기관
참가자에게 결과공지	5월 ~ 6월 중	운영기관

4. 숙련도시험물

4.1 형태 및 내용물

◌ 숙련도 시료는 밀도 및 안정도 시험을 수행할 수 있도록 제작된 아스팔트 혼합물(원주형 공시체 5개)이다.

4.2. 수령 및 보고

◌ 숙련도시험물은 접수 마감일로부터 7일 이내에 배포될 예정이다.

◌ 각 참가기관은 숙련도시험물을 수령하는 즉시 내용물의 수량, 종류와 파손여부를 확인한 후 3일 내에 “수령증(붙임 2)”을 숙련도시험운영기관으로 이메일(kcl-pt@kcl.re.kr) 송부(서명이 된 스캔본)하여야 한다. 파손품 또는 결함이 발생 시 신속하게 연락한 후 교환하는 것을 원칙으로 한다.

5. 시험방법 및 항목

◌ 본 숙련도 시험물의 시험항목 및 시험규격(권장)은 다음과 같다.

시 료 명	시 험 항 목	단 위	시 험 규 격
아스팔트 혼합물 공시체 (5 pieces)	안정도	N	KS F 2337:2012
	밀도	g/㎤	KS F 2446:2000

- 각 항목별로 5회 시험의 평균값을 시험결과의 대푯값으로 사용한다.

6. 시험 시 유의사항

◌ 숙련도 시료 수령 후 훼손 여부를 반드시 확인한다.

◌ 숙련도 시료 개봉 후 바로 시험을 실시한다.

◌ 숙련도 시료는 별도의 건조과정 없이 바로 시험에 사용한다.

◌ 밀도 시험 후 안정도 시험을 실시한다.

7. 결과보고 시 유의사항

◌ 결과보고 시 필수적으로 제출해야 할 서류는 아래와 같다.(이메일 송부)

- 결과보고서(붙임 3)

◌ 결과보고서(붙임 3) 작성 및 송부 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 결과보고서 상에서 요구하는 모든 데이터를 필히 기입

- 시험결과를 포함하여 시험과 관련된 사항(사용장비 등)을 상세히 기술할 것

- 한글(hwp) 파일 및 시험자/책임자 자필 서명을 포함한 스캔(pdf) 파일 동시 제출

◌ 마감 기한 내 결과보고를 제출하지 않을 경우 해당 기관은 평가에서 제외될 수 있다.

8. 숙련도시험결과의 수행도 평가방법

◌ 아래와 같이 z score(또는 robust z score)에 기초하여 수행도를 평가한다. 단, 참가기관의 수 및 결과값의 특성에 따라 ISO 13528에 의한 기타 통계적 방법([eqn: z prime] score 등)으로 수행도 평가를 실시할 수 있다.

[eqn: z _{} = {(x _{i} -`x _{pt} )} over {sigma _{pt}}]

[eqn: x _{i}] : 참가기관 측정결과, [eqn: x _{pt}] : 설정값, [eqn: sigma _{pt}] : 숙련도시험표준편차

시험기관의 수행도 평가는 z 값에 대하여 다음의 기준을 적용한다.

[eqn: LEFT | z RIGHT | ` LEQ `2]      만족

[eqn: 2< LEFT | z RIGHT | < 3]    의심

[eqn: LEFT | z RIGHT | `GEQ `3]      불만족

이때 불만족한 결과값을 이상값이라 한다.

9. 연락처

1) KOLAS 사무국 (국가기술표준원)

① 담 당 자	: 오경희 연구관, 정미미 전문위원
② 전 화	: 043-870-5492, 5499
③ E - mail	: kyoh@kats.go.kr, rosehika@korea.kr
④ 주 소	: (27737) 충청북도 음성군 맹동면 이수로 93 국가기술표준원 적합성평가과

2) KOLAS 숙련도시험 운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이성은
② 전 화	: 02-3415-8752, 8745
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr
④ 주 소	: (06711) 서울특별시 서초구 남부순환로319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터

붙임 1)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2016-05, 아스팔트 안정도 및 밀도 시험】

▣ 숙련도시험 참가신청서

시험 기관명
기관 대표자		사업자등록번호
주 소	(우: )
KOLAS 공인시험 기관 인정 번호	(KT- )호	KOLAS 공인 시험기관 여부 ( O , X )
		숙련도시험 항목 KOLAS 인정 여부* ( O , X )
KOLAS 담당자 (연락책임자)	(서명)	전화번호
		E-mail
시험 담당자 (부 서 명)	(서명)	전화번호
		E-mail

* KOLAS 공인 시험기관의 인정범위에 해당 시험 항목이 포함되는 경우 O,

인정범위에 해당 시험 항목이 포함되지 않거나 KOLAS 공인 시험기관이 아닌 경우 X

◎ 접수 순서

a. 참가신청서를 이메일로 접수(서명필수)

b. 하기 통장으로 참가비 입금 또는 청구세금계산서 발행 요청

※ 청구세금계산서 발행 요청처: 02-3415-8876

c. 입금 후 입금증 사본, 사업자등록증 사본 이메일로 송부

d. 세금계산서 수령

※ 청구세금계산서 발행 시 해당 없음, 이메일로 전송

◎ 접수처

온라인 계좌
은행	국민은행
계좌번호	782-01-0003-629
예금주	한국건설생활환경시험연구원
참가비	100,000원(VAT포함)

접수처
서울시 서초구 남부순환로 319길 7 한국건설생활환경시험연구원 적합성운영센터 TEL: 02-3415-8745 FAX: 02-3415-8755 E-mail: kcl-pt@kcl.re.kr 담당자 : 천채민, 이성은

붙임 2)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2016-05, 아스팔트 안정도 및 밀도 시험】

▣ 수 령 증

숙련도시험 프로그램의 원활한 진행을 위하여 참가 시험기관은 시료를 수령하는 즉시 이 서식을 작성하여 이메일로 송부하여 주시기 바랍니다.(서명이 포함된 스캔 파일)

-. KOLAS 숙련도시험운영기관 (한국건설생활환경시험연구원)

① 담 당 자	: 천채민, 이성은
② 전 화	: 02-3415-8752, 8745
③ E - mail	: kcl-pt@kcl.re.kr

PT-2016-05 “아스팔트 안정도 및 밀도 시험”시료를 정히 수령합니다.

-. 수령일	2016. . .
-. 시료번호
-. 내용물의 손상이 없는가?		예 / 아니오
-. 내용물이 시험을 수행하기에 적합한가?		예 / 아니오
-. 코멘트 사항
-. 시료 수령기관
-. 시료 수령인(서명)	(서명)
-. 담당자 전화번호

붙임 3)

	한국인정기구 숙련도시험 프로그램 【PT-2016-05, 아스팔트 안정도 및 밀도 시험】

▣ 숙련도시험결과보고서

시험소 코드	기입하지마시오

1. 참가시험기관의 일반현황

참가시험기관명
담당부서		담당자명
Tel.		E-mail

2. 숙련도 시료의 시험 결과

항목 (단위)	측정결과							시험방법
	측정값						불확도 (95 % 신뢰수준, k= )
	1회	2회	3회	4회	5회	평균값
안정도 (N)
밀도 (g/cm3)

※ 측정값은 최소 3개 이상의 데이터와 대푯값을 기입함. 각 시험항목의 측정결과에 대해 수치맺음은 안정도의 경우 정수단위, 밀도의 경우 소수점 3자리까지 표기하며, 측정불확도는 측정결과의 표현과 같은 자리수로 표기함.

(예) 안정도 : 10 260 N ± 150 N

(예) 밀도 : 2.862 g/cm3 ± 0.012 g/cm3

3. 시험과 관련된 사항

-. 사용장비

장비명	제작사	모델	측정범위 및 검출한계	교정일자

-. 시험조건

· 측정 시 시험실 온/습도 :  온도            ℃,  상대습도(R.H.)             %

4. 측정불확도 평가 (별첨 가능)

※ ‘2. 숙련도 시료의 시험 결과’ 항목에 ISO guide 98-3(측정불확도 표현지침서) 등에 따라 산출한 확장불확도를 반드시 포함하여야 함.

-. 측정불확도 추정보고서는 단위를 명확하게 기술하며, 성분별로 다음과 같은 과정을 반드시 구분하여 작성할 것

가. 측정량의 관계모델식(수학적 모델식)

나. 입력량의 표준불확도(인자별 구분)

다. 합성표준불확도

라. 유효자유도계산 및 확장불확도(포함인자 및 측정량의 표기)

-. 불확도 추정 총괄표 작성 (시험항목별 작성)

○ 측정량 및 기호
○ 측정량의 값
○ 측정량의 관계 모델식 ( )
주요인자별 표준불확도 산출
기호	불확도요인		단위	측정값		표준불확도,		확률분포		불확도 기여도(%)*	유효 자유도
...	예) 장비교정		g	...		...		정규분포		10	∞
합성표준불확도						유효자유도			포함인자(k)
확장불확도						신뢰수준

※ 본 불확도 추정양식은 하나의 예시이며, 기관 내에 자체 양식이 있을 경우 이를 이용하여 보고하여도 무방함. 단, 본 양식의 내용이 모두 포함되어 있어야 함.

5. 숙련도시험 프로그램에 대한 의견(시료, 측정, 제안사항 등)

6. 시험기간 :  20   년   월   일  ∼  20   년   월   일

시험자	전화 :
기술책임자/승인자	(서명) 전화 :

작성일자 :