공공체육시설 활용도 제고 방안

□ 기존 체육시설을 활용한 공공체육시설 확충 지원

ㅇ 시․군의 종합운동장 관중석의 연간 이용률은 관중석 용량의 3%에 불과

ㅇ 기존 시․군의 체육시설(종합운동장, 실내체육관)은 기반시설을 갖추고 있으며, 이용에 대한 접근성 우수

ㅇ 종합운동장: 일주거리 400m, 300m, 200m의 육상 트랙 및 축구장으로 구성, 약 70,871㎡ 규모

ㅇ 실내체육관: 농구 및 핸드볼 경기장으로 구성, 약 1,242㎡ 규모

종합운동장을 활용한 체육시설 확충(전국 226개소)

⇒ 선호도가 높은 야외 생활체육(풋살, 축구)시설 설치

ㅇ 트랙주변 여유공간 풋살경기장 설치 불가

ㅇ 관람석 1개층(약5.8m/1,675.53㎡) 철거: 축구장 1면 및 풋살장 2면 설치 가능

ㅇ 육상트랙 철거: 축구장 2면 설치 가능

- 소요예산: 2,066백만원(철거 335백만원, 가변관람석 1,490백만원 설치: 240백만원  백만원)

실내(구기)체육관을 활용한 체육시설 확충(전국 319개소)

⇒ 선호도가 높은 실내 생활체육(농구, 배드민턴 등)시설 설치

ㅇ 기존 실내체육관 이동식관람석

- 농구장 2면 또는 배드민턴 12면 설치 가능

- 소요예산: 1,860백만원

□ 신규 체육시설 설치

ㅇ (가변형 관람석 설치 권장)

- 국제경기대회, 전국체전 등을 위한 종합운동장, 전문체육시설 신규건립 시 대회 개최 이후 다양한 용도로 활용이 가능한 가변형 관람석을 설치하도록 권장하여 지원

* 1.5만석 신규 체육관 건립 시, 1.2만석은 고정식으로 하되, 3천석은 가변형으로 설치해 체육 행사 뿐만 아니라, 다양한 문화 행사에 활용될 수 있도록 건립

ㅇ (체육시설 균형배치) 체육시설 확대 정책에서 체육시설 접근 시간을 시설 배치의 기준으로 하는 공공체육시설 균형 배치 계획 마련

- 종목별 특성을 감안, 공공 체육시설 균형배치 및 접근성 제고를 위한 중장기 계획 마련 및 가이드라인 제시

붙 임 1		기존 체육시설을 활용한 공공체육시설 확충 모델

□ 종합운동장 활용 공공체육시설 확충 모델

배드민턴 야외코트 16면 설치	배드민턴 야외코트 26면 설치

풋살경기장 설치 불가	풋살경기장 2면 설치	축구장 2면 설치

□ 실내(구기)체육관 활용 공공체육시설 확충 모델

기존 실내체육관	농구장 2면 설치	배드민턴 12면 설치

붙 임 2		기존 체육시설을 활용한 공공체육시설 확충 사업비 산출내역

* 기준: 시/군 종합운동장 시설 / 관람석 1개층 2면 (깊이 5.8m, 1,675.53㎡) / 철근콘크리트 조 /
구분	단가	면적	비용(원)	비고
1. 관람석 철거비용	100,000원/㎡	3,351.06㎡	335,106,000	2개층(1층부속시설/2층광람석) 전문업체예상단가적용
2. 관람석 구조보강 비용	350,000원/㎡	1,675.53㎡	586,435,500	전문업체 예상 단가적용
3. 가변 관람석 설치 비용	270,000원/석	3,350석	904,500,000	5㎡당10석설치 전문업체예상단가적용
4. 풋살경기장 설치 비용	120,000,000원/면	2면	240,000,000	전문업체 예상 단가적용
합계			2,066,041,500
* 기준: 시/군 실내체육관 시설 / 관람석 1개층 (깊이 8.1m,1,465.51㎡) / 철근콘크리트 조 /
구분	단가	면적	비용(원)	비고
1. 관람석 철거비용	100,000원/㎡	2,931.02㎡	293,102,000	2개층(1층부속시설/2층광람석) 전문업체예상단가적용
2. 관람석 구조보강 비용	350,000원/㎡	1,465.51㎡	512,928,500	전문업체 예상 단가적용
3. 가변 관람석 설치 비용	270,000원/석	2,930석	791,100,000	5㎡당10석설치 전문업체예상단가적용
4. 경기장 마루 바닥 설치	180,000원/㎡	1,465.51㎡	263,791,800	전문업체 예상 단가적용
합계			1,860,922,300