『구조장비보유기준』개선의견(성동소방서 구조대)

현 행	개선의견(구체적으로 작성)
	개 선(안)	사 유
2. 일반구조용 ○ 일반구조 통신장비	○ 전 구조대 1개 팀별 인원 수량 필수지급 (시·도 구조대 1개 팀 인원이 다르기 때문에 수량을 꼭 지정할 수 없음. 1개 팀원들의 수에 맞게 지급요망)	○ 핸즈프리 형식의 무전기는 화재, 구조, 구급에 모두 필요. 선택지급이 아닌 필수 지급으로 변경필요.
2. 일반구조용 ○ 일반장비	○ 개인장비가방, 조끼, 다목적칼 선택 → 필수	○ 개인장비로 편성되어 개인이 활용할 수 있게 필수장비로 하여야함.
3. 산악구조용	○ 카라비너 대별 100개 → 수량 미지정	○ 구조대에 카라비너는 필수품이고 다목적으로 다양하게 많이 쓰임. 100개의 수량은 매우부족함. 수량을 지정하지 말고 필요한 만큼 구매하고 사용할 수 있도록 함.
3. 산악구조용	○ 푸르직다목적확보장비 대별 2개 → 대별 1개팀 인원 수	○ 푸르직다목적확보장비는 다양하게 쓰이지만 그중에서도 개인확보용으로도 사용가능하기에 1인 1개의 장비를 사용하면 보다 안전하게 다양하게 사용할 수 있음.
3. 산악구조용	○ 도르래 대별 2세트 → 지정하지 않음	○ 도르래는 개인용, 팀별, 종류별, 모양별로 다양하게 필요함. 도르래의 구성은 세트화할 수 없음. 필요한 수에 맞게 구매사용하는 것이 좋음.
3. 산악구조용	○ 요구조자 안전벨트 필수 2개 → 필수 4개	○ 필수 4개로 하는 이유는 영아와 소아 요구조자를 대비하여 영아와 소아에 맞는 안전벨트 필요.
4. 수난구조용	○ 다이브컴퓨터 일반구조대 선택 6개 → 필수 6개	○ 스쿠버를 할 때 일반구조대도 반드시 다이빙컴퓨터가 있어야 함. 물의 흐름, 환경, 감압정도, 수온, 방위각 등 다양한 물의 정보를 알아야 하기 때문에 필수장비로 둘 것

현 행	개선의견(구체적으로 작성)
	개 선(안)	사 유
4. 수난구조용	○ 수중조명등 대별 필수 6개 → 구조대 팀별인원수의 2배 수	○ 수중구조를 실시할 때 주라이트와 보조라이트로 각 1개씩 2개가 1세트로 구성되어야 함. 따라서 구조대 팀별 인원수의 2배가 되어야 함
4. 수난구조용	○ 수중통신장비 일반구조대별 선택 1세트 → 대별 필수 1세트	○ 오염된 물 구조 시 이제는 신체를 보호해야되는 장비가 필요하고 육상과 통신이 가능한 장비가 필수여야 합니다. 더불어 전문인명구조사에 사용되기 때문에 필수로 하여야 함
5. 화생방 및 대테러구조용	○ 휴대용 제독기 일반구조대 선택 → 필수 1개	○ 일반구조대에도 소규모 제독할 수 있는 장비가 필요. 대테러구조대나 화생방구조대가 오기까지 시간이 걸릴수 있으므로 작은구획 혹은 작은 장비의 제독기 정도는 보유하여야 현장활동이 수월
5. 화생방 및 대테러구조용	○ 내화학 장갑, 장화, 화학용 전용마스크 선택 → 필수	○ 개인보호장비는 가장 기본이 되는 장비이다. 신체를 보호하여 오염을 방지하는 가장 중요한 역할을 함. 개인보호장비에 있어서는 반드시 필수로 변경되어야 함
5. 화생방 및 대테러구조용	○ PH농도 측정기, 생물학 작용제 진단장비, 개인선량계, 방사선측정기, 거리측정기, 풍향풍속계등은 선택 →필수	○ 일반구조대도 기본적인 측정장비는 있어야 함. 일반구조대 역시 화생방출동 시 first responder 이므로 현장활동이 가능하고 측정이 가능하므로 기본적인 장비는 필수로 두어야 함
5. 화생방 및 대테러구조용	○ 개인선량계 일반구조대별 선택 5개 → 필수 대원별 1개	○ 개인선량계는 개인의 수치를 재는 장비이다. 누구에게 대여하면 안되고, 반드시 본인의 순간선량과 누적선량을 기록되어야 한다. 일선 방사선관련 업체에서는 개인선량계 2개씩 갖고 현장작업을 한다. 따라서 최소한 대원별 1개이상씩은 보유하여야 방사능관련 출동 시 개인의 안전을 보호할 수 있음
8. 중량물 작업용	○ 다목적삼각구조대의 세부분류 희망 산악용과 중량물용으로 구분	○ 다목적삼각구조대에서 산악용은 사람이나 무겁지 않은 물체를 인양할 목적으로 제조한 것이라 많은 무게를 가진 중량물에 사용하면 파괴될 가능성이 있다. 시중에 중량물 전용으로 나온 삼각대가 있어 산악용과 중량물용을 구분지을 필요가 있음

현 행	개선의견(구체적으로 작성)
	개 선(안)	사 유
8. 중량물 작업용	○ 벨트슬링 종류 증가 라운드슬링 추가	○ 일반적으로 사용하는 벨트슬링보다는 라운드슬링이 보다 더 많은 힘을 견디고, 사용하기도 편함. 현재 소방에서는 많이 알려지지 않으나 일선업체에서는 벨트슬링보다 라운드슬링이 보다 더 효과적으로 많이 쓰이고 있다고 함. 라운드슬링의 구매가 필요
10. 파괴용	○ 도끼 필수 5개 → 선택 수량제한 없음	○ 도끼는 구조대에서 필요는 하나 5개정도로 필요하지 않음. 근래 다양한 파괴기구가 있어 다양한 장비가 들어옴. 필요수량에 맞게 구매하되 선택장비로 하는 것이 보다 바람직함
10. 파괴용	○ 문개방기구 선택 1개 → 필수 수량제한 없음	○ 대원마다 선호하는 문 개방기구가 있어 대원마다 다양하게 사용함. 따라서 수량제한을 두지 않고, 또한 반드시 필요한 장비기 때문에 필수로 둘것
11. 보호장비	○ 내전복, 화학보호복(LV A) 선택 → 필수	○ 전기사고나 화학사고 시 반드시 필요한 개인보호복이 선택으로 되는 것은 있을 수 없음. 반드시 필수로 둘것
11. 보호장비	○ 대원탈출장비와 신체 및 관절보호대 세트 대원별 선택 → 필수	○ 개인보호와 관련된 장비는 반드시 필수로 하여 개인보호에 충실해야 함

『구조장비보유기준』개선의견(성동소방서 진압대)

현 행	개선의견(구체적으로 작성)
	개 선(안)	사 유
1. 보호장비 ○ 구조장갑 - 대원별 2벌(기준)	○ 대원별 2벌 선택장비가 아닌 필수장비로 전환	○ 생활안전이나 기타 출동시 진압용 장갑이 아닌 실용성있는 가볍고 튼튼한 장갑 필수로 필요함
2. 보호장비 ○ 안전안경 - 대원별 1개	○ 대원별 1개 선택장비가 아닌 필수장비로 전환	○ 다양한 생활안전구조대 출동 특성을 감안하여 보호안경을 필수장비로 전환요함