□ 육갑문 폐쇄시 한강공원내 차량 대피 및 홍보방법

○ 한강내 주차장 : 45개소

○ 단계별 상황에 따라 공원이용제한 안내

- 한강홈페이지, 나들목 등에 안내문 부착

○ 안내센터별 안내방송 및 순찰 확행

- 차량 사전대피 유도

· 정기주차차량 : 공원주차관리실에서 비상연락망으로 대피 전화

○ 모바일 문자방송 재난공지 안내 확대

- 한강 나들목 인근 주민포함(아파트 동대표, 통장 등)

※ 한강 침수 시 육갑문을 이용하지 않고 제방 경사로를 이용하여 차량대피

○ 한강공원 주차장 현황

지역	공원명	주차장명	위치	면적(㎡)	주차구획수
					계	일반	장애인	대형
총계		45		209,241	7,093	6,763	222	108
1지역	합계	4		45,872	1,191	1,109	25	57
	여의도	63빌딩 앞	영등포구여의도동86-5	24,463	662	611	12	39
		마포대교 남단	영등포구여의도동84-4	6,630	171	161	6	4
		성모병원 앞	영등포구여의도동63	9,918	217	206	4	7
		여의2교 밑	영등포구여의도동19	4,861	141	131	3	7
2지역	합계	14		45,339	1,706	1,643	46	17
	소계	5		14,252	524	509	15	0
	양화	당산철교 밑	영등포구당산동6가95-5	2,600	88	85	3
		전망카페	영등포구당산동6가95-5	806	20	20
		씨앤한강랜드 앞	영등포구양화동30-1	4,140	246	238	8
		선착장 앞(1)	영등포구양화동30-2	2,380	70	69	1
		선착장 앞(2)	영등포구양화동30-1	4,326	100	97	3
	소계	5		13,903	571	556	15	0
	망원	당산철교 북단	마포구망원동205	3,145	149	149
		론볼링장 옆	마포구망원동205	1,729	39	39
		망원나들목 앞	마포구망원동205	4,400	182	175	7
		망원나들목 앞 도로	마포구망원동205	752	23	23
		수영장 앞	마포구망원동205	3,877	178	170	8
	소계	3		15,000	545	515	13	17
	난지	월드컵대교램프밑	마포구상암동495-81	5,900	241	235	6
		야구장 옆	마포구상암동495-81	5,400	191	179	5	7
		잔디마당	마포구상암동495-81	3,700	113	101	2	10
	소계	1		2,184	66	63	3	0
	강서	개화나들목 앞	강서구개화동47	2,184	66	63	3
3지역	합계	12		49,152	1,543	1,453	71	19
	소계	4		12,938	407	394	13	0
	광나루	암사나들목 앞	강동구 암사동613-11	1,560	50	46	4
		즈믄길나들목 앞	강동구 천호동483-8	3,040	119	115	4
		천호대교밑	강동구천호2동516	7,012	191	186	5
		풍납지구	송파구 신천동255-1	1,326	47	47
	소계	4		15,055	475	444	24	7
	잠실	잠실대교 밑	송파구 잠실동1-2	4,460	139	125	7	7
		안내센터 앞	송파구 잠실동1-2	205	14	14
		자연학습장 앞	송파구 잠실동 1-2	1,204	44	42	2
		신천육갑문 앞	송파구 잠실동1-2	9,186	278	263	15
	소계	4		21,159	661	615	34	12
	뚝섬	윈드서핑장 옆	광진구자양동704-1	1,720	70	66	4
		안내센터 앞	광진구자양동704-1	9,830	356	341	15
		수영장 앞	광진구 노유동131	5,014	99	78	9	12
		청담대교 밑	광진구 노유동131	4,595	136	130	6
4지역	합계	14		47,248	1,853	1,775	63	15
	소계	6		20,803	735	715	20	0
	잠원	리버시티 앞	서초구압구정동38-6	2,833	98	93	5
		트랙구장 옆	서초구압구정동38-6	562	30	29	1
		ON 앞	서초구압구정동38-6	7,604	305	301	4
		테니스장 앞	서초구잠원동121-8	572	17	15	2
		수영장 옆	서초구잠원동121-9	7,232	215	209	6
		한남대교 전망카페	서초구압구정동 386	2,000	70	68	2
	소계	3		16,472	635	602	18	15
	반포	남단 상류	서초구반포동122-1	9,472	332	318	8	6
		남단 하류	서초구반포동115-5	5,580	257	242	6	9
		클럽제페 앞	서초구반포동451-1	1,420	46	42	4	0
	소계	5		9,973	483	458	25	0
	이촌	반포대교 북단하류	용산구용산6가452-1	801	35	33	2
		동작대교 밑	용산구용산6가452-1	3,050	95	89	6
		안내센터 앞	용산구이촌동301	3,910	170	165	5
		전망쉼터 밑	용산구이촌동301	940	33	27	6
		청소년연맹 앞	용산구이촌동301	1,272	150	144	6
5지역	여의도	서강대교 밑	영등포구여의도동83-6	21,630	800	783	17

○ 한강공원 주차장 대피계획

구분	상황조건	조치사항	근무형태
평시	․평시 근무	․수방정보 관련 인터넷사이트를 통한 정보 숙지 - 서울시종합방재센터(http:119.seoul.go.kr/renewal/main.jsp) - 한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr), 기상청(www.kma.go.kr) ․비상연락망 정비 및 유관기관 협조체계 유지 ․차량 및 시설물 대피장소 사전 파악(안내센터 협조) ․여름철 심야주차 금지 계도	평시근무
1단계	․팔당댐 방류량 3,000㎥/sec	∘반포 주차장, 이촌 반포대교 북단 주차장, 강서 주차장 ․주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 ․주차장 입출차시스템 대피준비 ․레카차, 지게차 현장대기 ․정기차량 대피 메시지 전송 ․업체직원 비상근무	․현장확인 (2명)
2단계	․팔당댐 방류량 5,000㎥/sec	∘반포 주차장, 이촌 반포대교 북단 주차장, 강서 주차장 ․정기차량 대피 최종 메시지 전송 ․주차차량 및 입출차시스템 대피
3단계	․팔당댐 방류량 8,000㎥/sec	∘광나루 천호대교 밑 주차장 ․주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 ․레카차, 지게차 현장대기 ․정기차량 대피 메시지 전송 ․업체직원 비상근무	․현장확인 (4명)
4단계	․팔당댐 방류량 10,000㎥/sec	∘광나루 천호대교 밑 주차장 ․정기차량 대피 최종 메시지 전송 ․주차차량 및 시설물(입출차시스템,주차부스) 대피 ∘여의도샛강 주차장, 망원 주차장, 이촌 청소년연맹 앞 주차장 ․주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 ․레카차, 지게차 현장대기 ․정기차량 대피 메시지 전송 ․업체직원 비상근무	․현장확인 (4명)
5단계	․팔당댐 방류량 12,000㎥/sec	∘여의도샛강 주차장, 망원 주차장, 이촌 청소년연맹 앞 주차장 ․정기차량 대피 최종 메시지 전송 ․주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피 ∘광나루․잠실․이촌․여의도․잠원․양화 주차장 ․주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 ․레카차, 지게차 현장대기 ․정기차량 대피 메시지 전송 ․업체직원 비상근무	․현장확인 (6명)
6단계	․팔당댐 방류량 15,000㎥/sec	∘광나루․잠실․이촌․여의도․잠원․양화 주차장 ․정기차량 대피 최종 메시지 전송 ․주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피 ∘뚝섬 주차장, 난지 주차장 ․주차차량 대피 유도 및 차량진입 통제 ․레카차, 지게차 현장대기 ․정기차량 대피 메시지 전송 ․업체직원 비상근무
7단계	․팔당댐 방류량 18,000㎥/sec	∘뚝섬 주차장, 난지 주차장 ․정기차량 대피 최종 메시지 전송 ․주차차량 및 시설물(입출차시스템) 대피

□ 한강 외 하천

○ 하천내 주차장은 총 6개소(중랑천 1, 탄천 2, 안양천 3)임

○ 중랑천, 탄천 주차장 관리 현황 (유료, 위탁운영)

하천명	주차장명	위치	규모	설치 년도	주차 면수	주차차량 대피			관리 부서	위탁 기관
						대피기준	대피장소	대피 및 홍보 방법
중랑천	살곶이 (평면) 공영 주차장	성동구 사근동 살곶이공원	60×40m (2,400㎥)	2005	103	·호우주의보 및 태풍경보 발령시 ·살곶이다리 기둥 위면 침수시	살곶이길 (도로) 차량이동 조치	·차량 입차통제 ·이미 주차된 차량에 대해 문자발송 ·일정시간 경과 후 차량이동이 안될 경우 전화연락 ·월주차 차량 비상키 제출한 경우 이동조치 ·비상키가 없거나 연락이 안 될 경우 견인조치	성동구 교통 지도과	성동구도시 관리 공단
탄천	탄천 주차장	송파구 종합운동장옆	67,200㎥	1996	859	·호우주의보 발령 ·시간당 강우량 39㎜ (일 6시간기준) 이상 ·특보(1시간당) 10mm 이상 ·팔당댐방류량 5,000톤 이상 ·탄천상류(용인,성남,과천) 50~80mm ·한강상류(양평,청평,춘천) 80~100mm ·한강상류(여주,이천) 100~150mm	주차장 주변도로차량이동 조치		송파구 치수과	송파구 시설 관리 공단
탄천	탄천 주차장	강남구 삼성동 171 일대	31,794㎡	2000	1147	·호우주의보 발령 ·시간당 강우량 20㎜ 이상 ·팔당댐방류량 5,000톤 이상 ·탄천 외수위가 계속 상승하거나 강우 등의 상황으로 급격한 수위상승이 예상될때 ·퇴적토등 침전물이 탄천주차장 E~N지역 하천쪽에 분포하고 있거나 침전물의 최고 층고가 2Cm이상인 경우 ·지하주차장 우수유입으로 지하 최저층 침수 수위가 10Cm이상인 경우	주차장 주변도로차량이동 조치		강남구 교통 정책과	강남구 시설 관리 공단

○ 안양천 주차장 현황 (무료, 임시주차장)

하천명	위 치	규 모	설치 년도	주차 면수	주차차량 대피		관리부서	비고
					대피기준	대피 홍보방법	부서명
안양천	구로구 오금교하류	50×113m (5,650㎥)	2004	150	호우주의보 발령 예보전 차량진입사전차단	1차 문자발송 미대피시 강제견인	구로구 주차관리과	무료 (임시 주차장)
안양천	영등포구 신정교하부	150×30m (4,500㎥)	2006	-	차량진입방지시설 (볼라드)이 설치되어 평소차량 진입불가	-	영등포구 푸른도시과	행정 차량 전용
안양천	양천구 신정교하부	130×74m (9,620㎥)	1994	331	호우주의보 발령 예보전 차량진입사전차단	사전 진입차단	양천구 공원녹지과	무료 (임시 주차장)