차량정비센터 도장차량 보관소 설치

□ 배치도

○ 기관명 : 서울특별시 차량정비센터

○ 위  치 : 서울특별시 성동구 가람길 117

□ 평면도

○ 구  조 : 높이 5.0~5.5m 천막

- 출입문 천막 개폐형, 벽면에 구조물 부착, 2방향 밀폐

○ 용  도 : 도장차량 보관

○ 면  적 : 137.5㎡(11m×12.5m)