서울특별시 수도조례 시행규칙 개정(안) 신․구 대비표

현      행

개   정   안

<별표 7>(개정 2016.7.28)

서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상(제40조 관련)

(단위: mg/L)

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사 대상
			월간	분기	연간
미생물 (10항목)	녹농균	불검출/250 mL		○		정수
	바이러스	정수처리기준 1)		△5)		〃
	분원성연쇄상구균	불검출/250 mL		○		〃
	살모넬라	불검출/250 mL			○	〃
	쉬겔라	불검출/250 mL			○	〃
	아황산환원혐기성 포자형성균	불검출/50 mL			○	〃
	장구균	불검출/100 mL		○		〃
	저온일반세균	500 CFU/mL 이하		○		〃
	지아디아	정수처리기준 2)		△6)		〃
	크립토스포리디움	정수처리기준 3)		△6)		〃
무기물 (11항목)	니켈	0.07 이하			○	〃
	몰리브덴	0.07 이하		○		〃
	바륨	0.7 이하		○		〃
	베릴륨	0.004 이하			○	〃
	브롬이온	2 이하	○			〃
	스트론튬	4 이하		○		〃
	아질산성질소	1 이하			○	〃
	안티몬	0.02 이하			○	〃
	우라늄	0.015 이하		○		〃
	주석	- 4)		○		〃
	퍼클로레이트	0.015 이하		○		〃
유기물 (59항목)	과불화옥탄산(PFOA)	0.001 이하		○		〃
	과불화옥탄술폰산(PFOS)	0.001 이하		○		〃
	글라이포세이트	0.7 이하			○	〃
	노닐페놀	0.3 이하		○		〃
	2,4-디(2,4-D)	0.03 이하			○	〃
	디메토에이트	0.006 이하			○	〃
	디부틸프탈레이트	0.2 이하			○	〃
	2,4-디비(2,4-DB)	0.09 이하			○	〃
	디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4 이하		○		〃
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008 이하		○		〃
	디엘드린	0.00003 이하			○	〃
	1,2-디클로로벤젠	1 이하			○	〃
	1,3-디클로로벤젠				○	〃
	1,4-디클로로벤젠				○	〃
	1,1-디클로로에탄	0.03 이하			○	〃
	1,2-디클로로에탄				○	〃
	1,2-디클로로에틸렌	0.05 이하			○	〃
	1,2-디클로로프로판	0.04 이하			○	〃
	1,3-디클로로프로펜	0.02 이하		○		〃
	마이크로시스틴-LR	0.001 이하			○ 7)	〃
	메토밀	0.03 이하			○	〃
	메톨라클러	0.01 이하			○	〃

유기물 (59항목)	메틸디메톤	0.0005 이하			○	정수
	메틸파라티온	0.1 이하			○	〃
	모노클로로벤젠	0.1 이하			○	〃
	몰리네이트	0.006 이하			○	〃
	벤조(에이)피렌	0.0007 이하			○	〃
	부타클러	0.05 이하			○	〃
	부틸벤질프탈레이트	0.5 이하			○	〃
	비스페놀 에이	0.1 이하		○		〃
	스티렌	0.02 이하			○	〃
	시마진	0.002 이하			○	〃
	아나톡신-에이	0.005 이하		○ 7)		〃
	알드린	0.00003 이하			○	〃
	알라클러	0.02 이하			○	〃
	에틸렌 디브로마이드	0.0004 이하			○	〃
	에피클로로히드린	0.0004 이하		○		〃
	엔도설판	0.03 이하			○	〃
	엔드린	0.0006 이하			○	〃
	엠티비이(MTBE)	0.02 이하			○	〃
	염화비닐	0.0003 이하			○	〃
	이프로벤포스	0.008 이하			○	〃
	이피엔(EPN)	0.0005 이하			○	〃
	카보푸란	0.007 이하			○	〃
	클로로에탄	0.005 이하		○		〃
	클로르피리포스	0.03 이하			○	〃
	터부틸아진	0.007 이하			○	〃
	1,1,2-트리클로로에탄	0.005 이하			○	〃
	트리플루랄린	0.02 이하			○	〃
	2,4,5-티	0.009 이하			○	〃
	퍼메트린	0.1 이하			○	〃
	페노브카브	0.03 이하			○	〃
	펜디메탈린	0.02 이하			○	〃
	펜타클로로페놀	0.009 이하			○	〃
	펜토에이트	0.0005 이하			○	〃
	포레이트	0.002 이하			○	〃
	헥사클로로부타디엔	0.0006 이하			○	〃
	헵타클로	0.0004 이하			○	〃
	헵타클로 에폭사이드	0.0002 이하			○	〃
소독 부산물 (20항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	0.0001이하		○		〃
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	0.0001이하		○		〃
	디브로모아세트산	0.06 이하		○		〃
	디클로로아세트산			○		〃
	모노브로모아세트산			○		〃
	모노클로로아세트산			○		〃
	브로모클로로아세트산			○		〃
	트리클로로아세트산			○		〃
	1,1-디클로로아세톤	0.05 이하		○		〃
	1,1,1-트리클로로아세톤			○		〃
	2,4-디클로로페놀	0.15 이하			○	〃
	브로메이트	0.01 이하	○			〃
	브로모클로로아세토니트릴	0.05 이하		○		〃
	브로모포름	0.1 이하		○		〃
	아세트알데히드	0.5 이하	○			〃
	클로라이트	0.7 이하		○		〃
	클로레이트	0.7 이하		○		〃
	클로로페놀	0.2 이하			○	〃
	클로로피크린	- 4)		○		〃
	2,4,6-트리클로로페놀	0.015 이하			○	〃

심미적 물질 (10항목)	나트륨	200 이하		○		정수
	마그네슘	- 4)		○		〃
	부식성지수 8)	- 4)		○		〃
	2-엠아이비	0.00002 이하	○			〃
	은	0.1 이하			○	〃
	입자수	- 4)	○			〃
	지오스민	0.00002 이하	○			〃
	총유기탄소	5 이하	○			〃
	칼륨	12 이하		○		〃
	칼슘	- 4)		○		〃
방사성 물질 (1항목)	요오드-131	10 Bq/L 이하		○		〃

1) 바이러스를 99.99%이상 제거 또는 불활성화

2) 지아디아를 99.9%이상 제거 또는 불활성화

3) 크립토스포리디움을  99%이상 제거

4) 주석, 클로로피크린, 마그네슘, 부식성지수, 입자수, 칼슘 : 수질 기준 미설정

5) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 바이러스가 100개체/100L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 분기 및 그 다음 분기에 분기별 1회 검사할 것

6) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 크립토스포리디움 난포낭 또는 지아디아 포낭이 10개체/10L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 시점부터 2개월간 월 2회 이상 검사할 것

7) 정수의 마이크로시스틴-LR 또는 아나톡신-에이 검사주기는 원수에 대한 남조류 세포수에 따라 아래와 같이 추가로 실시한다.

대상 항목 (2)	검사 주기	검사 시기
마이크로시스틴-LR, 아나톡신-에이	1회/주	원수 남조류 세포수 1,000 cells/mL 이상
	2회/주	원수 남조류 세포수 10,000 cells/mL 이상
	3회/주	원수 남조류 세포수 1,000,000 cells/mL 이상

8) 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.

<별표 7>(개정 2018.◌.◌)

서울특별시 감시항목의 수질기준, 검사주기 및 대상 (제40조 관련)

(단위: mg/L)

구 분	감시항목	수질기준	검사주기			검사 대상
			월간	분기	연간
미생물 (10항목)	녹농균	불검출/250 mL		○		정수
	바이러스	정수처리기준 1)		△ 5)		〃
	분원성연쇄상구균	불검출/250 mL		○		〃
	살모넬라	불검출/250 mL			○	〃
	쉬겔라	불검출/250 mL			○	〃
	아황산환원혐기성 포자형성균	불검출/50 mL			○	〃
	장구균	불검출/100 mL		○		〃
	저온일반세균	500 CFU/mL 이하		○		〃
	지아디아	정수처리기준 2)		△ 6)		〃
	크립토스포리디움	정수처리기준 3)		△ 6)		〃
무기물 (11항목)	니켈	0.07 이하			○	〃
	몰리브덴	0.07 이하		○		〃
	바륨	0.7 이하		○		〃
	베릴륨	0.004 이하			○	〃
	브롬이온	2 이하	○			〃
	스트론튬	4 이하		○		〃
	아질산성질소	1 이하			○	〃
	안티몬	0.02 이하			○	〃
	우라늄	0.015 이하		○		〃
	주석	- 4)		○		〃
	퍼클로레이트	0.015 이하		○		〃
유기물 (60항목)	과불화옥탄산(PFOA)	0.00007 이하 (개별, 합계)		○		〃
	과불화옥탄술폰산(PFOS)			○		〃
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	0.00048 이하		○		〃
	글라이포세이트	0.7 이하			○	〃
	노닐페놀	0.3 이하		○		〃
	2,4-디(2,4-D)	0.03 이하			○	〃
	디메토에이트	0.006 이하			○	〃
	디부틸프탈레이트	0.2 이하			○	〃
	2,4-디비(2,4-DB)	0.09 이하			○	〃
	디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4 이하		○		〃
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008 이하		○		〃
	디엘드린	0.00003 이하			○	〃
	1,2-디클로로벤젠	1 이하			○	〃
	1,3-디클로로벤젠				○	〃
	1,4-디클로로벤젠				○	〃
	1,1-디클로로에탄	0.03 이하			○	〃
	1,2-디클로로에탄				○	〃
	1,2-디클로로에틸렌	0.05 이하			○	〃
	1,2-디클로로프로판	0.04 이하			○	〃
	1,3-디클로로프로펜	0.02 이하		○		〃
	마이크로시스틴-LR	0.001 이하			○ 7)	〃
	메토밀	0.03 이하			○	〃
	메톨라클러	0.01 이하			○	〃

유기물 (60항목)	메틸디메톤	0.0005 이하			○	정수
	메틸파라티온	0.1 이하			○	〃
	모노클로로벤젠	0.1 이하			○	〃
	몰리네이트	0.006 이하			○	〃
	벤조(에이)피렌	0.0007 이하			○	〃
	부타클러	0.05 이하			○	〃
	부틸벤질프탈레이트	0.5 이하			○	〃
	비스페놀 에이	0.1 이하		○		〃
	스티렌	0.02 이하			○	〃
	시마진	0.002 이하			○	〃
	아나톡신-에이	0.005 이하		○ 7)		〃
	알드린	0.00003 이하			○	〃
	알라클러	0.02 이하			○	〃
	에틸렌 디브로마이드	0.0004 이하			○	〃
	에피클로로히드린	0.0004 이하		○		〃
	엔도설판	0.03 이하			○	〃
	엔드린	0.0006 이하			○	〃
	엠티비이(MTBE)	0.02 이하			○	〃
	염화비닐	0.0003 이하			○	〃
	이프로벤포스	0.008 이하			○	〃
	이피엔(EPN)	0.0005 이하			○	〃
	카보푸란	0.007 이하			○	〃
	클로로에탄	0.005 이하		○		〃
	클로르피리포스	0.03 이하			○	〃
	터부틸아진	0.007 이하			○	〃
	1,1,2-트리클로로에탄	0.005 이하			○	〃
	트리플루랄린	0.02 이하			○	〃
	2,4,5-티	0.009 이하			○	〃
	퍼메트린	0.1 이하			○	〃
	페노브카브	0.03 이하			○	〃
	펜디메탈린	0.02 이하			○	〃
	펜타클로로페놀	0.009 이하			○	〃
	펜토에이트	0.0005 이하			○	〃
	포레이트	0.002 이하			○	〃
	헥사클로로부타디엔	0.0006 이하			○	〃
	헵타클로	0.0004 이하			○	〃
	헵타클로 에폭사이드	0.0002 이하			○	〃
소독 부산물 (19항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	0.00007이하		○		〃
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	0.00002이하		○		〃
	디브로모아세트산	0.06 이하		○		〃
	디클로로아세트산			○		〃
	모노브로모아세트산			○		〃
	모노클로로아세트산			○		〃
	브로모클로로아세트산			○		〃
	트리클로로아세트산			○		〃
	1,1-디클로로아세톤	0.05 이하		○		〃
	1,1,1-트리클로로아세톤			○		〃
	2,4-디클로로페놀	0.15 이하			○	〃
	브로모클로로아세토니트릴	0.05 이하		○		〃
	브로모포름	0.1 이하		○		〃
	아세트알데히드	0.5 이하	○			〃
	클로라이트	0.7 이하		○		〃
	클로레이트	0.7 이하		○		〃
	클로로페놀	0.2 이하			○	〃
	클로로피크린	- 4)		○		〃
	2,4,6-트리클로로페놀	0.015 이하			○	〃

심미적 물질 (10항목)	나트륨	200 이하		○		정수
	마그네슘	- 4)		○		〃
	부식성지수 8)	- 4)		○		〃
	2-엠아이비	0.00002 이하	○			〃
	은	0.1 이하			○	〃
	입자수	- 4)	○			〃
	지오스민	0.00002 이하	○			〃
	총유기탄소	5 이하	○			〃
	칼륨	12 이하		○		〃
	칼슘	- 4)		○		〃
방사성 물질 (1항목)	요오드-131	10 Bq/L 이하		○		〃

1) 바이러스를 99.99%이상 제거 또는 불활성화

2) 지아디아를 99.9%이상 제거 또는 불활성화

3) 크립토스포리디움을  99%이상 제거

4) 주석, 클로로피크린, 마그네슘, 부식성지수, 입자수, 칼슘 : 수질 기준 미설정

5) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 바이러스가 100개체/100L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 분기 및 그 다음 분기에 분기별 1회 검사할 것

6) 분기별 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 크립토스포리디움 난포낭 또는 지아디아 포낭이 10개체/10L 이상 검출이 확인되는 경우에 실시하며, 확인된 시점부터 2개월간 월 2회 이상 검사할 것

7) 정수의 마이크로시스틴-LR 또는 아나톡신-에이 검사주기는 원수에 대한 남조류 세포수에 따라 아래와 같이 추가로 실시한다.

대상 항목 (2)	검사 주기	검사 시기
마이크로시스틴-LR, 아나톡신-에이	1회/주	원수 남조류 세포수 1,000 cells/mL 이상
	2회/주	원수 남조류 세포수 10,000 cells/mL 이상
	3회/주	원수 남조류 세포수 1,000,000 cells/mL 이상

8) 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.

현      행

개   정   안

<별표 8>(개정 2016.7.28)

서울특별시 감시항목의 검사방법(제40조 관련)

구분	감시항목	검사방법
미생물 (10항목)	녹농균	시험관법
	바이러스	총배양성바이러스분석법
	분원성연쇄상구균	시험관법
	살모넬라	막여과법
	쉬겔라	막여과법
	아황산환원혐기성포자형성균	시험관법
	장구균	막여과법
	저온일반세균	주입평판법
	지아디아	면역형광항체법
	크립토스포리디움	면역형광항체법
무기물 (11항목)	니켈	유도결합플라스마 질량분석법
	몰리브덴	유도결합플라스마 질량분석법
	바륨	유도결합플라스마 원자발광분광법
	베릴륨	유도결합플라스마 질량분석법
	브롬이온	크로마토그래프법
	스트론튬	유도결합플라스마 원자발광분광법
	아질산성질소	크로마토그래프법
	안티몬	유도결합플라스마 질량분석법
	우라늄	유도결합플라스마 질량분석법
	주석	유도결합플라스마 질량분석법
	퍼클로레이트	크로마토그래프법
유기물 (59항목)	과불화옥탄산(PFOA)	크로마토그래프법
	과불화옥탄술폰산(PFOS)	크로마토그래프법
	글라이포세이트	크로마토그래프법
	노닐페놀	크로마토그래프법
	2,4-디(2,4-D)	크로마토그래프법
	디메토에이트	크로마토그래프법
	디부틸프탈레이트	크로마토그래프법
	2,4-디비(2,4-DB)	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)아디페이트	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	크로마토그래프법
	디엘드린	크로마토그래프법
	1,2-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,3-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,4-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,1-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에틸렌	크로마토그래프법
	1,2-디클로로프로판	크로마토그래프법
	1,3-디클로로프로펜	크로마토그래프법
	마이크로시스틴-LR	크로마토그래프법
	메토밀	크로마토그래프법
	메톨라클러	크로마토그래프법
	메틸디메톤	크로마토그래프법
	메틸파라티온	크로마토그래프법
	모노클로로벤젠	크로마토그래프법
	몰리네이트	크로마토그래프법
	벤조(에이)피렌	크로마토그래프법
	부타클러	크로마토그래프법
	부틸벤질프탈레이트	크로마토그래프법
	비스페놀 에이	크로마토그래프법
	스티렌	크로마토그래프법
	시마진	크로마토그래프법

<별표 8>(개정 2018.◌.◌)

서울특별시 감시항목의 검사방법(제40조 관련)

구분	감시항목	검사방법
미생물 (10항목)	녹농균	시험관법
	바이러스	총배양성바이러스분석법
	분원성연쇄상구균	시험관법
	살모넬라	막여과법
	쉬겔라	막여과법
	아황산환원혐기성포자형성균	시험관법
	장구균	막여과법
	저온일반세균	주입평판법
	지아디아	면역형광항체법
	크립토스포리디움	면역형광항체법
무기물 (11항목)	니켈	유도결합플라스마 질량분석법
	몰리브덴	유도결합플라스마 질량분석법
	바륨	유도결합플라스마 원자발광분광법
	베릴륨	유도결합플라스마 질량분석법
	브롬이온	크로마토그래프법
	스트론튬	유도결합플라스마 원자발광분광법
	아질산성질소	크로마토그래프법
	안티몬	유도결합플라스마 질량분석법
	우라늄	유도결합플라스마 질량분석법
	주석	유도결합플라스마 질량분석법
	퍼클로레이트	크로마토그래프법
유기물 (60항목)	과불화옥탄산(PFOA)	크로마토그래프법
	과불화옥탄술폰산(PFOS)	크로마토그래프법
	과불화헥산술폰산(PFHxS)	크로마토그래프법
	글라이포세이트	크로마토그래프법
	노닐페놀	크로마토그래프법
	2,4-디(2,4-D)	크로마토그래프법
	디메토에이트	크로마토그래프법
	디부틸프탈레이트	크로마토그래프법
	2,4-디비(2,4-DB)	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)아디페이트	크로마토그래프법
	디(2-에틸헥실)프탈레이트	크로마토그래프법
	디엘드린	크로마토그래프법
	1,2-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,3-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,4-디클로로벤젠	크로마토그래프법
	1,1-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에탄	크로마토그래프법
	1,2-디클로로에틸렌	크로마토그래프법
	1,2-디클로로프로판	크로마토그래프법
	1,3-디클로로프로펜	크로마토그래프법
	마이크로시스틴-LR	크로마토그래프법
	메토밀	크로마토그래프법
	메톨라클러	크로마토그래프법
	메틸디메톤	크로마토그래프법
	메틸파라티온	크로마토그래프법
	모노클로로벤젠	크로마토그래프법
	몰리네이트	크로마토그래프법
	벤조(에이)피렌	크로마토그래프법
	부타클러	크로마토그래프법
	부틸벤질프탈레이트	크로마토그래프법
	비스페놀 에이	크로마토그래프법
	스티렌	크로마토그래프법
	시마진	크로마토그래프법

현      행

개   정   안

유기물 (59항목)	아나톡신-에이	크로마토그래프법
	알드린	크로마토그래프법
	알라클러	크로마토그래프법
	에틸렌 디브로마이드	크로마토그래프법
	에피클로로히드린	크로마토그래프법
	엔도설판	크로마토그래프법
	엔드린	크로마토그래프법
	엠티비이(MTBE)	크로마토그래프법
	염화비닐	크로마토그래프법
	이프로벤포스	크로마토그래프법
	이피엔(EPN)	크로마토그래프법
	카보푸란	크로마토그래프법
	클로로에탄	크로마토그래프법
	클로르피리포스	크로마토그래프법
	터부틸아진	크로마토그래프법
	1,1,2-트리클로로에탄	크로마토그래프법
	트리플루랄린	크로마토그래프법
	2,4,5-티	크로마토그래프법
	퍼메트린	크로마토그래프법
	페노브카브	크로마토그래프법
	펜디메탈린	크로마토그래프법
	펜타클로로페놀	크로마토그래프법
	펜토에이트	크로마토그래프법
	포레이트	크로마토그래프법
	헥사클로로부타디엔	크로마토그래프법
	헵타클로	크로마토그래프법
	헵타클로 에폭사이드	크로마토그래프법
소독 부산물 (20항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	크로마토그래프법
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	크로마토그래프법
	디브로모아세트산	크로마토그래프법
	디클로로아세트산	크로마토그래프법
	모노브로모아세트산	크로마토그래프법
	모노클로로아세트산	크로마토그래프법
	브로모클로로아세트산	크로마토그래프법
	트리클로로아세트산	크로마토그래프법
	1,1-디클로로아세톤	크로마토그래프법
	1,1,1-트리클로로아세톤	크로마토그래프법
	2,4-디클로로페놀	크로마토그래프법
	브로메이트	크로마토그래프법
	브로모클로로아세토니트릴	크로마토그래프법
	브로모포름	크로마토그래프법
	아세트알데히드	크로마토그래프법
	클로라이트	크로마토그래프법
	클로레이트	크로마토그래프법
	클로로페놀	크로마토그래프법
	클로로피크린	크로마토그래프법
	2,4,6-트리클로로페놀	크로마토그래프법

유기물 (60항목)	아나톡신-에이	크로마토그래프법
	알드린	크로마토그래프법
	알라클러	크로마토그래프법
	에틸렌 디브로마이드	크로마토그래프법
	에피클로로히드린	크로마토그래프법
	엔도설판	크로마토그래프법
	엔드린	크로마토그래프법
	엠티비이(MTBE)	크로마토그래프법
	염화비닐	크로마토그래프법
	이프로벤포스	크로마토그래프법
	이피엔(EPN)	크로마토그래프법
	카보푸란	크로마토그래프법
	클로로에탄	크로마토그래프법
	클로르피리포스	크로마토그래프법
	터부틸아진	크로마토그래프법
	1,1,2-트리클로로에탄	크로마토그래프법
	트리플루랄린	크로마토그래프법
	2,4,5-티	크로마토그래프법
	퍼메트린	크로마토그래프법
	페노브카브	크로마토그래프법
	펜디메탈린	크로마토그래프법
	펜타클로로페놀	크로마토그래프법
	펜토에이트	크로마토그래프법
	포레이트	크로마토그래프법
	헥사클로로부타디엔	크로마토그래프법
	헵타클로	크로마토그래프법
	헵타클로 에폭사이드	크로마토그래프법
소독 부산물 (19항목)	N-니트로소디메틸아민(NDMA)	크로마토그래프법
	N-니트로소디에틸아민(NDEA)	크로마토그래프법
	디브로모아세트산	크로마토그래프법
	디클로로아세트산	크로마토그래프법
	모노브로모아세트산	크로마토그래프법
	모노클로로아세트산	크로마토그래프법
	브로모클로로아세트산	크로마토그래프법
	트리클로로아세트산	크로마토그래프법
	1,1-디클로로아세톤	크로마토그래프법
	1,1,1-트리클로로아세톤	크로마토그래프법
	2,4-디클로로페놀	크로마토그래프법
	브로모클로로아세토니트릴	크로마토그래프법
	브로모포름	크로마토그래프법
	아세트알데히드	크로마토그래프법
	클로라이트	크로마토그래프법
	클로레이트	크로마토그래프법
	클로로페놀	크로마토그래프법
	클로로피크린	크로마토그래프법
	2,4,6-트리클로로페놀	크로마토그래프법

현      행

개   정   안

심미적 물질 (10항목)	나트륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마원자발광분광법
	마그네슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
	부식성지수	랑게리아지수(LI)
	2-엠아이비	크로마토그래프법
	은	유도결합플라스마 질량분석법
	입자수	광차단법
	지오스민	크로마토그래프법
	총유기탄소	습식산화법
	칼륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	칼슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
방사성물질 (1항목)	요오드-131	감마분광법

※ 세부검사방법은 서울물연구원장이 정한다.

심미적 물질 (10항목)	나트륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마원자발광분광법
	마그네슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
	부식성지수	랑게리아지수(LI)
	2-엠아이비	크로마토그래프법
	은	유도결합플라스마 질량분석법
	입자수	광차단법
	지오스민	크로마토그래프법
	총유기탄소	습식산화법
	칼륨	원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법
	칼슘	유도결합플라스마 원자발광분광법
방사성물질 (1항목)	요오드-131	감마분광법

※ 세부검사방법은 서울물연구원장이 정한다.

현      행

개   정   안

<별지 제39호 서식> (개정 2009.9.24, 2009.12.10)

먹는물 수질검사, 수처리제 또는 수도용 자재와 제품 검사신청서				처리기간
				20 일
1. 신청인
①법인 또는 기관명
②대 표 자(성명)		③생년월일
④주 소	(전화번호 : )
2. 검체내역
⑤ 검 체 명
⑥ 검사목적(용도)
⑦ 검체채취방법	(용기: , 용량 : )
⑧ 검사의뢰항목
「서울특별시 수도조례」제35조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제39조에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 상수도연구원장(00수도사업소장) 귀하
〈 첨 부 〉 1) 검체(시료)			수 수 료
			뒷 면

<별지 제39호 서식> (개정 2018. 0. 0 )

먹는물 수질검사, 수처리제 또는 수도용 자재와 제품 검사신청서				처리기간
				20 일
1. 신청인
①법인 또는 기관명
②대 표 자(성명)		③생년월일
④주 소	(전화번호 : )
2. 검체내역
⑤ 검 체 명
⑥ 검사목적(용도)
⑦ 검체채취방법	(용기: , 용량 : )
⑧ 검사의뢰항목
「서울특별시 수도조례」제35조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제39조에 따라 위와 같이 수질검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
〈 첨 부 〉 1) 검체(시료)			수 수 료
			뒷 면

현      행

개   정   안

<별지 제44호 서식> (개정 2009.9.24, 2009.12.10)

제 호 검사성적서 재교부신청서					처리기간
					즉 시
신청인	①상 호(명 칭)		②사업자등록 번 호
	③성 명(대표자)		④생년월일
	⑤주 소(사무실)	(전화번호: )
⑥신청서 발행 년 월 일
⑦재교부 신청사유
「서울특별시 수도조례」제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조제2항에 따라 검사성적서 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 상수도연구원장(수도사업소장) 귀하
※ 첨부서류 : 없 음						수수료
						없 음

<별지 제44호 서식> (개정 2018. 0. 0 )

제 호 검사성적서 재교부신청서					처리기간
					즉 시
신청인	①상 호(명 칭)		②사업자등록 번 호
	③성 명(대표자)		④생년월일
	⑤주 소(사무실)	(전화번호: )
⑥신청서 발행 년 월 일
⑦재교부 신청사유
「서울특별시 수도조례」제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조제2항에 따라 검사성적서 재교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 서울물연구원장(00수도사업소장) 귀하
※ 첨부서류 : 없 음						수수료
						없 음