붙임 3

연번	5				의장단․대표의원․상임위원장단 주요 건의사항(’16.4.19)
< 서울시 ‘맨홀뚜껑’ 및 ‘빗물받이’ 개선 > - 서울시 맨홀뚜껑과 빗물받이가 일본 등 잘 되어있는 외국 도시에 비해 간격이 넓고 촘촘하지 않아 담배꽁초나 쓰레기가 걸러지지 않고 있음. 또한 아이들의 발이 빠지고 여성의 힐이 걸리는 등 안전에도 문제가 있으므로 개선 필요.
의 원 명			추진부서	작 성 자			분 류
이 순 자 (보건복지, 더불어민주당, 은평1)			물순환안전국 (물재생계획과)	팀장	김재승	☎2133-3789	추진완료/추진중/
				담당	배원영	☎2133-3790

[ 추진계획 ]
○ 연차별 투자 계획

구 분	소계	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
빗물받이 이설	2,670개소	786개소	400개소	600개소	884개소
	4,938백만원	1,538백만원	800백만원	1,000백만원	1,600백만원

[ 추진내용 ]

○ 기존 설치된 빗물받이 이설 추진

- 횡단보도, 버스정류장, 지하철 입구 등 보행자 통행이 많은 곳에 설치된 빗물받이가 보행에 불편할 경우(걸림우려, 악취) 이설 추진

- 이설할 수 없는 경우 촘촘한 빗물받이 설치 추진

※ 폭우시 노면수가 집중되어 침수우려 지역은 빗물유입 확대 설치 필요

○ 신설되는 빗물받이 횡단보도 앞 설치 지양(2015.10.29.)

- 하수관로 정비사업 시 보행불편을 유발하는 횡단보도 앞 빗물받이 설치 금지 자치구에 요청

○ 일반 하수맨홀뚜겅은(차도, 이면도로) 주철형으로 합류식지역에 대해 구멍이 있는 뚜겅을 설치

- 황화수소 등 유해성, 가연성 가스 배출

○ 보도에 설치된 하수맨홀은 보도블록과 조화하여 밀폐된 뚜껑을 지속적으로 설치하고 있음

[ 향후계획/개선계획  ]

○ 2016년 빗물받이 이설 계획

- 사업기간 : 2016. 3. ~ 11.

- 사 업 비 : 800백만원(시비100%)

- 규    모 : 25개 자치구 빗물받이 400개소 이설

○ 연차별 이설계획에 따라 추진하고, 향후 빗물받이 개량시 노면수 처리에 지장이 없는 지역은 촘촘한 빗물받이 설치

[ 현황사진 ]

개선전(일반형 빗물받이)	개선전(횡단보도앞 빗물받이)
개선후(촘촘한 빗물받이 설치)	개선후(빗물받이 이설)

< 의원 안내사항 >
일 시	2016. 5.16	장 소	이순자의원실	방 문 자	하수관리팀장
협의내용	지속적으로 빗물받이 개선(이설 및 촘촘한 빗물받이)시행 당부함

작 성 자	물재생계획과장 : 하상문 ☎2133-3780 하수관리팀장 : ☎3789 담당 : 배원영 ☎ 3790