☺		주행평가 평가기준 및 실시요령

1. 평가기준 <제한시간 15분>

구 분	내 용
공통상황	1. 소방자동차(물탱크차)를 이용하여 일반 도로를 주행하는 상황 가정 2. 주행평가 차량은 백업차량 또는 안전장치(보조브레이크) 부착차량 이용 3. 평가자와 평가관이 탑승하여 주행능력 평가 ☞ 평가관 : 주행능력을 평가, 감독 하는 자를 말한다 ☞ 평가자 : 평가관의 감독하에 주행능력을 평가 받는 자를 말한다 4. 운전면허시험장 기능시험장 활용 주행능력 평가 5. 지적사항은 평가 종료후 본인에 통보하고 서명을 받는다 6. 경계석을 넘어 주행하거나 안전사고 발생시 실격 처리(70점 부여) 7. 출발시 모든 상황에서 1단으로 출발하여야 한다. 8. 평과관은 4명 이내로 하되 1명은 평가자와 동승 나머지 평가관은 주위에서 평가 한다
평가인원 소요장비	1. 인원 : 소방서별 3명(각 팀별 1명) ※ 2교대 근무 소방서는 2명(각 팀별 1명) 2. 소요장비 : 물탱크 소방차(8.5톤 물 없는 상태) - 본부
안전관리 확인사항	1. 평가자는 안전모, 안전장갑, 활동화를 착용한다. 2. 평가자는 지급된 안전장갑을 착용한다. 3. 평가자는 차량의 각종 안전장치 및 부착물의 안전상태 등을 필히 확인한다. 4. 평가자는 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 즉시 보고한다. 5. 평가관은 안전이 확보되지 않았다고 판단시 평가를 중지할 수 있다

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점	감점사유
1	확인점검 및 준비보고	1. 평가자는 차량을 안전점검한 후 지정된 복장과 안전장구를 착용하고 출발선에서 대기한다. ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가자 본인여부를 확인 한다 ◦ 평가자는 평가관에게 『소방O, OOO 평가준비완료』 라고 보고한다.	◦ 복장상태	5
			◦ 차량안전 상태
			◦ 준비상태 보고 여부
			소 계	5
2	차량탑승 안전확인 출 발	1. 평가관의 지시에 따라 “실시” 신호와 동시에 “실시” 복창 후 안전하게 차량에 승차한다. 2. 평가자는 시동전 점검사항(각종계기 등) 확인 후 시동을 건다 3. 평가관의 “출 발” 지시에 따라 “출 발”이라고 복창 후 출발한다 4. 평가관은 평가자가 출발 준비가 미흡하다고 판단시 출발시키지 않는다 ◦ 출발 복창 후 30초 이내에 출발하여야 한다 5. 출발시에는 항상 1단 기어로 출발 한다	◦ 시동 후 계기 점검	5
			◦ 출발 전 불안전요소 ◦ 출발시 기어 1단
			소 계	5

구 분		평 가 항 목		배 점	감 점	감 점 사 유
3	주행평가	1. 급격한 출발 ? (매회 급격한 출발 때 마다 1점씩 감점)		3
		2. 시동꺼짐 ?		5
		3. 좌,우 안전확인 후 출발 ?		3
		4. 방향지시등의 적절한 작동 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		3
		5. 반클러치 과다 사용 ?		2
		6. 교통신호 준수 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		5
		7. 급정지 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		5
		8. 돌발상황 부여시 대처능력 ? ☞ 브레이크 작동 및 비상등 작동여부		5
		9. 정지시 정시선 준수 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		5
		10. 적정한 기어 변속능력 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		3
		11. 과 속 ? (30km/h 초과시마다 1점씩 감점)		3
		12. 경사로 출발 능력 ?		5
		13. 코스 이탈(감지선 접촉) 여부 ? (1회 위반시 1점씩 감점)		5
		14. 주차 능력 ?		3
		15. 건널목 일시정지 여부 ?		3
		16. 급격한 엔진회전수 증가(RPM 4,000/분) (매회 1점씩 감점)		2
		17. 평가 시간초과(15분)		5
		16. 기타 불안전 요소 ? (구체적으로 기재할 것)		5
			소 계	70

구 분		평 가 항 목		배 점	감 점	감 점 사 유
4	마무리	1. 평가관의 지시대로 운행하였는가?		2
		2. 운행 후 정지시 원활하고 안전하게 정지 하였는가?		2
		3. 정지 후 계기 등 마무리를 제데로 하였는가 ?		3
		4. 운행 후 / 하차 후 안전확인은 하였는가 ?		2
		5. 종료보고는 하였는가 ?		1
			소 계	10

총 점

2. 실시요령

☺		소방차 주행평가 실시요령

구 분	내 용
공통상황	1. 운전면허 1종대형 운전면허 기능시험 표준코스 기준 적용 2. 기능시험 코스 : 붙임 사진 참조
실시순서	코 스 명	실시요령
①	출 발	출발전 준비 확인(점검, 보고, 안전확인) 좌석 안전띠를 매고 좌측방향지시등 켜고 출발
②	횡단보도	차량의 앞 범퍼가 정지선을 넘지 않도록 1m이내 정지 후 출발
③	경사로	차량의 앞 범퍼가 정지구간을 넘지 않고 3초이상 정지 후 출발
④	굴 절	진입시부터 종료시까지 검지선을 닿지 않고 통과
⑤	교차로	신호에 따라 직진
⑥	곡 선	진입시부터 종료시 까지 검지선을 닿지 않고 통과
⑦	교차로	신호에 따라 직진
⑧	방향전환	진입하여 후진으로 T자에 좌,우측 뒷바퀴를 백색 확인선에 정렬 후 전진으로 통과
⑨	교차로	좌측 방향지시등을 켜고 신호에 따라 좌회전
⑩	철길건널목	차량의 앞 범퍼가 정지선을 넘지 않도록 1m내에 3초 이상 정지 후 출발
⑪	기어변속	3단까지 기어변속하고 30km/H 이상 40km/H 미만 속도를 유지하며 통과
⑫	교차로	우측방향지시등을 켜고 신호에 관계 없이 우회전
⑬	평행주차	후진으로 진입하여 우측 앞 뒤 바퀴를 백색확인선에 정렬하여 확인 후 전진으로 나옴
⑭	종 료	우측방향지시등을 켜고 종료선을 통과 후 출발지점에 정지 후 시동끄고 내려와 종료보고
공통	돌 발	평가관의 돌발 신호에 맞추어 2초이내에 정지하여 3초내에 비상점멸등을 켜고 평가관의 지시에 따라 비상점멸등을 끄고 출발

기능시험장 코스 안내도

출발/도착 점