			2017. 3. 29.(수) 석간용
			이 보도자료는 2017년 3월 29일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
									보도자료
담당부서 :		안전총괄본부 도로시설과						도로시설과장		김 길 남	2133-1650
								기전시설팀장		김 호 성	2133-1676
								담 당 자		배 광 희	2133-1678
		서울시설공단 도로시설처
								도로시설처장		이 강 윤	2290-6006
								기전팀장		손 용 석	2290-6336
								담 당 자		조 용 대	2290-6993
사진없음 □		사진있음 ▣				쪽수 : 12쪽
서울시, 정릉터널 재난대응 합동훈련 실시 - 29(수) 오전 10시, 정릉터널에서 화재대비 유관기관 재난대응 합동훈련 실시 - 소방서․경찰서 등 6개 기관, 인력 81명, 차량 16대 동원해 화재진압 및 시민대피 훈련 - 정릉터널 마장→성산방향 터널 1차로, 오전 10:00~11:00까지 교통통제 - 2017년에 서울시 장대터널 12개소를 대상으로 재난대응 훈련 지속 실시 예정 - 행동매뉴얼에 의한 반복된 실전위주의 훈련을 통해 재난대응능력 향상

□ 서울시는 29일(수) 오전 10시, 정릉터널(내부순환로 종로구 평창동~성북구 정릉동)에서 차량화재 사고에 대비해 유관기관과 시민이 참여하는 합동훈련을 실시한다고 밝혔다.

□ 훈련은 오전 10시부터 11시까지 약 1시간가량 진행되며, 정릉터널 성산방향 500m 지점 1차로에서 과속 화물차량이 승용차와 추돌해 화재사고가 발생한 상황을 설정해 인명구조와 화재진압을 실시한다.

※ 정릉터널 : 연장 1,650m, 차도 폭 13.5m, 왕복 3차선, 쌍굴

□ 서울시와 서울시설공단, 경찰서, 소방서, 도시고속도로 순찰대 등 6개 기관의 81명 인력과 16대 차량이 동원되는 이번 훈련은 기관간 유기적인 공조 및 협력체계를 구축해 실전대응 능력을 향상시키는데 목적이 있다.

□ 특히, 인근시민이 훈련에 참여하여 터널위치 표지판을 활용한 화재 발생 신고 및 피난대피를 실시하고, 심폐소생술 및 화재진화 교육 등을 진행할 예정이다.

□ 최근 수가 증가하고 있는 장대터널(연장 1,000m 이상 터널)은 화재발생시 폐쇄적인 도로터널의 구조적 특성상 순식간에 유독가스 등 연기가 확산되어 질식사 등 대형 인명사고가 발생할 수 있기 때문에 초기 대응이 중요하다.

□ 따라서 이러한 사고를 미연에 방지하기 위하여 근무자가 화재발생 10분 이내에 소화기를 사용하여 화재를 초기진화하고, 연기를 피해 터널내 시민들을 외부로 신속하게 대피시킬 수 있도록 반복된 훈련이 필요하다.

□ 훈련의 중점사항은 화재발생 시 ▴시민참여 화재신고 및 대피훈련 ▴터널 근무자의 신속한 화재지점 인지 및 상황전파 ▴현장출동 1차진압, 방재설비 가동 등 초기 대응능력 향상 ▴화재진압, 인명구조 및 교통통제 등 소방서, 경찰서 등과의 유기적인 공조체제를 구축하는 것이다.

□ 또한, 시는 서울에 있는 터널 총 46개소 중 연장 1,000m 이상의 장대터널 12개소의 화재사고 초기대응 능력을 강화하기 위하여 터널별 연 1회 이상 유관기관 합동훈련을 계획하고 있다.

※ 연장 1,000m 이상 터널 : 홍지문․정릉, 위례, 남산1호․남산2호․남산3호, 구룡터널, 관악․봉천․서초, 용마, 우면산

□ 김준기 서울시 안전총괄본부장은 “도로터널에서 화재가 발생했을 때 현장조치 행동매뉴얼에 의한 신속한 초기진압 및 대피가 무엇보다 중요하다”라며, “화재진압, 인명구조 등 유관기관과의 반복된 실전위주의 훈련을 통해 재난대응 능력을 향상해 나가겠다”고 말했다.

붙임 1. 정릉터널 화재사고 대비 재난대응 합동훈련 개요 1부.

2. 정릉터널 재난대응 합동훈련 바로알기 Q&A 1부. 끝.

붙임 1

정릉터널 화재사고 대비 재난대응 합동훈련 개요

▢ 훈련개요

○ 훈련명 : 2017 정릉터널 화재사고 대비 유관기관 합동훈련

○ 일  시 : 2017. 3. 29.(목) 10:00~11:00(60분소요)

○ 위  치 : 정릉터널 성산방향 500m 지점 1차로

▢ 훈련장소 위치도

▢ 단계별 훈련체계

10:00				10:05			10:15
․화재지점 연막탄 점화 ․화재신고(시민)				․화재발생 확인(CCTV) ․유관기관 전파(A근무자) ․방재설비* 가동(B근무자) ․화재현장 출동(C·D근무자)			․C·D근무자 현장도착 화재 초기진화 및 시민대피훈련
10:50				10:30			10:20
․교통통제 해제 ․상황종료 보고				․화재 전소차량 견인조치 ․잔재물 청소 등 조치			․유관기관 현장도착 소방서 : 인명구조, 화재진압 경찰서 : 교통통제

* 방재설비 : 송풍기(배기), 터널 및 차량 라디오 대피방송설비, 차단막설비 등

▢ 취재차량 대기장소 및 이동동선

○ 대기장소 : 정릉터널 입구 안전지대

취재차량 대기장소
이동동선	☞ 안전지대 차량대기 → 훈련장소 이동(도보이동 500m) ※ 서울시설공단 직원 4명이 대기 및 훈련장소로 안내

[참고] 전국 터널현황

(단위 : 개소)

연도별	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
터널수	1,465	1,578	1,659	1,777	1,944
장대터널 (연장 1,000m 이상)	277	306	323	353	384

※ 자료 : 국토부 도로교량 및 터널 현황정보시스템(http://bti.kict.re.kr)

붙임 2

정릉터널 화재사고 대응훈련,

바로알기 Q&A

<목 차>

1. 화재사고 대응 훈련이란 무엇인가요?	1

2. 터널 화재시 운전자는 어떻게 행동해야 하나요?	1

3. 훈련 장소는 어디 인가요?	2

4. 훈련 시 차량통행은 어떻게 하나요?	2

5. 터널 내 화재시 방재시설 가동은 어떻게 하나요?	3

6. 터널 내 화재 진화는 어떻게 하나요?	4

◈ 정릉터널 화재사고 대응훈련에 대한 궁금증을 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다.

1. 화재사고 대응 훈련이란 무엇인가요?

○ 터널 내 화재발생 등 위기상황에 대비하여 “국가위기관리기본지침” 및 “도로터널 사고 현장조치 실무매뉴얼”에 따라, 그간 실시한 각종 훈련과, 매뉴얼 개정 등을 토대로 실전위주 훈련을 통해 터널재난대응체제 가동 및 점검을 하는 것입니다.

2. 터널화재 시 운전자는 어떻게 행동해야 하나요?

○ 터널내에서 화재가 발생시

- 차량은 소방통로 확보를 위해 도로 가장자리에 정차하고 시동을 끈 후 키를 차에 남겨 두고

- 운전자는 119 또는 터널관리사무소에 신고 후 주변 1차로 소화전함 및 3차로 소화기함 내의 소화기 등을 사용하여 조기진화를 시도 하거나, 진화가 어려울 때는 화재발생 지점에서 가까운 피난연결통로 및 터널 밖 안전지대로 신속히 대피하여야 합니다.

- 대피 시에는 비상연결통로에 비치된 방연마스크 또는 소지하고 있는 손수건으로 입과 코를 막아 유독가스 흡입을 최소화 하여야 합니다.

3. 훈련 장소는 어디 인가요?

○ 내부순환로 마장→성산방향 정릉터널 500m 1차로 지점

(서울시 종로구 평창동 소재)

	<홍지문터널> <정릉터널> <연장 1,890m> <연장 1,650m>

4. 훈련 시 차량통행은 어떻게 하나요?

○ 훈련으로 통행이 제한되는 곳은 정릉터널 마장방향 1차로이며, 마장방향 2~3차로와 성산방향 전차로는 정상적으로 통행이 가능합니다.

5. 터널 내 화재시 방재시설 가동은 어떻게 하나요?

○ 터널내 화재발생시

- 터널내 사고 상황을 터널 진입 차량에 정보를 제공하고, 터널입구에서 차량 진입을 차단하는 예방적 조치와 터널내 이용자의 원활한 피난 유도 및 소방대원 등의 화재 진화 활동을 위해 아래와 같이 터널 관리자가 상황을 파악하여 직접 방재설비를 운영합니다.

① 터널 입구 정보표지판 사고안내

- 터널입구에 설치된 전광판에 터널내 사고 상황을 문자로 표출하여 운전자에 터널 사고상황 정보제공.

② 터널 진입차단설비 가동

- 터널 내 화재 시 터널로 진입하는 차량을 차단하고, 2차 사고를 방지하기 위해 터널 입구에서 차량을 차단하는 장비가동

③ 환기설비 가동

- 차량화재 발생 시 발생하는 매연 등 유독가스를 신속히 외부에 배출함으로써 터널 내부 이용자의 피난 유도나 소방대원 등의 사고 수습을 지원하기 위해 환기설비 가동

④ 비상방송 및 라디오 재방송 대피안내

- 화재 발생 시 터널내 차량 운전자에게 터널내 사고 상황을 차량의 라디오방송이나 터널 벽면에 설치된 스피커를 통해 터널내 사고 상황을 알려주는 방송

⑤ 터널 조명등 최대 밝기 유지

- 터널내 조명등을 최대로 밝혀 원활한 피난유도 활동 및 사고 수습 지원

6. 터널 내 화재진화는 어떻게 하나요?

○ 자체 초동조치반 현장출동 초동 화재진화

- 화재발생 초기 터널근무자(초동조치반)가 사고 현장에 신속히 출동하여 자체 소화기를 이용한 초동 진화를 초기에 실시하고, 이후 터널 벽면에 설치된 옥내소화전을 이용하여 화재차량에 물을 뿌려(방사) 1차 초동진화를 실시합니다.

○ 인근 소방대 현장 도착 화재 진화

- 119 신고를 받고 출동한 소방대가 현장에 도착하여 자체 소방장비를 이용하여 화재를 완전히 진압합니다.

○ 터널에서는 매년 정기적인 화재사고 대응훈련을 시행하고 있으며, 다음은 당시 훈련 광경입니다.

내 용	정릉터널 훈련 전경

내 용	부상자 후송

내 용	부상자 후송

내 용	소화전 방사(서울시설공단)

내 용	화재진압(소방서)