		2020. 3. 9.(월) 석간용
		이 보도자료는 2020년 3월 9일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
											보도자료
담당부서 :	물순환안전국 물재생계획과							물재생계획과장				이 임 섭		2133-3780
								하수계획팀장				정 한 영		2133-3782
								담 당 자				김 병 오		2133-3786
사진없음 ▣	사진있음 □					매수 : 4 매		담 당 자				윤 혜 선		2133-3788
서울시, 2040 목표 신정책방향제시‘하수도정비기본계획’정비 착수 - 2040년 목표 하수도 정책방향 제시「하수도정비기본계획」작업 착수 - 하수도 정책포럼을 통해 신규 정책‧전략 도출, 1년간 134명의 시민·전문가․중앙정부 참여 논의 - 이상기후, 수질오염증가, 에너지위기 등 급변하는 환경에 대한 대응방안 모색 - 물재생센터 신재생에너지 생산 및 친환경 자원 활용방안 마련 - 미래지향적 하수도 유지관리기법(제어시스템) 도입 - 수질, 악취, 안전 등 복합적 문제 해결로 쾌적한 도시환경 조성 기대

□ 서울시가 쾌적한 도시환경 조성을 위해 하수도 장기종합계획인 「2040 하수도정비기본계획」작업을 본격적으로 착수해 오는 2022년 1월까지 계획수립을 완료 할 예정이다.

○ 「하수도정비기본계획(이하 기본계획)」은 하수도 및 분뇨처리시설의 계획적․체계적 정비를 위한 가장 기본이 되는 계획으로 20년 단위로 목표를 수립하며, 필요 시 5년마다 도시 여건변화를 반영해 하수도 정책 전반을 재검토하여 변경하고 있다

□ 서울시는 지난 60년간 하수도 보급률 100%의 비약적 성장을 이루었으며 생활하수 등 하루 498만톤을 하수관로(약 1만700여㎞)를 통해 물재생센터로 이송하여 하수를 전량 처리할 수 있는 시스템을 갖추고 있다.

○ 하수도는 사용하고 버리는 오염된 물이나 분뇨, 빗물, 지하수 등을 처리하기 위한 시설로 오염물질이 제대로 배출, 처리되지 못하면 도시위생을 위협하고 악취, 침수, 하천오염 등 시민불편을 가중시키는 등 없어서는 안 될 중요한 기반시설이다.

○ 하수도 보급에 따른 그 동안 기본계획 추진과정을 보면

▴ 물재생센터 확충(’84년) ▴ 체계적인 하수관로 정비(’92년) ▴ 하수 고도처리(’98년) ▴ 관로정비의 본격화(’02년) ▴ 하수도 방재능력 향상(’09년)

▴ 강우시 하수도 수질관리 강화(’18년) 등으로 시대에 맞는 하수도 정책의 주요 기본 틀을 마련해왔다.

<도시여건과 하수도 정책 변화>

□ 서울시는 최근 기후변화로  하천오염, 수해, 악취 등 도시 안전·환경 개선에 대한 시민의식이 높아짐에 따라, 2019년 1월부터 하수도 및 유관분야 전문가, 시민 등 134인으로 구성된 “하수도 정책포럼”을 운영하였으며 총 63회의 회의개최를 통한 집중 논의 끝에 기본계획에서 우선 검토해야 할 주요 과제를 도출하였다.

○ “하수도 정책포럼”은 서울시 하수도 분야 논의집단으로 ▴하수도 비전 ▴시민체감형 정책지표 ▴서울형 하수배제시스템 ▴스마트 기술 융합 ▴하수도 자원재생 및 생산 ▴물재생센터 현대화 ▴시민소통 등의 7개 분과에서 서울시 미래 하수도 정책방향을 고민하고 과제로 제시하였다.

□ 이를 반영 한 기본계획은 크게 2가지로 구분할 수 있는데 첫 번째는 물재생센터(하수처리시설) 분야이며, 두 번째는 하수관로 분야다.

□ 첫째, 물재생센터 분야는 하천에 녹조를 유발하는 오염물질 제거를 통한 수질개선, 체계적인 하수 재이용․에너지 생산․친환경 자원 활용 방안, 분산형 물재생센터 운영, 환경 개선 등이 포함된다.

○ 하수처리수를 하천방류 수질기준 BOD 10㎎/L 보다 더 강화한 3㎎/L 이하로 처리·배출해 깨끗한 수질을 유지하고 녹조를 유발하는 인, 질소 등을 제거하는 물재생센터 현대화 계획을 수립할 예정이다

○ 하수처리수의 재이용을 활성화하고자 생산-보급-수질관리-개선 등 전 과정에 대한 세밀한 관리체계를 구축하고, 신공법 도입 등을 통한 에너지 생산방안 등 하수처리과정에서 발생하는 잉여물을 적극 활용하여 친환경 자원으로 활용하는 방안도 마련한다

○ 자연형 물순환 체계에 일조하고 하천 건천화 방지, 효과적인 하수관로 운영 등을 고려한 분산형 물재생센터 운영에 대한 필요성과 적용성도 검토하며 문화, 힐링, 여가 및 체험 공간으로서 물재생센터의 활용도를 높이고 서울시의 랜드마크로 거듭나기 위한 다양한 전략도 구상할 계획이다.

□ 둘째, 하수관로 분야는 정화조 없는 하수도 구현, 스마트 기술 활용 기준, 그린 인프라 확대계획 및 시설물의 장수명화․하수 이송기능 강화, 노후, 불량에 따른 도로함몰․침수․악취 등 문제 해소방안이 포함된다.

○ 정화조 없이 처리가 가능한 하수도를 구현하기 위해 개선방안을 모색하고 강우시 오염된 하수가 하천으로 직접 배출되지 않도록 전량 처리할 수 있는 하수 시스템을 구축하여 정화조 폐쇄 시 관로내 하수정체 등에 의한 악취발생 여지를 감안한 시설개선 전략과 체계적인 기준을 제시할 예정이다.

○ 스마트 기술 활용방안도 보다 구체화 되는데, 시설물 운영현황 감시 및 주기적이고 장기적인 상태점검을 시행함으로써 개선이 시급한 지역을 우선적으로 정비하고 사전적 안전관리가 가능하도록 관련기준을 마련한다.

○ 또한, 하수도 사업 시 민간-공공 협력을 통한 그린 인프라 확대계획 및 시설물의 장수명화, 하수 이송 기능강화를 도모하고 노후․불량에 따른 도로함몰, 침수, 악취 등 시민우려를 불식시키기 위한 실질적 대안도 강구한다.

□ 서울시는 이러한 내용을 「2040 하수도정비기본계획」에 담아 2022년 1월까지 확정할 예정이며, 목표한 단계별 계획을 완성시켜 수질, 악취, 안전 등 복합적 문제를 해소하고 도시환경의 선도 시설로 거듭날 수 있도록 계획하고 있다

□ 이정화 물순환안전국장은 “금번 수립하는「하수도정비기본계획」이 2040년까지의 서울 하수도 정책의 나침반이 되는 만큼 달라지는 도시 여건변화를 꼼꼼히 반영․검토하여 체감도 높은 정책을 이끌어 낼 계획”이라며, “적재적소에서 시민들이 필요로 하는 하수도 정책대안을 마련하도록 노력하겠다”고 말했다.