	2018. 12. 11.(화) 석간용
	이 보도자료는 2018년 12월 11일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :			소방재난본부 현장대응단			현장대응단장	권 태 미	3706-1700
						재난조사 분석팀장	윤 영 재	3706-1720
						담 당 자	김 지 웅	3706-1723
사진없음 ■			동영상 있음 ■		매수:12매	◂119webhard.eseoul.go.kr ▸ ‘주택화재피해분석’ 폴더 (ID: seoulpress / PW: fire0119)
서울시,‘주거시설 화재피해’최근 5년 추이분석 발표 - 최근 5년 화재29,803건 연5,960여 건, 사상1,342명(사망171, 부상1,171) - 인명피해1,342명 중 주거시설서 737명(사망120, 부상617) 54.9% 차지 - 사망 171명 중 주거시설120명(70.2%), 이 중 단독주택 사망자67명 39% 차지 - 공동주택 ’15.1.23.부터 연기감지기 설치.. 주로 열감지기 설치되어 있어 개선 시급 - 불꽃화재 열감지기가 연기감지기보다 약2분, 훈소 이후 불꽃연소 시 약4분 늦게 감지

□ 시 소방재난본부는 최근 5년간 주거시설 화재 및 피해 추이를 분석, 11일 발표했다.

□ 최근 5년간 발생한 화재는 총29,803건으로 연평균 5,960여 건이 발생했다. 화재피해 사상자는 1,342명(사망 171, 부상자 1,171)이 발생했고, 재산피해는 총 853억원으로 연평균 170여 억 원이 발생했다.

○ 전체화재의 경우 22.2건당 1명의 인명피해가 발생했으나, 주거시설 화재 16.3건당 1명의 인명피해가 발생해 전체화재 대비 36.2% 높게 나타났다.

※ 최근 5년간 화재피해 발생현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해(천원)
		계	사망	부상
계	29,803	1,342	171	1,171	85,331,715
2013년	5,646	233	31	202	21,495,228
2014년	5,815	301	36	265	20,052,979
2015년	5,921	249	27	222	14,337,272
2016년	6,443	276	40	236	14,122,346
2017년	5,978	283	37	246	15,323,890

출처 : 서울소방재난본부

□ 전체화재 29,803건 중에서 주거시설에서 발생한 화재는 총11,983건으로 40.2%를 차지했다. 한해 평균 주거시설 화재는 2,396건이 발생하고 있다.

□ 인명피해는 1,342명(사망 171, 부상 1,171) 중에서 주거시설에서 발생한 피해는 737명(사망 120, 부상 617)으로 54.9%를 차지했다.

□ 사망자 171명 중에서 주거시설에서 발생한 화재 사망 피해는 120명으로 70.2%를 차지했으며, 이 중에서 단독주택 사망자는 67명(39.2%), 공동주택 사망자는 47명(27.5%)를 차지했다.

□ 2018년 10월 말 까지 5,372건의 화재가 발생해 전년 동기간 4,991건 대비 381건(7.6%) 증가했으며, 인명피해는 296명(사망38, 부상 258)이 발생, 전년 동기간 대비 사망은 10명(35.7%), 부상 69명(36.5%) 증가했다.

※ 전년대비 2018년 화재현황

구분 연도별	화재건수 (건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
’17.1~10.	4,991	217	28	189	12,381,750
’18.1~10.	5,372	296	38	258	11,312,785
증감	381(7.6%↑)	79(36.4%↑)	10(35.7%↑)	69(36.5%↑)	-1,068,965(8.6%↓)

출처 : 서울소방재난본부

□ 최근 5년간 전체화재 중에서 주거시설 화재는 11,983건(40.2%)이 발생, 인명피해 737명(사망120, 부상617)이 발생했다.

※ 최근 5년간 주거시설 화재현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해(천원)
		계	사망	부상
계	11,983	737	120	617	21,879,178
2013년	2,201	125	18	107	4,447,578
2014년	2,179	146	23	123	4,582,088
2015년	2,419	147	25	122	4,255,565
2016년	2,627	156	31	125	4,652,393
2017년	2,557	163	23	140	3,941,554

출처 : 서울소방재난본부

□ 2018년 10월 말 까지 주거시설 화재는 2,334건으로 전체 화재의 43.4%를 차지하고 있고, 전년 동기간 2,141건 대비 193건(9%) 증가했으며, 인명피해는 172명(사망 25, 부상 147)이 발생, 전년 동기간 대비 사망은 9명(56.3%), 부상 41명(37.8%) 증가했다.

※ 전년대비 2018년 주거시설 화재현황

구분 연도별	화재건수 (건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
’17.1~10.	2,141	122	16	106	3,136,731
’18.1~10.	2,334	172	25	147	3,715,388
증감	193(9.0%↑)	50(41.0%↑)	9(56.3%↑)	41(37.8%↑)	578,657(18.4%↑)

출처 : 서울소방재난본부

□ 주거시설 화재 11,983건 중에서 단독주택에서 발생한 화재는 4,935건으로  41.2%를 차지했다.

※ 최근 5년간 단독주택 화재 현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
계	4,935	320	67	253	8,956,915
2013년	857	47	11	36	1,798,578
2014년	957	59	12	47	1,689,821
2015년	1,018	71	17	54	2,055,071
2016년	1,087	70	14	56	1,817,185
2017년	1,016	73	13	60	1,596,260

출처 : 서울소방재난본부

□ 전년 동기대비 2018년 10월말 기준으로 단독주택 화재는 54건(6.4%) 증가했고, 인명피해 18명(33.3%)이 증가 했다.

※ 전년대비 2018년 단독주택 화재 증감 현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
’17.1~10.	847	54	10	44	1,277,007
’18.1~10.	901	72	14	58	1,375,551
증감	54(6.4%↑)	18(33.3%↑)	4(40.0%↑)	14(31.8%↑)	98,544(7.7%↑)

출처 : 서울소방재난본부

□ 한편 주거시설 화재 중에서 공동주택 화재는 6,897건으로 57.6%를 차지했으며, 인명피해는 397명(사망 47, 부상 350)이 발생했다.

※ 최근 5년간 공동주택 화재현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
계	6,897	397	47	350	12,149,454
2013년	1,299	70	5	65	2,433,599
2014년	1,192	82	9	73	2,609,953
2015년	1,370	76	8	68	2,131,204
2016년	1,516	81	16	65	2,745,032
2017년	1,520	88	9	79	2,229,666

출처 : 서울소방재난본부

□ 전년 동기 대비 2018년 10월 말 기준으로 공동주택 화재는 147건(11.5%) 증가했으며, 인명피해도 32명(48.5%)이 증가했다.

※ 전년대비 ’18년 공동주택 화재 증감 현황

구분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해 (천원)
		계	사망	부상
’17.1~10.	1,276	66	5	61	1,755,393
’18.1~10.	1,423	98	11	87	2,262,171
증감	147(11.5%↑)	32(48.5%↑)	6(120.0%↑)	26(46.2%↑)	506,778(28.9%↑)

출처 : 서울소방재난본부

□ 단독주택 유형별 화재는 다가구 2,691건(54.5%)으로 가장 많았고, 다음으로 단독1,655건(33.5%), 상가주택 381건(7.7%), 다중주택 153건(3.1%), 기타주택 55건(1.1%) 순이었다.

※ 단독주택 유형별 화재 현황

(단위 : 건)

연도별	계	다가구	단독	상가	다중	기타
계	4,935	2,691	1,655	381	153	55
2013년	857	426	335	70	17	9
2014년	957	504	348	70	24	11
2015년	1,018	535	380	60	27	16
2016년	1,087	635	323	88	32	9
2017년	1,016	591	269	93	53	10

출처 : 서울소방재난본부

□ 전년 동기대비 2018년 10월 말 기준으로 단독주택 화재는 54건(6.4%) 증가했다. 단독주택 유형별로는 다가구주택 27건(5.5%), 다중주택 13건(33.3%), 단독주택 9건(4%) 등이 증가했다.

※ 전년 동기대비 ’18년 단독주택 유형별 화재 증감현황

(단위 : 건)

연도별	계	다가구	단독	상가	다중	기타
’17.1~10.	847	494	223	81	39	10
’18.1~10.	901	521	232	79	52	17
증감	54(6.4%↑)	27(5.5%↑)	9(4.0%↑)	-2(2.5%↓)	13(33.3%↑)	7(70.0%↑)

출처 : 서울소방재난본부

□ 공동주택 유형별로 아파트3,355건(48.6%)로 가장 많았고, 다세대2,382건(34.5%), 연립668건(9.6%), 주상복합291(4.2%), 기숙사10건, 기타191건의 순이었다.

※ 공동주택 세부 화재현황

(단위 : 건)

연도별	계	아파트	다세대	연립	주상복합	기숙사	기타
계	6,897	3,355	2,382	668	291	10	191
2013년	1,299	604	443	175	51	0	26
2014년	1,192	614	374	122	52	2	28
2015년	1,370	668	471	123	55	1	52
2016년	1,516	741	540	128	65	4	38
2017년	1,520	728	554	120	68	3	47

출처 : 서울소방재난본부

□ 전년 동기대비 2018년 10월 말 기준 공동주택 화재는 총147건(11.5%)이 증가 했으며, 유형별로 다세대주택이 65건(13.8%), 아파트 52건(8.5%), 주상복합 12건(21.8%), 연립 7건(7.3%) 등의 순으로 증가했다.

※ 전년 동기대비 ’18년 공동주택 유형별 화재 증감현황

(단위 : 건)

연도별	계	아파트	다세대	연립	주상복합	기숙사	기타
’17. 1~10.	1,276	614	470	96	55	3	38
’18. 1~10.	1,423	666	535	103	67	2	50
증감	147(11.5%↑)	52(8.5%↑)	65(13.8%↑)	7(7.3%↑)	12(21.8%↑)	-1(-33.3%↓)	12(31.6%↑)

출처 : 서울소방재난본부

□ 주거시설 화재 인명피해 예방을 위해서는 거주자가 화재발생 사실을 조기에 인지하도록 하는 것이 중요하다. 일반적인 실내 화재시에 열감지기 보다는 연기감지기가 적응성이 높다.

□ 공동주택의 경우 2015.1.23. 개정된 ‘자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준’에 따라 연기감지기를 설치해야한다. 공동주택 주방의 경우 열감지기가 적응성이 있지만, 거실이나 방에도 열감지기가 설치되어 있어 개선이 시급하다.

□ 市 소방재난본부 관계자는 “열․연기감지기 작동에 대한 실험 결과 불꽃화재는 열감지기가 연기감지기보다 약 2분, 훈소(불꽃 없이 타는) 이후 불꽃연소 시 약 4분 늦게 감지하였고, 특히 유염화재로 전이되지 않는 훈소(불꽃 없이 타는) 화재의 경우 열감지기는 감지하지 못해 유독가스로 인한 인명피해가 우려된다.”고 밝혔다.

□ 화재발생 사실 인지가 늦어 인명피해로 이어진 최근 화재사례를 살펴보면,

○ 2018년 7월 송파구의 한 아파트 14층에서 훈소(불꽃 없는 화재) 과정에 의해 연소 확대된 화재의 경우 열감지기가 설치되어 있었으나, 화재를 감지하지 못해 심야 시간대에 거주자의 화재인지가 늦어져 다수의 인명피해(사망 1, 부상 2)가 발생했다.

○ 2018년 8월 강서구의 한 아파트 1층에서 발생한 화재의 경우도 훈소에 의해 연소 확대된 화재로 열감지기가 작동하여 화재를 인지하였으나, 다수의 인명피해(사망 2, 부상 1)가 발생했다.

○ 2018년 10월 구로구의 다중주택에서 발생한 화재의 경우에는 단독경보형감지기가 설치되어 있지 않아 화재 인지가 늦어져 사망 1명의 인명피해가 발생했다.

□ 인명피해가 발생한 3건의 화재 경우 공통점은 ①거주자가 잠든 심야 시간대 이며, ②거주자가 조기에 화재발생 사실을 인지하지 못했다는 특징이 있다.

□ 소방재난본부 관계자는 “2015. 1. 23. 이전 아파트의 경우 세대별로 단독경보형감지기를 설치 해 줄 것”을 당부했다.

□ 또한 화재 시 주택은 내부벽면을 따라 급격하게 연소 확대 된다. 이러한 이유로 벽면을 따라 불길이 번진 상태에서는 초기진화 보다는 피난에 우선해야한다.

○ 화재 발생 시에는 연기배출을 위한 창문 또는 출입문을 개방하는 행위는 산소공급으로 급격한 연소 확대를 초래하여 위층 등 주변 거주자를 위험에 빠뜨릴 수 있다.

○ 따라서 화재피난 시에는 모든 문은 닫아 두고 대피해야 한다.

□ 소방재난본부 관계자는 “주거시설 화재안전을 강화하기 위해 주택용소방시설을 설치 해 줄 것”을 당부하고, “홀몸 노인 등 화재피난 약자에 대한 안전시스템을 강화하기 위해서는 겨울철 전기장판 등 전열기기 사용실태 점검, 위기상황판단능력 향상을 위한 집중교육 등이 필요하다.”고 밝혔다.

□ 정문호 서울소방재난본부장은 “주거시설 화재피해를 예방하기 위해서는 거주자의 노력이 매우 중요하다.”고 말하고 “화재에 대비하여 올바른 피난 방법을 익히고, 화재를 조기에 감지할 수 있는 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기)을 설치 해 줄 것.”을 당부했다.

붙임 1. 열․연기 감지기 작동시간 비교실험 결과

2. 대피안내

3. 관련화재 영상

열・연기감지기 작동시간 비교실험결과

① 실험 조건

- 유염(불꽃)화재 및 무염(훈소)화재에 따른 열감지기와 연기감지기 작동시간 측정 및 비교・분석

② 실험 결과

- 쓰레기통에 불꽃점화로 2회 실험한 결과 연기감지기와 열감지기의 감지 시간차는 평균 121초(2분)로 나타남

- 종이박스(마분지)를 넣은 쓰레기통에 담뱃불점화로 실험한 결과 훈소과정이 비교적 짧아 곧바로 유염화재로 전환되면서 감지기의 감지 시간차는 약 4분으로 나타남

- 라텍스(매트)에 니크롬선으로 점화한 실험결과 불꽃 없이 지속적으로 훈소 형태로 연소가 진행되었고, 실험 시간(47분간) 동안 불꽃화재로 전이되지 않았으며, 9분 26초 만에 연기감지기는 작동하였으나 열감지기는 미작동함.

- 연기감지기는 작동 시 화염이 관측되지 않았으나 열감지기는 화염의 길이가 약 50~70㎝일 때 작동하였으며, 2분 경과 후 벽면을 타고 천장까지 화염이 진행되고 급격히 연소 확산됨

<표> 점화 후 감지기 별 작동시간

구분	연기감지기	열감지기		작동시간차 (연기·열감지기)
		차동식	정온식
쓰레기통1(불꽃)	3분 31초	5분 15초	5분 39초	104초
쓰레기통2(불꽃)	3분 7초	5분 48초	5분 50초	161초
쓰레기통(담뱃불)	8분 55초	13분 00초	13분 00초	245초
라텍스매트(열선)	9분 46초	미감지	미감지	화염 미발생

③ 감지기별 작동시간대 연소상황

연기감지기 작동(3분 31초)	열감지기 작동(5분 15초)	열감지기 작동 2분후 연소상황