	2018. 10. 25(목) 석간용
	이 보도자료는 2018년 10월 25일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 :		안전총괄본부 교량안전과			교량안전과장	김종호		2133-1940
				구리암사대교	교량기획팀장	박동욱		2133-1942
					담당자	김율희		2133-1945
				서강대교	교량관리팀장	유제천		2133-1950
사진없음 □		사진있음 ▣	매수 : 6매		담당자	백운경		2133-1953
서울시, 시민‧시설물주치의와 '구리암사대교‧서강대교' 점검 - 구리암사대교(10.25), 서강대교(10.29) 안전점검 실시 - 교면포장, 배수시설, 신축이음장치, 강재도장 손상‧부식 등 집중점검 - 서울시 시설물 '1인 1시설물 전담주치의' 제도 운영…서강대교 주치의 참여 - 시민들도 교량 안전점검 직접 참여…안전상태 직접 살피고 의견 공유

□ 서울시가 시민들과 함께 교량 안전점검에 나선다. 25일엔 구리암사대교, 29일엔 서강대교 안전점검을 실시하며 시민, 전문가, 공무원 등이 함께 참여한다.

○ 시는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따라 매년 시설물 집중점검을 실시하고 있다.

□ 이번 점검에선 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 난간, 강재도장 손상 및 부식, 교각, 교대의 손상여부 등을 집중 점검하고, 그 결과에 따라 보수․보강공사를 실시할 예정이다

□ 우선 10.25(목) 오후 2시30분 구리암사대교 점검에 나선다. 구리암사대교는 강동구 암사동~구리시 아천동을 잇는 한강교량으로 ‘16년 12월 준공됐다. 이날은 강동구 지역주민, 시설 전문가 20여명이 함께할 예정이다.

□ 10.29(월) 오후 2시 30분엔 서강대교를 점검한다. 서강대교는 우리나라 최초로 건설된 닐센 아치교로, 조형미는 돋보이지만 아치와 아치에 매달려 있는 케이블 점검을 위해선 좁은 통로를 암벽등반을 하듯 힘들게 올라가야해 유지관리에 상당히 어려운 시설물이다.

□ 이날 점검엔 서강대교 전담주치의도 함께 참여한다. 서울시 각 시설물엔 전담주치의가 있는데, 시는 ‘10년부터 외부전문가로 구성된 ‘1인 1시설물 전담주치의’를 운영 중이며 현재 126명이 활동 중이다.

○ 시설물 전문가는 설계 및 공사경험이 풍부한 전문가 또는 국내 구조설계 전문가 등으로 구성되어 있으며, 서강대교 전담주치의는 내경엔지니어링(주) 홍석희 부사장이다.

□ 한편 시는 한강다리가 어떻게 관리되고 있는지 시설물 관리가 얼마나 중요한지 시민 스스로 가까이서 보고 만져볼 수 있도록 시민과 함께 하는 한강교량 안전점검을 매년 2회 실시하고 있다.

□ 김학진 서울시 안전총괄본부장은 “시민들이 시설물 안전점검에 직접 참여함으로써 시설물 안전관리의 중요성을 공감하고 의견을 나누는 의미 있는 시간이 될 것”이라고 말했다.

※ 붙임 : 1. 행사개요

2. 사진자료

별첨 1

시민과 함께하는 구리암사대교 안전점검 시행계획

□ 교량현황

○ 설치구간 : 서울특별시 강동구 암사동 ∼ 경기도 구리시 아천동

○ 준공년도 : 2016년 12월

○ 교량제원 : 본선 1.13km, 연결도로 1.61km, 교폭 24~44m(4~6차로)

○ 구조형식 : 중로아치교

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018.10.25(목) 14:30~17:30

○ 점검대상 : 구리암사대교

○ 점검내용

- 포트홀, 신축이음장치, 후타재, 도로 부속시설, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수 등

○ 집결장소 : 구리암사대교 북단 구리시 한강공원

- 간소복장 및 운동화 착용 안내

□ 점검 참여 대상 : 20명

○ 외부인원 : 약 10명

- 시민(인근지역주민) : 7명

-  구리암사대교 시설물전문가 : ㈜다음기술단 김병일 이사 외 2인

○ 내부인원 : 약 10명

- 교량안전과장 외 10명(3팀)

별첨 2

시민과 함께하는 서강대교 안전점검 시행계획

□ 교량현황

○ 설치구간 : 마포구 서강동 ∼ 영등포구 여의도동

○ 준공년도 : 1999년 8월

○ 교량제원 : 본선 1,320m(폭 29.5m), 램프 853m(폭 7.5m)

○ 구조형식 : 본선(PSCB, 닐슨아치, STB), 램프(STB)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 10.29(월) 14:30~17:30

○ 점검대상 : 서강대교

○ 점검내용

- 포트홀, 신축이음장치, 후타재, 도로 부속시설, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수, 하면 박리 및 박락 등

○ 집결장소 : 서강대교 남단 한강공원 주차장

- 간소복장 및 운동화 착용 안내

□ 점검 참여 대상 : 30명

○ 외부인원 : 약 8명

- 시민(인근지역주민) : 7명

-  서강대교 전담주치의 : 내경엔지니어링(주) 홍석희 부사장

○ 내부인원 : 약 22명

- 교량안전과장 외 21명(7팀)

2017년 시민과 함께하는 안전점검 사진

시민과 함께하는 광진교 안전점검 단체사진	시민에게 점검방법 및 안전교육 실시
하부 체수발생 원인 및 받침장치 안전점검	본교 하부 플레이트 거더 안전점검