좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장안동 연립단지 주택재건축 정비사업
신청기관	동대문구청 건축과
심의번호	28-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 보안등 및 볼라드등의 설치 간격을 조정해 주시기 바랍니다. - 야간 경관을 고려해 옥상부 장식조명 시설을 권장합니다. - 단지 내 보안등의 광원 색온도는 3,000K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.