좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	관악구 보안등 개량사업
신청기관	관악구청 도로관리과
심의번호	4-7(심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 보안등 시설 장소의 현장 여건(도로폭, 주거지 창문면의 위치 등)을 조사하여 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 보안등 광원의 색온도는 주택가 야간 빛환경을 고려하여 3,500 K 이하로 권장합니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 등기구의 크기가 작은 형태로 고려해 주시기 바랍니다. 끝.