국가하천유지관리(지자체 위임) 예산집행 세부계획(총괄)

ㅇ 서울시

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		14,593,100
제방	소계	3,131,300
	제체	40,000
	호안	1,880,000
	예초	735,200
	기타	476,100
제체 구조 물	소계	411,500
	통문	410,000
	통관	1,500
	기타
고수부지	소계	136,800
	생태 부지	22,000
	일반 부지	58,000
	기타	56,800
친수시설	소계	3,450,800
	자전 거길	1,610,000
	보행 자길	987,000
	교목	132,000
	관목	551,000
	기타	170,800
기타시설	소계	7,462,700
	준설	1,678,000
	시설물	3,300,000
	하상 정비	536,000
	고수 부지	56,700
	폐기물처리	20,000
	시설 수리비	160,000
	기타	1,712,000

국가하천유지관리(지자체 위임) 예산집행 세부계획

ㅇ 한강사업본부

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		5,789,000
제방	소계	911,000
	제체
	호안	400,000	호안정비) 2,000㎡ × 200천원 = 400,000,000원
	예초	311,000	수목제거) 5,099,179㎡ × 61원 = 311,000,000원
	기타	200,000	계단정비) 1,480m × 135,136원 = 200,000,000원
제체 구조 물	소계	400,000
	통문	400,000	보수‧보강) 1식 × 400,000,000원 = 400,000,000원
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계	4,478,000
	준설	1,178,000	준설) 45,320㎥ × 26,000원 = 1,178,000,000원
	시설물	3,300,000	보수‧보강) 1식 × 3,300,000,000원 = 3,300,000,000원

ㅇ 강서구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		28,000
제방	소계	28,000
	제체
	호안
	예초	28,000	- 수목제거 및 예초(제방, 자전거도로, 산책로 포함) ․안양천 : 8,000㎡ x 1,000원/㎡ x 2회 = 16,000,000원 ․굴포천 : 6,000㎡ x 1,000원/㎡ x 2회 = 12,000,000원
	기타
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계
	하상 정비
	낙차

ㅇ 구로구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		2,177,000
제방	소계	520,000
	제체
	호안	250,000	- 안양천 우안 호안블럭 침하 및 이격 정비 110,000원/㎡ × 450㎡ = 49,500,000원 - 호안 상단 식생 훼손구간 식생매트 포설 공사 1식 1,000,000원/m × 200m = 200,000,000원 (고척교 ~ 신정교 구간 중 연장 200m)
	예초	170,000	- 제방예초 220원/㎡ × 373,090㎡ × 2회 = 164,159,600원
	기타	100,000	- 예초 폐기물 처리 = 110,000원/톤 × 300톤 = 33,000,000원 ※ 톤당 110천원 산출기준 : 운반비 22,500, 처리비 70,000원 (처리비 대비 운반비 물량 대) [예초부산물 압롤 폐기물 박스 내 적치 후 처리예정] - 교목정리 : 29,200원/주 × 1,972주 = 57,582,400원 - 관목정리 : 2,300원/주 × 2,000주 = 4,600,000원
고수부지	소계	77,000
	생태 부지	22,000	- 안양천 예초 220원/㎡ × 49,400㎡ × 2회 = 21,736,000원
	일반 부지	11,000	- 안양천 자전거도로 및 보행로사이 220원/㎡ × 12,300㎡ × 4회 = 10,824,000원
	기타	44,000	- 예초 폐기물 처리 = 110,000원/톤 × 400톤 = 44,000,000원 ※ 톤당 110천원 산출기준 : 운반비 22,500, 처리비 70,000원 (처리비 대비 운반비 물량 대) [예초부산물 압롤 폐기물 박스 내 적치 후 처리예정]
친수시설	소계	1,240,000
	자전 거길	880,000	- 안양천 좌·우안 노후 자전거도로 재정비 150,000원/㎡ × 1,450m × 4m = 870,000,000원 - 자전거도로 인접녹지 예초 220원/㎡ × 6,300㎡ × 4회 = 5,544,000원
	보행 자길	331,000	- 안양천 우안 노후보행로 정비 150,000원/㎡ × 1.5m × 1,800m = 324,000,000원 - 보행로 인접녹지 예초 220원/㎡ × 7,300㎡ × 4회 = 6,424,000원
	교목	9,000	- 교목정리 : 29,200원/주 × 300주 = 8,760,000원
	관목	14,000	- 관목정리 : 2,300원/주 × 6,000주 = 13,800,000원
	기타	6,000	- 초화단지 종자 구매비 = 봄·가을 연 2회 3,000,000 × 2회 = 6,000,000원
기타시설	소계	340,000
	하상 정비	340,000	안양천 하상준설 34,000원/㎥ × 10,000㎥ = 340,000,000원

ㅇ 금천구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		530,000
제방	소계	47,000
	제체
	호안
	예초	47,000	‧ 제방 사면 및 상단 녹지 예초 - 7,670m X 25m X 61원 X 4회 = 46,787,000원
	기타
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계	47,000
	생태 부지
	일반 부지	47,000	‧ 둔치 녹지 예초 - 7,670m X 25m X 61원 X 4회 = 46,787,000원
	기타
친수시설	소계	436,000
	자전 거길	10,000	‧ 자전거도로 주변부 녹지 예초 - 7,670m X 2m X 61원 X 11회 = 10,293,140원
	보행 자길
	교목	50,000	‧ 하천변 교목 관리 - 1,989주 X 25,000원 = 49,725,000원
	관목	376,000	‧ 하천변 관목 관리 - 188,000주 X 2,000원 = 376,000,000원
	기타
기타시설	소계
	기타

ㅇ 노원구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		284,000
제방	소계	65,200
	제체
	호안
	예초	16,600	(예초) 58,000㎡ × 220원 ≒ 12,700,000원 (폐기물처리) 30톤 × 130,000원 = 3,900,000원
	기타	48,600	(정밀안전점검) 1식 x 28,000,000원 = 28,000,000원 (잡목제거) 18,000㎡ × 1,000원 = 18,000,000원 (폐기물처리) 20톤 × 130,000원 = 2,600,000원
제체 구조 물	소계	10,000
	통문	10,000	(정밀안전점검) 1식 x 10,000,000원 = 10,000,000원
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계	12,800
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타	12,800	(예초)46,400㎡ × 220원 ≒ 10,200,000원 (폐기물처리) 20톤 × 130,000원 = 2,600,000원
기타시설	소계	196,000
	하상 정비	196,000	7,000㎥ x 28,000원 = 196,000,000원

ㅇ 도봉구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		1,969,000
제방	소계	677,000
	제체
	호안	625,000	호안정비) 500m × 1,250,000원 = 625,000,000원
	예초	30,000	예초) 136,000㎡ × 220원 = 30,000,000원
	기타	22,000	정밀점검용역) 1식 = 22,000,000원
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계	1,292,000
	기타	1,292,000	하상준설) 25,175㎥ × 51,320원 = 1,292,000,000원

ㅇ 동대문구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		40,000
제방	소계	40,000
	제체	40,000	제방 성능평가 및 정밀안전점검 5.6㎞ = 40,000,000원
	호안
	예초
	기타
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계
	하도 준설

ㅇ 성동구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		25,000
제방	소계	25,000
	제체
	호안
	예초
	기타	25,000	중랑천 제방 정밀점검 1식 × 25,000,000원 = 25,000,000원
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계

ㅇ 성북구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		510,000
제방	소계
	제체
	호안	5,000	호안블럭 이탈 및 파손 등 보수 43.78㎡
	예초
	기타	3,500	옹벽 균열 누수 복구 L=22.9m
제체 구조 물	소계
	통문
	통관	1,500	배수통관 및 측구 퇴적토 준설 A=142.22㎡
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길	500,000	- 보행자 도로 정비 : B=2m, L=700m, A=1,400㎡ ▪ 357,000원 × 1,400㎡ = 500,000천원
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계
	기타

ㅇ 양천구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산 출 근 거
계		3,141,100
제방	소계	809,600
	예초	132,600	- 제방 예초 15ha×2.2백만원×4회 = 132,600
	호안	600,000	- 호안블록 정비 1,000m×600천원 = 600,000천원
	기타	77,000	- 제방 정비 10a×7,692,307원 = 77,000천원
친수시설	소계	1,174,800
	자전 거길	60,000	- 안전휀스 설치 150m×400천원 = 60,000
	자전 거길	660,000	- 자전거도로 정비 · 1,200m×300천원 = 360,000천원 - 보행자도로 정비 · 1,200m×250천원 = 300,000천원
	보행 자길	56,000	- 안전을 위한 보행자길 자전거길 분리용 수목식재 · 관목식재 8,000주×7,000원 = 56,000천원
	교목	73,000	- 교목관리 : 2,500주×29.2천원 = 73,000천원
	관목	161,000	- 관목관리 : 70,000주×2.3천원 = 161,000천원
	기타	164,800	- 실개천 유지관리 및 침수에 따른 작업 · 장비 임대 3대×3일×800천원×2회 = 14,400천원 · 퇴적토 준설 200㎥×200천원*1회 = 40,000천원 · 실개천 등 유지관리 운영비×1식 = 20,000천원 · 실개천 유지관리 2명×2,100천원×12월 = 50,400천원 · 실개천 주변 초화류 식재 20,000본×2,000원 = 40,000천원
기타	소계	1,156,700
	고수 부지	56,700	- 안양천 일대 생태위해식물 제거등 유지관리 · 유지관리 인력 3명×2,100천원×9월 = 56,700천원
	폐기물처리	20,000	- 안양천 일대 예초 등 유지관리에 따른 폐기물처리 · 폐기물 처리 1식× 20,000천원 = 20,000천원
	시설수리비	160,000	- 시설수리비 1식 × 20,000천원 = 20,000천원 - 노후계단 정비 2개소 × 70,000천원 = 140,000천원
	하상 준설	500,000	- 하상 준설 · 8,000㎥×50천원 = 400,000천원 - 법면 준설 · 2,500㎥×40천원 = 100,000천원
	기타	420,000	- 재난 예·경보 시스템 설치 · 6개소×70,000천원 = 420,000천원

ㅇ 영등포구

단위 : 천원

관리 대상	세부 항목	소요예산	산출근거
계		100,000
제방	소계
	제체
	호안
	예초
	기타
제체 구조 물	소계
	통문
	통관
	기타
고수부지	소계
	생태 부지
	일반 부지
	기타
친수시설	소계
	자전 거길
	보행 자길	100,000	- 보행자 난간 정비 : H=1m, L=90m - 산책로 계단 정비 : B=5m, L=40m - 배수로 정비 : B=0.6m, L=70m - 진입로 정비(목동교~오목교) : B=2m, L=80m - 진입로 정비(오목교) : B=3.5m, L=35m
	교목
	관목
	기타
기타시설	소계
	기타