이 자료는 2022년 3월 2일(수) 오후 14:30부터 보도할 수 있습니다.

서울특별시장 동정자료

■ 매수 : 2매    ■ 사진 : 일정종료직후 제공        웹하드(press.webhard.co.kr) ID/PW:press1

담당 : 서울특별시 대변인 언론담당관
언론담당관 박 경 환	2133-6205	메시지실장 성 기 연	2133-6252		담당자 홍 지 현	2133-6254

오세훈 시장, '신림ㅡ봉천터널' 공사장 안전 및 주민민원 해소 현장점검

□ 오세훈 서울시장은 2일(수) 14시30분 신림-봉천터널 2공구 공사 현장(관악구 신림동138-68)을 방문해 중대재해처벌법 시행에 따른 안전 관리가 철저히 이뤄지고 있는지, 주민 민원 해소 방안이 현장에서 적절히 시행되고 있는지 동시에 점검한다.

○ 신림-봉천터널 도로건설공사는 서울의 대표적인 상습정체도로인 남부순환도로의 기능회복을 위해 남부순환도로 시흥IC와 강남순환도로 봉천터널을 지하로 연결하는 사업으로, 2007년 계획됐다.

○ 당초 2017년 준공을 목표로 2010년 10월 착공했으나 투입예산 부족과 진·출입로 이전, 신림경전철 노선 중첩에 따른 선형 변경 등 사업계획 변경에 따라 사업 기간을 연장했다. 현재 공정률은 41%(1공구 26%, 2공구 56%)이다. 총 사업비 6,151억 중 2,727억이 기 투입됐으며, 향후 3,424억을 투입한다. ‘26년 12월 완공 예정.

□ 현재 서울시는 터널 굴착공사 과정에서 발생할 수 있는 소음·진동 등 주민 민원에 대비한 다각도 대책을 실행 중이다. 전단면 발파를 상․하 반단면 분할 발파로 변경해 시공 중이며 정밀화약과 일반화약을 혼합해 발파하는 제어발파도 실시하고 있다. 향후 공사 전 주변 건축물에 계측기를 설치해 주기적으로 진동 상황을 계측하는 한편, 관계기관 공동 계측을 통해 계측관리의 공정성도 확보할 계획이다.

□ 또한 시는 신림-봉천터널과 신림경전철의 노선이 중첩됨에 따라 터널 심도를 30m에서 40m로 바꾸는 종단선형 변경설계를 완료했다(2018년 2월).

□ 오 시장은 신림-봉천터널 2공구 현장 앞에서 공사현황과 공사장 안전대책을 보고 받는다. 이어 지하터널 내부 붕괴를 막기 위한 콘크리트 타설 작업인 터널 라이닝 공사 현장 등을 점검한다.

｢신림-봉천터널 현장방문｣ 주요일정

구 분	시 간		주 요 내 용	비고
신림봉천 터널	14:30~14:40	10´	○ 공사현황 및 공사장 안전대책 등 브리핑 - 보고자: 도시기반시설본부장 - 보고장소 : 터널공사현장 앞 ※ 연직갱 리프트이용 터널공사현장으로 이동	공개
	14:40~15:00	20´	○ 터널 공사 내부 현장 라운딩 - 장소 : 터널 라이닝 공사 현장(터널내부 50m 도보) - 안내 : 공사장 감리단장 등

※ 관련 부서 : 행정국 행정팀장 김현정 ☎2133-5802