	자료제공 : 2015. 7. 17(금)
	이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
									자료제공
담당부서 :	도시안전본부 물관리정책과				도시안전 본부		물관리정책과장	최진석		2133-3750
							수질정책팀장	정미선		2133-3765
							담 당 자	장지선		2133-3768
사진없음 ■	사진있음 □	매수:4매
강우로 주춤했던 한강 녹조농도 소폭 상승 - 지난 13일(월) 검사결과보다 잠실수중보 상․하류 모두 소폭 상승 경향 - 지금까지 발령중인 1구간 주의보, 2~4구간 경보단계는 그대로 유지 - 지난 7월 13일 착수한 하류구간 독소검사 결과 감소 확인 - 하천의 오염부하를 줄이기 위해 물재생센터 비상대응체계 가동 중 → 방류수 중 총인 농도 저감을 위해 응집제 투입량 최대로 강화 → 4개 센터 총인처리시설 사업 조속 추진 - 경보발령 장기화․심화 대비 시민 소통 및 피해예방 활동 강화 중

□ 서울시는 7월 16일(목)에 채수하여 실험한 한강 조류검사결과 7월 13일(월)에 비해 전반적으로 조류 농도가 상승하여 강우전 농도에 근접하는 추세를 보이고 있다고 밝혔다.

○ 상수원인 잠실수중보 상류지역 검사결과 남조류세포수는 120~1,790 cells/mL, 엽록소 농도는 4.7~29.7㎎/㎥로 지난번 7월 13일(월)의 결과인 250~640cells/mL, 5.7~18.8㎎/㎥에 비해 상승하였고, 강우 전 7월 9일(목)의 남조류세포수 140~1330cells/mL와 유사한 수준을 보이고 있는 것으로 파악되었다.

○ 또한 잠실수중보 하류지역의 검사결과 남조류세포수는 1,592~ 12,829cells/mL, 엽록소 농도는 16.0~49.8㎎/㎥로 측정되었으며 이는 지난 7월 13일(월)의 남조류세포수 1,018 ~13,449 cells/mL, 엽록소 농도 13.5~32.4㎎/㎥ 보다 높은 농도를 보이고 있다.

<잠실수중보 상류(1구간), 상수도연구원>

채수일자	구 분	강북	암사	자양	풍납
7. 13	남조류세포수(cells/mL)	640	490	250	600
	클로로필-a(㎎/㎥)	5.7	18.8	10.0	8.8
7. 16	남조류세포수(cells/mL)	120	1,790	360	870
	클로로필-a(㎎/㎥)	4.7	29.7	23.4	26.6

<잠실수중보 하류(2~4구간), 보건환경연구원>

채수일자	구 분	2구간(잠실~동작)		3구간(동작~양화)		4구간(양화~행주)
		성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
7. 13	남조류세포수(cells/mL)	2,917	1,018	7,983	5,276	13,449
	클로로필-a(㎎/㎥)	13.5	16.9	18.7	28.3	32.4
7. 16	남조류세포수(cells/mL)	5,351	1,592	8,153	7,000	12,829
	클로로필-a(㎎/㎥)	19.9	22.9	20.5	16	49.8

<조류경보 발령 기준>

구 분	주의보	경보	대발생
남조류세포수(cells/mL)	500 이상	5,000 이상	1,000,000 이상
클로로필-a (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상

□ 서울시는 태풍 “찬홈”에 의한 7.12~13일 강우의 영향으로 일시적으로 조류농도가 감소하였으나, 팔당댐 방류량이 80톤/초를 유지하고 있고 기온 및 일조량이 상승하고 있어 조류가 재 번성한 것으로 보고 있으며 현재 발령된 1구간 주의보와 2~4구간 경보 단계는 다음 검사시까지 유지한다.

□ 시 상수도연구원에서 7월 13일(월)에 검사 착수한 잠실수중보 하류 5개 지점의 조류독소 농도는 마이크로시스틴-LR이 0.3~0.4μg/L검출되어 지난주에 비해 농도가 떨어졌다고 발표하였다.

○ 이는 검사용 시료채수일인 7월 13일이 강우로 조류농도가 떨어진 시점인 것이 원인이 것으로 파악된다.

채수일	2구간		3구간		4구간
	한남대교	성수대교	마포대교	한강대교	성산대교
7. 6(월)	0.5	0.3	3.4	0.4	4.1
7. 13(월)	불검출	불검출	불검출	0.3	0.4

□ 한편 서울시는 금번 녹조 현상은 한강의 유속 저하와 일조량 증가 등 한강유역의 수리수문 변화와 기상 현상에 의한 복합적인 영향이 그 원인이라고 판단했다.

○ 한강의 유속 저하는 팔당댐 방류량 감소(작년 6월 200 → 금년 6월 80톤/초)가 가장 큰 요인이며, 하류의 신곡수중보도 유속을 저하시키는 데 일조하고 있다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.

○ 또한 팔당댐 방류량 감소는 한강물 중 물재생센터 방류수가 차지하는 비율을 증가(작년 22.4 → 금년 45%)시켜 한강의 수질오염도를 상승시킨 효과를 가져왔다.

○ 게다가 금년 6월의 경우 일조량도 지난해에 비해 크게 증가(6.2 → 8.6시간/일)하여 조류 증식에 좋은 조건을 조성하였다.

□ 그러나 한강 유량에서 물재생센터 방류수 비율이 크게 차지하기 때문에 시는 조류경보 발령기간 중에는 센터를 비상대응체계로 운영하고 있으며, 총인처리시설 설치 사업도 최대한 단축할 계획이다.

○ 우선 4개 물재생센터에서 총인방류를 최대한 억제하기 위해 기존 5~20mg/L 투입하던 응집제를 투입 최대량인 40mg/L까지 투입시키고, 효과분석을 위해 일1회 실시하던 총인․총질소 방류수 수질시험도 일2회로 강화한다.

○ 폐수배출시설에 대한 특별 단속도 강화하여 자치구와 합동으로 시내 3500여개 배출시설에 대해 일제 단속을 실시하고 있다.

○ 아울러 ‘19년까지 완료예정인 총인처리시설 확충 사업도 조속 추진하여 ’17년 공사 착공시기를 ‘16년 하반기로 앞당길 예정이라고 밝혔다. 여기에 정부의 국고지원이 있다면 공사기간도 1년 가량 대폭 단축하여 ’18년까지는 4개 전체 물재생센터에 총인처리를 완비할 수 있다며 한강수질 보전을 위해서는 정부지원이 절실하다고 밝혔다.

□ 또한 시는 조류경보 발령기간의 장기화․심화에 대비하여 시민소통 및 피해 예방에 주력할 계획이다.

○ 첫째, 경보가 해제될 때까지 현재와 같이 주 2회 수질검사와 결과발표를 정례화 한다.

○ 둘째, 시민이 조류경보 현황을 쉽게 알 수 있도록 시 홈페이지에 조류정보를 게재하고 있으며 시민들이 궁금해 하는 사항 등 정보를 강화할 예정이다.

○ 셋째, 녹조 심화시 수상활동 인구에 경보알림 문자를 전송하고 한강사업본부의 경고 방송 강화와 시내 전광판에 pop-up 송출도 추진할 계획이다.