	자료제공 : 2015. 7. 7(화)
	이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.
									자료제공
담당부서 :	도시안전본부 물관리정책과				도시안전 본부		물관리정책과장	최진석		2133-3750
							수질정책팀장	정미선		2133-3765
							담 당 자	장지선		2133-3768
사진없음 ■	사진있음 □	매수: 7매
서울시, 한강 잠실수중보 상류 조류주의보 하류 전 구간 조류경보 발령 - 지난 7월 6일(월) 채수하여 검사한 결과 지난주에 비해 상승 추세 → 주의보 수준을 유지하던 잠실~동작대교(2구간) 경보 기준 초과, 기준 이하였던 잠실수중보 상류(1구간)도 조류주의보 기준 초과 → 독성검사 결과는 7월 10일(금) 나올 예정 - 오늘 7월 7일(화) 14시를 기해 구간별 주의보와 경보 발령 → 상수도사업본부 선제적 냄새경보제 운영으로 안정적 수돗물 공급, 취수구 등 주요 지점에 대해 수상 청소 강화 - 서울시 대책마련을 위해 7월 9일(목) 민관합동 조류대책회의 개최 예정 → 유역 협력을 통한 녹조 극복 방안 모색 - 9호·10호·11호 태풍 북상 중으로 태풍의 경로가 녹조 현상에 영향을 미칠 것으로 전망

□ 서울시는 7월 6일(월) 한강서울구간 조류측정결과 잠실수중보 상류 4개 지점 중 암사지점이 클로로필-a와 남조류세포수가 조류주의보 기준을 초과하고, 성수대교를 제외한 잠실수중보 하류 4개 지점(한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교)에서 조류경보 기준을 초과하였다고 밝혔다.

○ 상류구간은 남조류세포수는 40~2,600cells/mL이며 클로로필 농도는 8.6~20.2㎎/㎥, 측정되었으며, 하류구간은 남조류세포수는 3,200~150,500cells/mL이며 클로로필 농도는 28.5~86.3㎎/㎥

<잠실수중보 상류 구간별 조류 현황(7. 6)>

구 분	강북	암사	자양	풍납
남조류세포수(cells/mL)	40	1,300	700	2,600
클로로필-a(㎎/㎥)	8.6	20.2	9.7	12.3

<잠실수중보 하류 구간별 조류 현황(7. 6)>

구 분	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
남조류세포수(cells/mL)	3,200	7,236	9,299	37,911	150,500
클로로필-a(㎎/㎥)	28.5	34.0	30.3	40.3	86.3

<조류경보 발령 기준>

구 분	주의보	경보	대발생
남조류세포수(cells/mL)	500 이상	5,000 이상	1,000,000 이상
클로로필-a (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상

○ 이번에 검출된 남조류의 우점종은 잠실수중보 상류는 아나베나이며 하류는 전회와 같이 마이크로시스티스로 확인되었다.

○ 검사에 돌입한 조류독성 검사결과는 7월 10일(금)에 나올 예정이며, 검사업무 폭증에 따라 시는 환경부에 수질검사 인력 지원을 요청하기로 하였다.

□ 서울시는 검사결과에 따라 오늘 7월 7일(화) 14시를 기해 잠실수중보 상류는 조류주의보를 하류 모든 구간은 조류경보를 발령한다고 밝혔다.

○ 시는 금년도 조류경보는 지난 6월 30일 잠실수중보 하류에 주의보와 경보가 각각 발령된 이래 점차 상류로 심화 확산되어 가는 추세를 보이고 있다고 밝혔다.

발령일시	1구간 (강동~잠실대교)	2구간 (잠실~동작대교)	3구간 (동작~양화대교)	4구간 (양화~행주대교)
측정지점	강북, 암사, 자양, 풍납	성수대교, 한남대교	한강대교, 마포대교	성산대교
‘15. 6.30(화) 14:00	-	주의보	주의보	경보
‘15. 7. 3(금) 10:00	-	주의보	경보	경보
‘15. 7. 7(화) 14:00	주의보	경보	경보	경보

○ 그러나 상수원인 1구간의 조류주의보는 하류에서 상류로 조류가 확산된 것이 아니라 해당 구역에서 조류가 번성한 것이 원인이며, 그 이유는 잠실수중보의 보 높이(6.2m)상 하류의 물이 상류로 역류할 수 없기 때문이라고 설명하였다.

□ 시는 입상활성탄과 오존을 이용한 고도정수처리시스템을 전 아리수정수센터에 도입하였기 때문에 수돗물 안전에는 전혀 문제가 없으며 선제적으로 냄새주의보 운영 중에 있으나 상수원 구간에 조류주의보가 발령되었으므로 수돗물 안정공급체계를 더욱 강화하였다.

○ 안전한 수돗물 확보를 위해 상황실을 설치, 정수처리를 강화하고 24시간 감시체계를 유지하며 독소검사를 실시하고 있다.

○ 또한 취수구 주변 등 주요지역에 대해서는 조류분산 작업을 비롯, 수상청소를 강화할 예정이다.

□ 서울시 조류대책본부에서는 하류 전 구간에 조류경보가 발령됨에 따라 한강을 이용하는 시민들에게 ‘수상레저 활동을 자제해 줄 것’과 ‘어패류 어획 및 식용을 자제’ 해줄 것을 재차 당부하였다.

□ 이밖에도 서울시는 유래 없는 한강 녹조 현상에 대하여 유역협력에 의한 녹조 극복방안을 마련하고자 7월 9일(목) 14시에 여의도 한강행정선내에서 전문가와 관계기관, 어민과 시민 등이 참여하는 민관합동 조류대책회의를 개최할 예정이다.

○ 이 회의를 통해 시민 및 어민 피해 최소화 대책을 마련하고 단계별 수질관리 대책과 상류댐 방류량 조정 가능성 등도 논의한다.

○ 또한 조류제거장비 도입, 황토 등 조류제거제 사용 여부 등도 검토 할 예정이다.

□ 현재 기상청에서 9·10·11호 태풍이 북상 중인 것으로 예보하고 있어 시는 녹조에 미치는 영향을 예의 주시하고 있으나 태풍의 경로가 한반도를 경유하지 않을 경우 당분간 조류경보는 지속될 것으로 예상한다고 밝혔다.

[붙임 ]

잠실상수원 조류조사 결과

□ 채 수 일 : ’15. 7. 6(월)

□ 조사결과

항 목		강북	암사	자양	풍납
남조류 (세포/mL)	유독남조류	40	1,300	700	2,600
	Anabaena	40	1,300	420	1,100
	Microcystis	0	0	280	1,500
	Aphanizomenon	0	0	0	0
	Oscillatoria	0	0	0	0
클로로필-a (㎎/㎥)		8.6	20.2	9.7	12.3
냄새물질(ng/L)	2-MIB	5	4	3	4
	Geosmin	14	45	96	115

잠실상수원 하류 조류조사 결과

□ 채 수 일 : ’15. 7. 6(월)

□ 조사결과

항 목		성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
남조류 (세포/mL)	유독남조류	3,200	7,236	9,299	37,911	150,500
	Anabaena	1150	1641	419	2641	7610
	Microcystis	2,050	5,595	8,705	34,620	142,830
	Aphanizomenon
	Oscillatoria	0	0	175	650	60
클로로필-a (㎎/㎥)		28.5	34	30.3	40.3	86.3