	2017. 6. 15.(목) 조간용
	이 보도자료는 2017년 6월 14일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :		소방재난본부 예방과		예 방 과 장	이 홍 섭	3706-1500
				가스위험물팀장	김 창 섭	3706-1530
사진없음 ■		사진있음 □	매수 : 3매	담 당 자	황 영 규	3706-1532
서울시 소방재난본부, 여름철 폭염대비 주유소 소방검사 - 여름철 안전한 유류취급 등을 위해 14일(수)부터 8월11일(금)까지 소방검사 - 서울시내 모든 주유소를 대상으로 불시에 점검, 셀프주유소는 정밀검사 실시 - 위법사항에 대해서는 적법절차에 따라 조치, 여러 건 적발 시 모두 병행 처리 - 市, 이번 검사 통해 화재로부터 안전한 서울 구현하는데 최선의 노력 다할 것

□ 유류(휘발유, 경유 등)의 경우 온도가 올라가면 유증기의 발생량이 증가, 작은 점화원에도 화재가 발생할 가능성이 높아진다.

□ 기상청에서 분석한 올 여름 날씨 전망을 살펴보면 6월부터 8월까지 평균기온은 작년보다 높거나 비슷하고, 월강수량을 적거나 비슷할 것으로 나타나 폭염으로 인한 주유취급소 화재 위험이 높을 것으로 시 소방재난본부에서는 예상하고 있다.

□ 이에 여름철에도 안전한 유류취급 및 주유를 위해 14일(수)부터 8월11일(금)까지 약 2개월에 걸쳐 ‘여름철 폭염대비 주유소 소방검사’를 실시한다.

○ 최근 3년간 서울시내 주유소에서 발생한 화재는 없었으나, 선제적 대응을 하고자 이번 검사를 추진한다.

□ 검사는 불시에 서울시내 모든 주유소(641개소)를 대상으로 실시하며, 상대적으로 안전관리가 취약한 셀프주유소(147개소)에 대해서는 일반주유소에 비해 보다 정밀한 검사를 할 계획이다.

계(개소)	일 반	셀 프	자 가	고속도로	항공기
641	425	147	67	1	1

□ 방문검사 전 서류를 통해 위치․구조․설비에 관계된 허가, 안전관리자 선임 등 각종 신고사항 적정여부, 법령위반․사고발생 이력을 미리 확인한 후 현장을 방문해 ① 주유취급소 시설 및 저장․취급기준 준수 여부 ② 위험물안전관리자 선임 여부 및 근무 실태 ③ 주요 지적사항 집중 검사를 실시한다.

① 무허가 변경 및 불법위험물 취급여부를 확인하고, 특히 셀프주유소의 경우 긴급상황 시 주유를 차단할 수 있는 제어장치가 제대로 작동되는지를 확인한다.

② 위험물안전관리자가 정기점검을 제대로 실시했는지, 24시간 영업하는 주유소의 경우 안전관리자가 제대로 근무를 하고 있는지를 확인한다.

③ 주유취급소에서 주로 지적되는 사항인 안전관리자 선임․용도폐지․지위승계 신고 등 각종 신고사항, 자체점검결과 미기록, 표지 및 게시판 기재사항 적정여부, 누유검사관․유수분리장치 시설기준․가연성소재 햇빛 가림막 설치 여부 등을 확인한다.

표지 및 게시판 확인	가연성 소재 햇빛 가림막	누유검사관 확인	유분리장치 토사 쌓임

□ 위법사항에 대해서는 적법절차에 따라 형사입건, 과태료 부과처분, 행정명령(경고, 시정명령, 사용정지, 허가취소 등) 등의 조치를 취하며, 한 곳에서 여러 건의 지적사항이 발생할 경우 조치사항을 따져 모두 병행해서 처리한다.

□ 한편 주유취급소의 관계자 및 종사자의 안전관리 능력을 향상시키기 위해 검사 시 정기점검 필요성 및 안전관리자 책무 설명, 사고사례 전파, 위험물 유출 등으로 사고발생 시 초동대처 요령 등의 교육도 병행한다.

□ 권순경 서울시 소방재난본부장은 “올해도 무더운 날이 많을 것으로 예상됨에 따라 유증기 관련 사고발생에 대비해 각별한 관심과 주의를 당부드린다”며 “이번 주유취급소 소방검사를 통해 화재로부터 안전한 서울을 구현하는데 최선의 노력을 하겠다”고 했다.