따로붙임 #1

상수도관 파손 긴급 복구 시나리오(가상)

가상 시나리오

누수발생 메시지

○ ’15. 05. 13. 14:50분경 서울 용산구 한남동 726-60번지 앞을 지나던 시민 ooo님이 D=1,500㎜ 상수도관 파손으로 수돗물이 누수되고 있는 상황을 발견하여 용산구를 관할하는 중부수도사업소(행정지원과)에 신고하여 15:00분경 누수복구 담당 시설7급 이유찬이 현장을 확인한 결과,

○ 누수된 수돗물의 양이 많아 편도 3개 차로 중 보도측으로 부터 2개차로가 완전 통제되고 인근 주택가의 이면도로로 물이 흐르고 있으며 지수조치를 위하여 제수밸브 조절 및 수계조절로 인근 약 150여 가구의 단수가 예상 됨

조치사항 메시지

○ 시설관리과장(누수복구 담당)은 파손된 상수도관의 복구를 위하여

- 긴급누수복구업체에 작업 지시

- 관련 공무원 및 감리자, 복구업체관계자에 대한 비상근무 명령

- 누수복구현장은 시설관리과장이 지휘

○ 누수복구에 필요한 장비, 자재 출동

- 작업차량 2대, 양수펌프(∮50㎜,150㎜) 4대,

- 야간 조명시설(조명등, 손전등) 2세트 ⇒ 야간 누수복구 대비 현장점검

- 발전기, 굴착기(백호우), 콤프레샤, 용접기, 관절단 장비 각 1대

- 누수복구자재 및 이음관 등 부속자재를 이용하여 누수부위 복구 시행

○ 누수지역 인근 단수가구(150여 가구)에 홍보 및 급수지원을 위하여

- 방송차량 1대를 운행(육성 또는 녹음테이프 방송)하고

- 비상급수차량 1대(물을 적재하지 않고 가상 절차 이행)로 수돗물을 공급하고

- 본부 홈페이지와 수도사업소 홈페이지에 단수예고 안내문(연습상황표시)을 게시

기타사항

○ 경찰서, 구청, 등 관계 기관에 상황통보 및 협조요청 공문 발송

○ 누수발생 및 복구 조치 완료 후 상황처리 경과 및 결과를 사업소장에게 보고